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[bookmark: _Toc23741_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29214][bookmark: _Toc18980_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc7358]第一章  招标公告
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc58430305][bookmark: _Toc35393790]项目概况
2023年滁宁城际计量器具检测项目的潜在投标人应在滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站（http://czctgs.cn/）、招投标网http://www.infobidding.com/或采购与招标网https://www.chinabidding.cn/获取招标文件，并于2023年8月1日15时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目名称：2023年滁宁城际计量器具检测项目
预算金额：约200000.00元
最高限价：本项目最高限价为（人民币）200000.00元，投标报价不得超过最高限价，否则按无效投标处理。
采购需求：2023年滁宁城际计量器具检测，详见《采购需求》
服务期：合同签订之日起一年，合同签订之日起30个日历天内完成第一次检测。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
具有独立的法人资格且具有相应服务能力。
三、获取招标文件
时间：2023年7月25日至 2023年8月1日
地点：滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站（http://czctgs.cn/）、招投标网http://www.infobidding.com/或采购与招标网https://www.chinabidding.cn/
方式：网上下载
售价：0元
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc58430308][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件和样品截止时间、开标时间和地点
截止时间：2023年8月1日15时00分（北京时间）
地点：滁州市轨道交通运营有限公司五楼515会议室 (徽州路与扬子路交叉口东南侧)
[bookmark: _GoBack]投标文件递交方式：①投标人须在投标文件截止时间前将投标文件以电子邮件的方式一次性发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com），投标文件格式限定为加密PDF格式，将文件命名为“投标单位名称（联系人及联系电话）+项目名称”，在提交投标文件截止时间后送达的投标文件将被拒绝，投标文件送达时间以滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱显示的邮件送达时间为准。若投标人重复发送电子投标文件的，将以投标文件截止时间前最后收到的投标文件为准。若投标文件无法打开的，投标文件将被拒绝。②在投标截止时间后30分钟内，将投标文件密码通过邮箱发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com），未在规定时间内发送密码或发送的密码无法正确打开投标文件的，投标文件将被拒绝。
五、投标保证金金额及缴纳账户
1.本项目不要求投标人提交投标保证金。
六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.招标人信息
[bookmark: _Toc28359087]名称：滁州市轨道交通运营有限公司
地址：滁州市徽州路与扬子路交叉口东南侧5楼
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：0550-3352129 
2.代理机构信息
名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司
地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼605室
联系方式：0550-3519519、18005505728
3.项目联系方式
项目联系人：万吉权、周蓓蕾       
电      话：0550-3352129、18005505728
[bookmark: _Toc9559][bookmark: _Toc28003_WPSOffice_Level2] 
   第二章 投标人须知
一、投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	说明与要求

	1
	项目名称
	2023年滁宁城际计量器具检测项目

	2
	供货期
	详见第一章“招标公告”

	3
	供货地点
	招标人指定地点

	4
	招标人联系人及电话
	万吉权  0550-3352129

	5
	采购代理机构联系人及电话
	周蓓蕾  0550-3519519  18005505728

	6
	资金来源                                                                                                                                                                 
	自筹资金

	7
	项目预算
	约200000.00元

	8
	最高限价
	本项目最高限价为（人民币）200000.00元，投标报价不得超过最高限价，否则按无效投标处理。

	9
	采购内容
	详见《采购需求》

	10
	标包划分
	本项目划分为 1 个标段

	11
	招标方式
	公开招标

	12
	投标人资格条件及其他要求
	详见第一章“招标公告”

	13
	踏勘现场
	不组织,投标人自行踏勘现场

	14
	投标预备会
	不召开

	15
	投标人提出疑问的截止时间及方式
	如投标人对招标文件有疑问，请于2023年7月27日17时前将疑问内容以书面的形式加盖投标单位公章，发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com）。

	16
	招标人澄清的时间及方式
	招标人将在2023年7月28日17时后以澄清公告形式在滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站（ http://czctgs.cn/）发布。

	17
	联合体投标
	本次招标不接受联合体投标

	18
	代理服务费及专家评审费
	代理服务费金额：招标代理费2000元，不含专家评审费（专家评审费用以实际支付为准，预计2000元整）。
代理服务费及专家评审费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。

	19
	投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式
	同表15条

	20
	投标有效期
	投标有效期为 30 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	21
	投标保证金
	本项目不要求投标人提交投标保证金

	22
	投标文件份数
	PDF电子版投标文件一份，（投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖单位章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构）

	23
	投标文件提交截止时间
	在 2023年8月1日15时00分（北京时间）

	24
	是否退还投标文件
	否

	25
	开标时间及地点
	开标时间：2023年8月1日15时00分（北京时间）
开标地点：滁州市轨道交通运营有限公司五楼515会议室 (徽州路与扬子路交叉口东南侧)。

	26
	开标程序
	由代理机构开启电子投标文件，报评标委员会评审。

	27
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人依法组建。

	28
	评标委员会确定中标候选人的人数
	3名，并标明排序。

	29
	中标结果公告媒介
	公示媒介：同招标公告发布媒介
公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日）

	30
	中标通知书
	中标通知书须加盖招标人、招标代理公司公章后方可发出。

	31
	履约担保
	是否收取履约担保：☑收取，□不收取 
形式：☑银行转账 ☑银行保函（见索即付无条件保函）☑担保保函☑商业保险 ☑第三方担保（无条件担保）
金额：中标合同金额×5%，取整到千位；
收款单位：另行通知        
开户银行：另行通知 
银行帐号：另行通知
缴纳时限：中标人须在中标通知书发出后30日内完成履约保证金缴纳及合同签订。否则，取消中标资格，投标保证金不予退还。(注：投标保证金不能转为履约保证金。)
如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将扣除投标保证金。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订并备案后起5个工作日内退还中标人的投标保证金。
退还时限：履约保证金有效期满7日内。
采用银行保函的具体要求：①保函形式须为见索即付型（无条件保函）；②须从中标人基本账户办理，或者从基本账户在滁州具有分支机构的银行出具；③须有保函编号；④须加盖银行公章而非银行业务专用章；⑤须按照银行格式规范填写。
采用担保保函、商业保险、第三方担保具体要求：须在本地的（滁州市）保险（或担保）公司或在本地（滁州市）的分支机构的保险公司（或担保公司）开具。保函或保险格式须经招标人认可。

	付款方式
	在本合同服务期限届满之前，中标人每隔三个月向招标人提交一次工作成果，通过招标人验收并以招标人验收签证的实际数量为准，按实结算，单价按合同确定的价格执行，招标人在收到中标人提供的符合要求的增值税发票之后30日内，向中标人支付费用。

	招标文件获取方式和时间
	招标文件获取方式：网上下载；
获取时间：招标文件发布至投标截止时间。

	解释权
	1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
2、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
3、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
4、按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。

	备注
	1、评标委员会只依靠投标人递交的投标文件及其按照招标文件要求提供的所有证明材料进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。
2、①投标人须在投标文件截止时间前将投标文件以电子邮件的方式一次性发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com），投标文件格式限定为加密PDF格式，将文件命名为“投标单位名称（联系人及联系电话）+项目名称”，在提交投标文件截止时间后送达的投标文件将被拒绝，投标文件送达时间以滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱显示的邮件送达时间为准。若投标人重复发送电子投标文件的，将以投标文件截止时间前最后收到的投标文件为准。若投标文件无法打开的，投标文件将被拒绝。②在投标截止时间后30分钟内，将投标文件密码通过邮箱发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com），未在规定时间内发送密码或发送的密码无法正确打开投标文件的，投标文件将被拒绝。
3、招标人对本项目执行过程中的所有争议拥有最终的裁决权，投标人应无条件地服从招标人的裁决，不得以任何理由提出增加本项目合同费用和延误本项目工期。
4、本项目严禁非法转包，一经发现，招标人依法处理。


[bookmark: _Toc122]

二、投标人须知
[bookmark: _Toc26859][bookmark: _Toc14421_WPSOffice_Level3]（一）总  则
1.项目概况
1.1本次招标项目名称：见投标人须知前附表。
             招标人：见投标人须知前附表。
             供货期：见投标人须知前附表。
             供货地点：见投标人须知前附表。
1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。
  代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。
1.3资金来源：见投标人须知前附表。
1.4本项目预算：见投标人须知前附表。
1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。
2.招标范围
2.1 采购内容：见投标人须知前附表。
2.2技术要求：详见《采购需求》。
3.标包划分
3.1本项目划分：见投标人须知前附表。
4.招标方式
4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。
5.计价方式
5.1本次招标项目合同采用   固定单价 。  招标范围内中标综合单价一次性包死，结算时不予调整。
6.评标办法
6.1本次招标评标采用  最低评标价法 。（详见第三章评标办法）
7.投标人资格
7.1具体详见投标人须知前附表。
8. 投标费用
8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc296602429][bookmark: _Toc247527563][bookmark: _Toc247513962][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc247592876]9. 踏勘现场
9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
9.5无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。
10. 投标预备会（本项目不采用）
10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
11.联合投标
11.1 本次招标不接受联合体投标。
12.招标代理费
12.1 本项目的招标代理费详见投标人须知前附表。
13.投标人应注意的事项
[bookmark: _Toc24655][bookmark: _Toc10668_WPSOffice_Level3]13.1投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。
13.2投标人对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须满足招标文件的相关要求。
13.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。
13.4投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：
（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；
（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；
（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。
本招标文件不再对上述情况进行描述。
14.保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
（二）招标文件
15.招标文件的编制依据
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。
16.招标文件的组成
16.1 招标文件包括内容：
第一章  招标公告
第二章  投标须知
第三章  评标办法
第四章  采购需求
第五章  合同条款及格式
第六章  投标文件格式文本
第七章  招标人、招标代理机构对本文件的确认
16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。
16.4 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。
17.招标文件的异议、澄清
17.1 投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
17.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本项目有无变更公告，如不及时查看造成后果由投标人自负。
18.招标文件的发出
18.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均在滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站（http://czctgs.cn/）发出。
[bookmark: _Toc1549_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc9710]19.样品
19.1本项目无需提供样品。
（三）投标文件的编制
20.投标的语言及度量衡单位
20.1投标人的投标文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。
20.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
21.投标文件的组成
21.1投标文件须签字盖章完毕后扫描成一个连续性的整体加密PDF格式文件。
21.2投标文件的编制
（1）投标文件应按第六章“投标文件格式文本”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
22.投标报价
22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。
22.2投标人只允许有一个方案、一个报价。
22.3投标报价的综合单价包括完成本项目全部服务的一切费用：包括计量器具的检定/校准、简单调修、加急、运输、技术服务、质保期保障等发生的所有费用、利润、招标代理费、专家评审费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项应有费用。投标时投标人必须保证报价的完整性，如有漏报，则视为优惠，中标后不允许追加费用。投标人应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，招标人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于招标人的单价进行认价。
22.4投标报价的价格是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）的价格，其单价即为履行合同的固定单价。
22.5投标报价应由法定代表人或被授权人签署。
22.6投标人的投标报价不得超过最高限价，否则将作为无效投标处理。
22.7总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。
22.8总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。
23.投标有效期
23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为30天。
23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
24.投标保证金
24.1本项目不要求投标人提交投标保证金。
[bookmark: _Toc6570_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc26398]（四）投标文件的递交
[bookmark: _Toc30407_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc490]25.投标文件的份数和签署
25.1投标文件份数：一份电子文件。投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。
25.2按格式文件要求签字或盖章，否则经评委会一致认定且经过招标人同意后, 按照无效投标处理。
26.投标文件的提交
26.1 ①投标人须在投标文件截止时间前将投标文件以电子邮件的方式一次性发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com），投标文件格式限定为加密PDF格式，将文件命名为“投标单位名称（联系人及联系电话）+项目名称”，在提交投标文件截止时间后送达的投标文件将被拒绝，投标文件送达时间以滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱显示的邮件送达时间为准。若投标人重复发送电子投标文件的，将以投标文件截止时间前最后收到的投标文件为准。若投标文件无法打开的，投标文件将被拒绝。②在投标截止时间后30分钟内，将投标文件密码通过邮箱发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com），未在规定时间内发送密码或发送的密码无法正确打开投标文件的，投标文件将被拒绝。
27.投标文件的修改与撤回
27.1在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上撤回已递交的投标文件，并可修改后重新发送，开标时以投标截止时间前投标人最后送达的投标文件为准。
（五）开标、评标和定标
[bookmark: _Toc28864][bookmark: _Toc8453_WPSOffice_Level3]28.开标
28.1 开标的时间和地点
28.1.1招标人投标须知前附表规定的提交投标文件的截止时间和地点公开开标。
28.2 参与开标的监督部门
[bookmark: _Toc15542_WPSOffice_Level3]28.2.1招标人可以邀请相关监督部门参加。
28.3开标程序
开标会议由 滁州市城投工程咨询管理有限公司 主持。
（1）宣布开标纪律；
（2）宣布采购人、代理机构主持人、见证人等有关人员姓名；
（3）公布投标人投标报价、服务期及其他内容，并记录在案
（4）开标结束。
29.开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人在开标过程中作出答复，并制作记录。
30.评标委员会
30.1评标委员会的组成
30.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。
30.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
30.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
30.4招标人授权评标委员会对投标人资格进行审查。
31.评标
31.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
31.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
31.3评标原则：
[bookmark: _Toc5272_WPSOffice_Level3]31.3.1遵循公平、公正、科学和择优的原则。
31.4报价合理性的判断
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统中合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
31.5评审意见分歧的处理办法
（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；
（2）招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，公共资源交易监督机构认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当按照公共资源交易监督机构要求重新评标。
31.6评标报告的签署
31.6.1评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
31.7评标过程的保密
31.7.1评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
32.开评审异常情况处理
32.1若有效投标人不足三家，则采用竞争性谈判方式确定中标候选人，若有效投标人只有一家则项目流标。
33.重新招标 
33.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：
(1)经评标委员会评审后否决所有投标的；
(2)中标候选人均未与招标人签订合同的；
(3)法律、法规规定的其他情形。
（六）合同授予
34.中标公示
34.1招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示。公示期不得少于3日。
35.评标结果异议
35.1投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
36.定标
36.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，投标保证金不予退还，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
37.中标通知
37.1在本招标文件规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc7247][bookmark: _Toc217446068]    38.履约保证金
[bookmark: _Toc316_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc23484]38.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。
38.2中标人不能按本章第38.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

（七）纪律和监督
39.对招标人的纪律要求 
39.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。 
40.对投标人的纪律要求 
40.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
41.对评标委员会成员的纪律要求 
41.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
42.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 
42.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
（八）投诉
43.投诉
43.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
43.2投标人和其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果事项投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第47.1项规定的期限内。
 
第三章 资格审查办法
（一）资格审查办法前附表
1.资信证明文件评审:
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	重要要求
	（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)
	检验电子标书。

	2
	投标人应符合的基本资格条件
	（2）具有独立承担民事责任的能力
	评审核验电子标书中的下列证书、证明材料：
投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”）

	
	
	（3）诚信投标承诺书
	格式见附件，检验电子标书

	
	
	（4）服务承诺书
	格式见附件，检验电子标书


[bookmark: _Toc95223395][bookmark: _Toc15058909][bookmark: _Toc60061492][bookmark: _Toc506107320]2.审查办法
[bookmark: _Toc15058910][bookmark: _Toc324404868][bookmark: _Toc60061493][bookmark: _Toc506107321]由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。
[bookmark: _Toc95223396]3.资格审查委员会和审查标准
3.1资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。
3.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人的审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格： 
（1）未发送标书或电子标书经审查不合格；
（2）电子标书无法打开。
[bookmark: _Toc60061494][bookmark: _Toc95223397][bookmark: _Toc506107322][bookmark: _Toc15058911][bookmark: _Toc324404869]4.审查结果
只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。
第四章  评标办法
[bookmark: _Toc23254]报价评审：
	[bookmark: _Toc58430318][bookmark: _Toc267320058][bookmark: _Toc449028878][bookmark: _Toc362983802][bookmark: _Toc363135205]序号
	审查因素
	审查内容

	1
	形式评审标准
	投标函签字盖章
	有投标人及其法定代表人签章。

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求。

	
	
	投标文件签字盖章
	按投标文件格式要求签章。

	
	
	报价唯一
	只能有一个报价。

	2
	响应性评审标准
	服务期
	符合投标须知前附表规定。

	
	
	投标有效期
	符合投标须知前附表规定。

	
	
	投标报价评审
	不得高于最高投标限价。

	3
	详细评审标准

	采购需求响应程度
	完全响应或优于招标文件要求。

	
	
	商务条款响应程度
	完全响应或优于招标文件要求。


 1. 评标方法
1.1本次评标采用最低评标价法，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，最终按投标报价最低原则，推荐有效投标报价最低的为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，依次类推，推荐中标候选人应当不超过3名，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。投标报价最低的有效投标人有两名或两名以上相同时，由评标委员会主任委员或招标人抽签确定第一中标候选人。
2．评标委员会的职责
2.1评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
2.2评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，存在异常低价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。
3． 评标程序
评标先做准备工作，再进行资格审查，然后进行投标文件评审。
[bookmark: _Toc95223402]3.1评标准备工作
评标委员会熟悉评标工作情况：
[bookmark: _Toc15058916][bookmark: _Toc60061499]（1）阅读由招标人或者其委托的代理机构编制的招标项目情况材料。
（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。
（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。
（4）核对评标工作用表。
[bookmark: _Toc60061500][bookmark: _Toc15058917]3.2推荐中标候选人
[bookmark: _Toc60061501][bookmark: _Toc15058918]资格审查、投标文件评审后，推荐中标候选人，并标明排序。
4． [bookmark: _Toc95223405]评审内容
[bookmark: _Toc95223407]4.1投标文件评审
只有通过资格审查的投标才能够进入本阶段评审。
[bookmark: _Toc15058921][bookmark: _Toc60061504]4.1.1形式性评审标准：见报价评审表。
4.1.2响应性评审标准：见报价评审表。
评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。
4.1.3详细评审标准：见报价评审表。
[bookmark: _Hlk61815781]5. 无效投标条款
（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。
（2）调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被拒绝。
（3）投标人有串通投标、视为串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（5）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认；经公共资源交易监督部门核准的。
（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。
（7）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。
（8）投标文件中填报的拟任项目经理（建造师）与资格审查通过的项目经理（建造师）前后不一致的。
（9）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
（10）投标人单方面出现其他投标人材料。
（11）法律、法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc95223439]6.投标文件的澄清和补正
6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误”，其他评标办法请一并修改的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
6.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。
按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。
6.4评委会修正错误的原则：
6.4.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。
6.4.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。
 6.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人在系统中确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。
[bookmark: _Toc95223441]7.评审结果
7.1除第二章“投标人须知”及其前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照总得分由高到低顺序推荐中标候选人。
7.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：
（1）基本情况和数据表。
（2）评标委员会成员名单。
（3）开标记录。
（4）符合要求的投标人一览表。
（5）否决投标情况说明。
（6）评标标准、评标方法或者评标因素。
（7）评标情况一览表。
（8）经评审的投标人排序。
（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。
（10）澄清、说明、补正事项纪要。
7.3依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，投标保证金不予退还，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。
[bookmark: _Toc95223442]8.其他
8.1投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。

第五章  采购需求
一、项目范围
公司计量器具技术要求较高纳入A类重点管理的项目，包括国家强制检定项目（免收检测费）、公司自检项目的辅助计量器具、强制检定范畴内及重要测量过程的项目（用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的工作计量器具）。公司技术要求相对较低纳入B、C类一般管理的计量器具。
2、 项目内容
2023年滁宁城际计量器具检测项目（详见计量器具检测项目清单）：免费项目（强制检定工作计量器具）8项；收费项目151项。
计量器具检测项目清单
（一）强制检定工作计量器具
	序号
	名称
	型号
	数量

	1
	压力表
	0-25MPA
	6

	2
	压力表
	0-1.6MPA
	12

	3
	压力表
	0-1200kPa
	36

	4
	压力表
	0-1000kPa
	11

	5
	压力表
	0-1600kPa
	13

	6
	台秤
	20kg
	1

	7
	酒精测试仪
	Panther-2
	4

	8
	声级计
	/
	2

	合计
	85


（2） 计量标准器具
	序号
	计量器具名称
	规格型号、测量范围
	数量

	
	
	
	

	1
	磅秤
	(0～1000)kg
	1

	2
	压力测试仪
	DPI705 E
	4

	3
	绝缘电阻表（兆欧表）
	PC27-1 
	20

	4
	深度游标卡尺
	(0～150)mm 
	1

	5
	游标卡尺
	(0～150)mm 
	25

	6
	游标卡尺
	(0～200)mm
	6

	7
	振动测试仪
	HS5936
	1

	8
	红外测温仪
	UT301
	15

	9
	照度计
	MS6612L
	1

	10
	温湿度计
	 WS-1A
	16

	11
	绝缘电阻测试仪
	ZC-7
	11

	12
	扭力扳手
	(10-50)Nm
	3

	13
	扭力扳手
	(10-100)Nm 
	19

	14
	扭力扳手
	(40-200)Nm 
	12

	15
	扭力扳手
	(8-60)Nm 
	9

	16
	扭力扳手
	(60-300)Nm 
	9

	17
	扭力扳手
	(160-800)Nm 
	8

	18
	扭力扳手
	(5-25)Nm 
	2

	19
	扭力扳手
	(0-500)Nm 
	2

	20
	外经千分尺
	(0-25)mm 
	1

	21
	外经千分尺
	(25-50)mm 
	2

	22
	外经千分尺
	(50-75)mm 
	1

	23
	外经千分尺
	(75-100)mm 
	1

	24
	外经千分尺
	(0-30)mm
	1

	25
	真空压力计
	/
	1

	26
	温湿度表 
	/ 
	2

	27
	温、湿度监测仪 
	TES-1360 
	2

	28
	微电阻计
	RM3548
	2

	29
	数字微欧计
	 ZY9987
	2

	30
	拉力计
	TK-10000
	7

	31
	内/外卡规
	/
	2

	32
	气体检测仪
	/
	2

	33
	内径千分尺 
	精度 0.001 
	1

	34
	转辙机拉力测试仪
	KXZD-2
	8

	35
	测力计（指针式拉压）
	NK-500
	1

	36
	钳形接地电阻测试仪
	fluke1630
	1

	37
	接地电阻测试仪
	KV2571
	6

	38
	轨道几何状态检测小车
	GJY-T-EBJ-3
	2

	39
	蓄电池内阻测试仪
	FBR-6000NT
	1

	40
	铁路轨距尺
	GJC-HTS2W
	10

	41
	铁路支距尺
	HTZJC-2
	6

	42
	超声波钢轨探伤仪
	GT-20
	8

	43
	焊缝钢轨探伤仪
	CTS-1010
	6

	44
	风速仪
	MS6252B
	4

	45
	双轨波浪磨耗测量仪
	Bi-CAT
	1

	46
	电池测试仪
	BT3554-51
	1

	47
	钢轨焊缝相控阵超声检测仪
	 CTS-PA22B
	1

	48
	轨道智能添乘仪
	ZT-D
	1

	49
	钢轨轮廓测量仪
	GKY-D-HX-2
	1

	50
	辙叉磨耗测量器
	 ZCY-A
	2

	51
	墙体探测仪
	D-TECT 150 SV
	1

	52
	数显式钢轨磨耗测量仪
	BMC-01
	2

	53
	电子式波形磨耗测量仪
	GMC-60
	2

	54
	轨底坡测量仪
	 HT1-S0H5
	2

	55
	精密噪音分析仪
	HS5628
	1

	56
	钢轨直度测量尺
	1米
	2

	57
	方尺
	  HTFC-1
	2

	58
	激光测距仪
	徕卡D110
	4

	59
	裂缝宽度深度综合测试仪
	BJLF-1
	1

	60
	水平尺
	1500mm
	20

	61
	轨温计
	SRT-A型工务钢轨测温专用
	1

	62
	数字万用表
	 MS8215
	56

	63
	指针万用表
	MF型
	5

	64
	寻线仪
	NF-801B
	10

	65
	网络电缆测试工具
	NS-468
	6

	66
	钢卷尺
	3.5m
	13

	67
	电缆探测仪
	 FLUKE2042 
	2

	68
	钳形万用表
	F302+ 
	17

	69
	SF6微量水分测试仪
	KVWS-II
	1

	70
	SF6定量检漏仪
	KVWG-II
	1

	71
	SF6定性检漏仪
	XP-1A
	2

	72
	全自动变比组别测试仪
	KVB-II
	1

	73
	智能回路电阻测试仪
	KVH-100A
	2

	74
	直流电阻快速测试仪
	KVZRC-10A
	1

	75
	互感器特性综合测试仪
	KVHG-P
	1

	76
	氧化锌避雷器检测装置
	KVYZ-III
	1

	77
	单体蓄电池活化仪
	ABE-2612CT
	1

	78
	蓄电池智能充放电仪
	FGCD-4810CT
	1

	79
	电能质量分析仪
	KVPQ-60
	1

	80
	无线高压核相仪
	TAG5000A
	1

	81
	大电流发生器
	KVSL-2000A
	1

	82
	相序表 
	F9062
	4

	83
	数字电桥
	QJ35A
	1

	84
	电容电桥
	HTDR-H
	1

	85
	真空度测试仪
	KVZK-IV
	1

	86
	微电脑交流电量测试仪
	KVYM
	1

	87
	直流高压试验器
	ZGF-200kV/2mA
	1

	88
	线路故障测试仪
	SDCA-4  
	1

	89
	局放超声自动定位系统
	HTJF-9003
	1

	90
	继电保护测试装置
	HT-1200
	1

	91
	接触网磨耗测量仪
	HDMH
	1

	92
	线索张力测试仪
	HDZL-30
	1

	93
	交流耐压试验台
	非标
	1

	94
	高压开关特性测试仪
	HTGK-III
	1

	95
	绝缘靴手套耐压试验装置
	HTTX-H
	1

	96
	高压成套试验装置
	30kVA/150kV
	1

	97
	变频谐振耐压成套装置
	KVTF-75kVA/75kV
	1

	98
	超声波探伤仪
	ZXUD-68
	1

	99
	交直流电表万能校验台
	HTJZ-H
	1

	100
	多功能信号发生器
	 2006A
	1

	101
	多通道示波器
	DC-200kHZ
	2

	102
	轮径内距尺
	GF982S-ZD 
	14

	103
	小电流钳形表
	317
	2

	104
	交直流钳形表
	319
	2

	105
	三相多功能伏安相位表
	定制
	2

	106
	噪音计
	TES-1352S
	2

	107
	继电器万能试验台
	定制
	1

	108
	DJJ-8接触网激光测量仪
	DJJ-8
	2

	109
	特斯拉计
	TD8620
	2

	110
	毫伏发生器
	SS7012
	1

	111
	便携式轮对检测仪
	非标
	2

	112
	便携式轴温检测仪
	ST60+
	4

	113
	轮对踏面检测样板
	定制
	4

	114
	车钩检查样板
	定制
	1

	115
	红外转速计
	HT4200 
	7

	116
	数字温度计 
	(-20～+150)℃
	5

	117
	温度记录仪
	LR5011
	5

	118
	杠杆表
	精度 0.01 
	1

	119
	数字电导率仪 
	/
	2

	120
	数显地铁轮缘测量尺 
	GF2060 
	10

	121
	外径测量仪 
	GF922 
	13

	122
	车轮踏面检测仪   
	MINIPROF  
	1

	123
	数显微压计
	DP1000-Ⅲb 
	1

	124
	手持式电阻、电容、电感测试仪
	U1733C
	1

	125
	耐压测试仪
	MS2670BN
	1

	126
	轮对外型检测仪  
	定制
	1

	127
	专用振动测试仪 
	
	1

	128
	数显万能角度尺 
	（0～360）° 
	2

	129
	压敏参数测试仪
	ZVA-4 
	3

	130
	车钩锁测隙规
	/
	3

	131
	管形测力计
	LTZ-20;200N 
	5

	132
	比重计
	/ 
	7

	133
	百分表
	0～5mm 
	1

	134
	百分表
	0～10mm 
	1

	135
	千分表
	0-1*0.001 CZ-6C
	2

	136
	 轮胎气压表
	TG-3 
	1

	137
	轮径仪专用数显表
	/
	1

	138
	频率仪
	/
	1

	139
	地铁车门关闭挤压力峰值仪
	BIA CLASS 1
	1

	140
	网络测试仪 
	 /
	1

	141
	触点测量仪
	/
	1

	142
	露点计
	/
	1

	143
	钢直尺 
	E8062
	2

	144
	数字气压表 
	 /
	8

	145
	车门防夹力测试仪 
	/ 
	2

	146
	同轴电缆压线钳 
	 /
	1

	147
	自调式压线钳
	 /
	3

	148
	车钩中心高度尺 
	/ 
	2

	149
	Qr 测量尺
	/ 
	3

	150
	角度规
	/
	1

	151
	塞尺
	/
	6

	合计
	585


注：1、清单中的数量是一个预估数量，具体按实际送检的数量结算；
2、本项目为单价合同，结算时单价不变，数量按实际送检的数量结算。综合单价包括计量器具的检定/校准、简单调修、加急、运输、技术服务、质保期保障等发生的所有费用、利润、招标代理费、专家评审费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项应有费用。除双方同意根据合同规定对合同进行变更或修改外，在合同执行期间合同总综合单价固定不变；
3、招标人若新增计量器具种类，中标人应提供相应的计量检测检服务，其中检定类计量器具不高于市/省法定计量机构价格，校准类计量器具不高于省内市场价。
3、 服务要求
计量检测人员应具备如下条件，但不限于此：
（1）具备检测技术等相关专业。
（2）有计量检测相关经验。
（3）熟悉计量法律、法规、检定规程、校准规范等。
（4）具有沟通、团结协作、主动工作服务意识等。
（5）具有计量检定员证或注册计量师资格证。
4、 服务期限
合同签订之日起一年，合同签订之日起30个日历天内完成第一次检测。
5、 技术要求
（1）中标人建标和认可的项目至少包含60%检测清单项目，应具备相应的检定和校准资质，出具校准证书的需具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识，同时均需提交能证明检定/校准能力资格的证明文件。
（2）中标人应严格按照授权的范围和项目对招标人的计量器具实施检定、校准等活动，以保证计量检测数据的准确、可靠。
（3）中标人应根据《中华人民共和国计量法》要求，按照现行的国家、部门或地方计量检定规程、校准规范实施计量检定/校准等工作，并出具检定/校准证书，出具的有关检定/校准证书必须符合相应的规程、规范的要求。
（4）本项目包含强制检定工作计量器具和计量标准器具，强制检定的计量器具必须由当地政府计量行政部门指定的法定计量检定机构（市级及以上）进行检定，检测合格凭证必须为检定证书，中标人应按国家规定给予免费检定，包括第一次检定不合格经维修后二次送检提供免费检定。
（5）对需要简单调试修理的计量器具，由中标人征得招标人同意后给予免费调试修理，修理后按照计量检定规程、校准规范再次实施检定/校准工作，并出具检定/校准证书。出具的有关检定/校准证书必须符合相应规程、规范的要求。
（6）中标人对只有校准规范的计量器具实施校准工作并出具校准证书，要求对校准证书上的校准时间间隔给出建议，并给出符合性结论。
（7）对无检定规程或校准规范的计量器具，中标人需根据招标人提供的技术资料，设备说明书等相关设备资料自行拟定校准或检测方案，双方达成一致后方可开展检测。
（8）提供的检测服务应达到的技术指标和参数：按国际标准、国家标准、行业标准、检定规程及校准规范以及仪器设备技术参数要求进行检定/校准等检测工作,并达到规定要求。
（9）中标人完成计量器具检/校后应同时出具纸质档和电子档检/校证书，其中提供的电子证书需按招标人要求的规则进行排序，以便于招标人检索使用。
6、 质量、验收标准
[bookmark: _Toc21484]（1）中标人按照现行的国家、部门或地方计量检定规程、校准规范实施计量检定/校准等工作，并依此作为质量验收的标准，出具的有关检定/ 校准证书必须符合相应规程、规范的要求，如招标人对有关证书有特殊要求，中标人可酌情处理。
（2）中标人对招标人已经检测完毕的计量器具应在规定的时间(五个工作日)内送回，并同时提交检测凭证，招标人以检定、校准、检定结果通知书等凭证作为对计量器具的验收标准。检验方法：
1）采取目测和简易测量的方法对计量器具的外观进行检验。
采取测量过程的方法对计量器具进行检验。
（3）计量器具检定/校准质保期为一个月,经检定/校准检测的计量器具，若招标人对中标人检测质量存有疑异，招标人可在收到计量器具后一个月内向中标人提出复检要求，复检免费。
（4）中标人委托其他单位检定/校准的计量器具若检测质量不符合要求，招标人有权要求再次检测，所发生的费用由中标人承担。
七、交接的方式、地点和时间
（1）计量收发地点为两个，分别是控制中心、相官车辆段（根据实际需求随时调整）。
（2）中标人应按照需求在检定周期内至少两次到招标人指定地点收取计量器具，满足招标人检测要求。
（3）招标人提出需检计量器具时中标人须在24小时内安排车或人员上门办理。
（4）中标人为招标人提供的服务方式，根据招标人要求到现场实施检定/校准，现场不能检定/校准的计量器具，根据招标人要求在规定时间内带回检定/校准。	
（5）中标人须在五个工作日内将检定/校准完毕并粘贴好计量标识（合格或不合格）的计量器具和出具的证书(证书包括纸质档及电子档)返回招标人。
（6）中标人委托其他单位检定/校准的计量器具，需在十个工作日内完成检定/校准并粘贴标识，计量器具和证书一并交还给招标人(证书包括纸质档及电子档)。
（7）招标人有加急量具的检定/校准、检测等要求，需在12小时内给予响应，送检后的计量器具按招标人指定时间送回，加急费用不另外产生。
八、包装与运输
中标人应保证被检计量器具在运输、装卸过程中完好无损，并有减震、防冲击的措施，同时对部分计量器具提供一定的包装，方便储运。在运输、装卸过程中，应采取防潮、防腐蚀等保护措施，以保证在没有任何损伤的情况下安全运抵交接地点。
九、责任
（1）招标人应为到现场实施检定/校准的中标人人员提供适宜的条件及配合, 中标人到现场后需要确认现场检定/校准环境条件能否满足相关计量器具检定规程或校准规范要求，若环境条件不能满足，无法开展检定或校准，中标人需将量具带回实验室开展检定或校准。若中标人按约定到达招标人现场时,由于招标人原因造成检定/校准无法按计划实施的,招标人应承担中标人误工费用。
（2）计量器具的取送、运输和包装由中标人负责；由于不适当的运输和包装而造成计量器具在运输过程中有任何损坏由中标人负责。
（3）中标人在检测服务过程中，由于保管不当或操作失误造成计量器具丢失或损坏的，需及时赔偿相同型号检测合格的实物。
（4）中标人从甲方取回计量器具时，须有正式交接手续和凭证。
（5）因中标人委托其他单位检定/校准甲方计量器具所产生的责任事故，均由中标人负责承担全部责任。
（6）因中标人服务质量或主观原因耽误工期给甲方造成经济损失，中标人应按国家有关规定予以赔偿。	
（7）中标人履行本合同应对甲方所提供的技术资料、专利技术、经营信息等承担保密义务，否则追究法律责任。



第六章  合同条款及格式
技术服务合同
甲方（委托方）：滁州市轨道交通运营有限公司
乙方（受托方）:  ________________________     
根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的相关规定，本着自愿、平等、诚信的原则，经双方协商一致，就甲方委托乙方提供【       】服务相关事宜，签订本合同，以资共同遵守。

[bookmark: _Toc376824481][bookmark: _Toc376824508][bookmark: _Toc376824381][bookmark: _Toc152571734]第一条  服务事项
1.1 服务内容
1.在甲方要求的时间内，乙方向甲方提供【            的技术服务，包括         等，以满足甲方              需求。】
2.乙方应当按照甲方指定的项目、服务内容和服务进度安排提供相应技术服务，具体服务事项以合同附件一用户需求书或甲方的书面要求为准。
1.2 服务期限
除非根据本合同条款延期或提前终止，本合同项下服务期限自____年__月__日起至____年__月__日。
1.3 服务验收标准
对于乙方委派人员完成的技术服务成果和质量标准，按照甲方服务要求和项目质量管理规定执行。经甲方验收不合格的，乙方应当要求其委派人员按照甲方要求进行返工整改直至验收合格。甲方或其指定人员签署的服务验收单作为乙方申请付款的依据。
[bookmark: _Toc424651533][bookmark: _Toc297806527][bookmark: _Toc298258571][bookmark: _Toc297806550][bookmark: _Toc221503541]
第二条  承诺及保证
2.1 双方承诺及保证
1.双方均系依照中国法律设立并合法、有效存续的公司或组织，完全有权签订本合同，并且有能力履行本合同项下义务；
2.双方签署、交付和履行本合同所需的所有同意、批准、授权和指令都已依法获得（如有），双方具有充分的权利、权力和能力签署、交付和履行本合同，且双方签署、交付和履行本合同均在其业务经营范围之内；
3.本合同的签署、交付和履行将不会（i）违反任何中国法律法规；或（ii）违反双方业务所需的任何许可或证照的条件；并且本合同的任何内容都不应当被认为构成双方之间的合资、合伙代理或者雇佣关系。
[bookmark: _Toc297806551][bookmark: _Toc297806528]2.2 乙方承诺及保证
    1.乙方保证其具有向甲方提供本合同约定的技术服务的相关资质；
    2.乙方提供的服务和提交的工作成果将符合所有适用的专业标准与规定，不会侵犯任何第三方所拥有的知识产权；
3.乙方保证向甲方提供的与服务事项及服务人员相关的全部资料均真实、全面；
4.乙方负责为其所委派的人员，购买适当的保险，保障因该等人员受伤（包括致命伤害）而产生的索赔和费用。乙方应对乙方所派出人员的健康与安全负责，甲方不对乙方所派出人员承担任何责任和费用。
[bookmark: _Toc298258572][bookmark: _Toc221503542][bookmark: _Toc297806552][bookmark: _Toc297806529][bookmark: _Toc424651534]5.其他承诺与保证：__________。(请根据项目实际情况，在该横线处增加其他信息。如无其他需要列明的信息，则在横线处填写“无”或者直接删除。)

第三条  乙方的服务团队
[bookmark: _Toc297806530][bookmark: _Toc297806553]3.1 乙方项目组的核心成员为：项目负责人_____，项目经理_____，主要顾问人员_____；其他项目组成员、团队结构及资历介绍见本合同附件三：项目组成员。未经甲方事先书面同意，乙方不得更换、减少项目组核心成员。
[bookmark: _Toc297806554][bookmark: _Toc297806531]3.2 项目支持人员：乙方应根据本项目具体情况安排项目服务和后勤支持人员，项目支持人员为项目组提供后台支持服务，但不因此增加本合同第四条所述服务费用。
3.3 乙方应根据甲方要求及时无条件地更换不合格的项目组成员。

[bookmark: _Toc424651535][bookmark: _Toc297806557][bookmark: _Toc297806534][bookmark: _Toc298258573][bookmark: _Toc221503543]第四条  服务费用及支付方式
4.1 本项目服务费用总额为人民币（大写）_____元(￥_____元)（含税），不含税价为人民币（大写）_____元(￥_____元)，税率为____%。（以下简称“服务费用”）。 合同单价详见附件二。
4.2 支付方式
甲方应按下列方式向乙方支付服务费用：在本合同服务期限届满之前，乙方每隔三个月向甲方提交一次工作成果，通过甲方验收并以甲方验收签证的实际数量为准，按实结算，单价按本合同确定的价格执行，甲方在收到乙方提供的符合要求的增值税发票之后 30 日内，向乙方支付费用。
3.合同价款以   银行转账  的方式支付。乙方银行账户信息确认如下：
账户名：                            
开户行：                                   
账号：                                          
甲方开票信息确认如下：
单位名称：                                    
纳税人识别号：                             
地址、电话：                                  
开户行、账号：                                 
[bookmark: _Toc298258574][bookmark: _Toc424651536][bookmark: _Toc221503544][bookmark: _Toc297806558][bookmark: _Toc297806535]4.3 本合同约定的服务费用已包括乙方完成本合同规定的各项服务及提交各工作成果的全部费用（包括但不限于：计量器具的检定/校准、简单调修、加急、运输、技术服务、质保期保障等发生的所有费用、利润、招标代理费、专家评审费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项应有费用。除另有约定外，甲方无需向乙方另行支付其他任何费用。
4.4 本合同约定的为含税合同价款。在合同履行期间，如遇国家的税率调整或其他政策影响税率的，税率随变化而变化，则合同价款及综合单价金额不做调整。
4.5 因乙方提供的发票不符合国家发票管理等法规要求，导致甲方从乙方取得的增值税专用发票被税务管理机关认定为不得作为增值税进项税额抵扣凭证或税前扣除凭据的，而给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。

第五条  履约担保
5.1 在本合同签订时，乙方应向甲方提交履约保证金，本项目履约保证金的金额为合同总价款 5%。
[bookmark: _Hlk18247249][bookmark: _Hlk17966884]5.2 履约保证金由甲方持有，甲方有权在该保证金内扣除任何乙方应付而未付之任何款项（包括但不限于合同约定的乙方应支付款项、甲方垫付的其他费用等），及任何因乙方在不遵守或不履行本协议条款之任何部分而导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。如甲方根据上述情况扣除保证金，乙方必须在扣款后七个工作日内，补足相等于该扣除款额的履约保证金，以保证合同履行期间履约保证金的完整。如履约保证金尚不能弥补甲方的损失，甲方有权另行向乙方主张赔偿。
5.3 乙方完成合同约定全部内容，并收到甲方最后一笔付款后30天内，甲方将履约保证金无息退还给乙方。
（采用履约保证金的方式时选用）
或 
5.1 在本合同签订时，乙方应提交经甲方认可的银行履约保函，保函金额为合同总价款5%。
5.2 甲方有权在履约保函内提取任何乙方应付而未付之任何款项（包括但不限于合同约定的乙方应支付款项、甲方垫付的其他费用等），及任何因乙方在不遵守或不履行本协议条款之任何部分而导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。如甲方根据上述情况提取保函金额，乙方必须在该项提取发生之日起七个工作日内，补足至原履约保函金额即          元整，以保证合同履行期间履约保函的完整。如履约保函金额全部提取尚不能弥补甲方的损失，甲方有权另行向乙方主张赔偿。
（采用履约保函的方式时选用）
5.3 履约担保的有效期 （采用履约保函的方式时选用）
乙方应承诺提交的履约保函在本合同履行期间内有效，若因变更指令或索赔等原因致使前述日期延后，则乙方应无条件顺延履约保函的有效期。若银行出具的履约保函记载的有效期先于前述日期到期的，乙方应在履约保函到期前无条件到银行顺延履约保函的有效期或按照原保函格式提供新保函，并应在履约保函到期前30日将银行出具的顺延履约保函的正式文书或符合本合同要求的新保函提供给甲方，由此发生的费用包含在服务费用中。

第六条  甲方权利与义务
6.1 要求乙方按本合同及其附件的规定提供技术服务及履行其他合同义务，并对乙方所提供的服务进行评价。
6.2 向乙方提供与本项目服务事项有关的文件、信息等必要资料，为本项目各项工作的开展提供必要的便利条件，履行协助义务。 
6.3 按照本合同及其附件的规定向乙方支付服务费用。
6.4 其他：______________________。（请根据项目实际情况，在该横线处增加其他信息。如无其他需要列明的信息，则在横线处填写“无”或者直接删除。）

[bookmark: _Toc298258575][bookmark: _Toc298258576][bookmark: _Toc424651537][bookmark: _Toc297806559][bookmark: _Toc221503545][bookmark: _Toc297806536]第七条  乙方权利与义务
7.1 要求甲方提供开展本项目服务必要的资料和协助。
7.2 在交付符合本合同要求的工作成果后获得服务费用。
7.3 对本项目服务的工作量、正确性、完整性、准确性、有效性、合法性和及时性负责，保证按照本合同及附件的约定，及时、正确、完整地完成全部约定义务及工作。
7.4 应合理配备项目组成员，合理计划和实施本项目，熟悉与本项目有关的甲方内部规章制度。
[bookmark: _Toc297808125]7.5 若本项目涉及其他利害关系方，未经甲方事先同意，乙方不得和其私自接触，以保证服务结果的客观性、正确性，维护甲方正当利益。
7.6 乙方不得拒绝甲方与本项目有关的咨询，对甲方的相关咨询必须给予及时、明确的书面或其他双方认可的方式答复。
7.7 乙方应当对甲方提供的资料进行核查，发现甲方提供的资料不符合本合同约定时，有权在接到上述资料或开始工作的___日内，书面通知甲方。
7.8 在未得到甲方事先书面同意的情况下，乙方不得向任何第三方分包或转包本项目。
7.9 本项目结束后___个月内，乙方应当为甲方就有关技术服务事项的理解和实施过程中遇到的问题提供免费后续服务。
后续服务内容包括：____________________。
后续服务方式、标准：___________________
7.10 非经甲方书面同意，乙方及其项目组工作人员在本项目中及本项目完成后不得向任何第三方透露本项目的任何内容和执行情况，包括但不限于双方洽谈的任何情况及签署的任何文件，以及服务费用、协议、备忘录、订单等所包含的一切信息。
7.11 乙方在进入甲方及甲方所属企业时，须遵守甲方内部管理制度。如因违反甲方内部管理制度造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任；如造成乙方损失的，乙方自行承担相应损失。
[bookmark: _Toc424651538][bookmark: _Toc221503546][bookmark: _Toc298258577][bookmark: _Toc297806560][bookmark: _Toc297806537]7.12 乙方如在中标后或者合同履行期间发生被人民法院列为失信被执行人、影响合同履约能力的重大行政处罚等情形，应及时向甲方的履约管理单位、物资部报备。

第八条  工作成果验收
8.1 本合同约定的各项服务自完成之日起___日内，乙方应书面提请甲方进行验收，验收通过的，甲方在验收报告上签署意见。如果验收不合格，乙方应按甲方的意见免费进行修改或重新制作或编制，并自验收不合格之日起___日内重新提请验收。详细验收条件请参照附件一：用户需求书。
8.2 任一服务事项连续___次验收不合格的，则视为乙方没有完成该项服务。乙方应根据合同约定承担相应违约责任。
[bookmark: _Toc221503547][bookmark: _Toc298258578][bookmark: _Toc424651539][bookmark: _Toc297806561][bookmark: _Toc297806538]
第九条  知识产权
9.1 乙方保证，双方在本项目执行中形成的任何工作成果、技术方案及其他知识产权（包括但不限于著作权、专利权、专利申请权、技术秘密等），所对应的权利归甲方所有，乙方及其委派人员不因履行本合同项下的技术服务而享有任何知识产权及相关权益。
9.2 甲方提供给乙方的企业标识、图片、文字等任何资料、文件的知识产权归属于甲方，乙方仅能在本项目范围内使用。
9.3 乙方保证，其执行本项目所使用的任何资料、方法、以及向甲方提供的所有工作成果均不会侵犯任何第三方所拥有的包括但不限于知识产权在内的各项权利。如果甲方因此遭受第三方索赔或起诉，乙方承诺负责处理上述索赔或起诉，自行承担解决上述第三方索赔或起诉的所有费用，并负责消除第三方索赔或起诉对甲方的不利影响，赔偿甲方因此而遭受的全部损失和支付的费用。

[bookmark: _Toc424651541][bookmark: _Toc424648874]第十条  保密
[bookmark: _Toc424651542][bookmark: _Toc424648875]10.1 保密信息包括但不限于乙方因本项目以任何方式从甲方或其关联公司或其他甲方的代表机构和甲方正式聘请的中介机构处获得的任何形式的、任何内容的信息、文件、知识、数据、绘图、专有技术、分析、计算、编辑、研究以及其它材料和实物，所有这些信息在本合同中总称为“保密信息”（上述关联公司、代表机构、中介机构提供的信息视同由甲方提供）。
[bookmark: _Toc424648876][bookmark: _Toc424651543]10.2 本合同规定的保密信息不包括以下信息：
1.在从甲方处获得前，已经为乙方掌握的且甲方不反对使用或披露的信息；
2.已经为公众所知的信息，除非该等信息为公众所知是由于乙方违反本合同；
3.乙方按照有管辖权的法院或其他有权机关的合法要求而披露的信息；
4.依甲方的书面授权而向第三方所披露的信息。
[bookmark: _DV_C27][bookmark: _DV_M38][bookmark: _DV_C29][bookmark: _DV_M39]10.3 乙方只能为本合同的目的使用保密信息，且只能在乙方服务项目组成员的范围内披露或使用保密信息，但必须要求获得保密信息的相关人员对保密信息保密；除此之外，未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方提供或透露部分或全部保密信息。
10.4 乙方应采取必要措施向乙方所有接触甲方保密信息之人员通告其对所有甲方信息都负有普遍的保密义务，如果该等人员违反保密义务，则由乙方承担在相关法律法规下的法律责任。
10.5 若本合同项下的服务工作已经完成或因故未能最终完成，或乙方违反本合同中规定的保密义务时，则根据甲方的要求，乙方应向甲方归还所有保密信息及其载体，或在甲方同意下，以书面形式确认已销毁所有其掌握的甲方保密信息。
10.6 若乙方或其有关人员违反本合同规定的保密义务，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失，并负责消除影响。
10.7 乙方对所获的甲方的保密信息负有保密义务的期限为 永久 ，直至保密信息已进入公共渠道或甲方以书面形式明确表示乙方无须再负保密义务为止。
[bookmark: _Toc424651540][bookmark: _Toc298258579][bookmark: _Toc297806539][bookmark: _Toc297806562]第十一条  合同的变更和终止
11.1 发生以下情形，本合同可以终止：
1.甲方书面通知终止本合同；
2.双方协商一致决定终止合同的；
3.由于不可抗力致使本合同的全部义务不能履行的；
4.法律规定及本合同约定的其他情形。
11.2 甲方单方终止本合同的，甲方应支付乙方实际完成工作对应的服务费用，甲方单方终止合同自书面通知送达乙方时生效。
11.3 本合同及其附件仅能由双方通过签署书面文件的方式予以修改、补充、变更、放弃、终止或解除。
11.4 本合同终止后，乙方应将已收取报酬部分的有关工作成果和相关资料移交给甲方，作为甲方日后工作所需。倘若甲方委托其他单位继续本合同工作的，乙方应做好项目的交接工作，且该第三方单位有权使用乙方已完成的工作成果。

[bookmark: _Toc297806540][bookmark: _Toc424651544][bookmark: _Toc297806563][bookmark: _Toc298258580]第十二条  违约责任
12.1 甲方未按本合同规定支付服务费用，经乙方书面催告后_十_个工作日内不支付的，乙方有权在甲方支付相应服务费之前中止为甲方提供服务；如甲方在催告后_三十_个工作日仍未支付的，乙方有权单方解除本合同。
12.2 甲方未按约定履行提供资料等义务，造成乙方无法按期提交工作成果的，甲方应顺延乙方的服务期限，乙方不承担违约责任。
12.3 乙方不能按照约定的进度提交工作成果的，或在甲方对其服务方式或提交的某项工作成果提出异议后，乙方未能在甲方要求的期限内完成整改或采取弥补措施的，则每逾期一天，应向甲方支付相当于当期应收服务费用千分之五的金额，作为逾期违约金；前述违约金可由甲方在应付服务费用中进行扣减。如逾期30日，乙方仍未能提交符合甲方要求的工作成果的，甲方有权单方解除合同，要求乙方按服务费用的20%支付违约金，并不予退还履约保证金。
12.4 因乙方侵犯第三方的专利权、版权等知识产权而引起的任何责任，应由乙方承担，并使甲方免责。
12.5 乙方违反保密义务的，应当对甲方因此所遭受的所有损失承担赔偿责任。
12.6 如乙方擅自变更或减少本合同所确定的项目组核心人员，乙方应向甲方支付人民币____元/每人/每次的违约金，甲方可在应付服务费中扣除该违约金；同时乙方应根据甲方要求及时调整工作人员。
12.7 乙方擅自转包或分包本项目的，甲方有权解除本合同，要求乙方按服务费用的20%支付违约金，并不予退还履约保证金。如前述款项不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。
12.8 由于乙方原因未能完成本项目或乙方侵犯第三方知识产权或违反保密义务，甲方有权解除本合同，乙方应按服务费用的20%支付违约金，履约保证金不予退还。上述款项不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。
12.9 任何一方违反其本合同项下的其他义务、保证或承诺，并给守约方造成实际损失的，应赔偿守约方实际遭受的损失。
12.10 任何一方发生向对方支付违约金或赔偿金情形的，应当在索赔方发出索赔通知后 7 日之内予以支付。索赔方尚有未向偿付方支付的款项的，偿付方同意索赔方从未支付款项中抵扣相应数额的款项。

[bookmark: _Toc297806541][bookmark: _Toc297806564][bookmark: _Toc424651545][bookmark: _Toc298258581]第十三条  不可抗力
[bookmark: _Toc169968033]13.1 本合同所称不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、火灾、水灾、雷击、雪灾等天灾，战争、恐怖袭击、内乱、疫情等严重威胁安全或健康的情形。
13.2 由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，受到不可抗力影响的一方应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将损失降低到最低程度；并在不可抗力发生后 二十四（24）小时内以书面形式通知对方， 在其后十（10）日内向对方提供有效证明文件。
13.3 因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。如发生延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力事件导致延迟履行方无法履行其合同义务，延迟履行方不能就延迟履行期间的不可抗力事件免责。

第十四条  廉洁规范条款
合同各方承诺：在本项目实施中均将严格遵守商业廉洁规范，不得直接、间接或变相向其他方公司及其员工、顾问及其亲朋好友提供任何形式的不正当利益，包括但不限于回扣、佣金、礼金、物品、有价证券、信用卡、购物卡/券、宴请、消费性娱乐活动、旅游活动，不得承诺未来兑现某种利益等形式，并将要求员工履行廉洁义务。任何一方违反廉洁条款都将视为该方根本违约，守约方可以解除本合同，甲方解除本合同的，有权不予退还乙方履约保证金。
[bookmark: _Toc424651546][bookmark: _Toc297806542][bookmark: _Toc298258582][bookmark: _Toc297806565]
第十五条  争议解决
[bookmark: _Toc424651547]15.1 凡因执行本合同发生的与本合同有关的一切争议，双方应首先尽最大努力友好协商解决。
15.2 争议发生后，如果无法通过协商或调解解决争议，则应将争议诉至甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。

[bookmark: _Toc298258583][bookmark: _Toc298258586][bookmark: _Toc298258584][bookmark: _Toc298258585][bookmark: _Toc424651548][bookmark: _Toc298258587][bookmark: _Toc297806546][bookmark: _Toc297806569]第十六条  通知
16.1 任何与本合同有关的通知应以书面形式做出，由本合同一方以专人递送、邮递方式发出。通知以专人递送，于递交时视为送达；以邮递方式发出，于邮件寄出后的第3个工作日视为送达。任何通知一经送达即行生效。
各方的联络及通讯方法以各方的下列信息为准：
甲方： 
地址：_____________________
电话：_____________________
收件人：_____________________
联系人：_____________________

乙方：
地址：_____________________
电话：_____________________
收件人：____________________
联系人：__________________
16.2 一方变更名称、地址、联系人或联系方式的，应当在变更后三日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。变更方未及时通知，对方按照变更前的信息进行送达的仍视为有效送达，因此产生的不利后果由变更方承担。 
[bookmark: _Toc424651549]16.3 本条款为独立条款，不受协议整体或其他条款的效力的影响，始终有效。

第十七条  其他约定
17.1 本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签名（如为授权代表签名，乙方需提交法定代表人授权委托书）并加盖单位公章或者合同专用章之日起生效。
17.2 本合同的附件内容作为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。未尽事宜由甲、乙双方另行协商并签订补充合同。
17.3 本合同一式9份，其中正本3份，副本6份，甲方执6份，乙方执3份。正副本具有同等法律效力，如有冲突，以正本为准。
[bookmark: _Hlk18249179]
第十八条  合同附件 
附件一：用户需求书
附件二：价格明细表
附件三：项目组成员
附件四：拟投入设备一览表
附件五：乙方技术方案及承诺（或授权书）
附件六：法定代表人授权书及法定代表人身份证复印件
附件七：履约保证金收据/履约保函复印件
附件八：中标通知书/成交通知书复印件





（此页无正文，为合同签署页）

乙方：（盖章）



地址：

法人（或授权）代表：
（签名）


日期:      年   月   日

甲方：滁州市轨道交通运营有限公司
（盖章）

地址：

法人（或授权）代表：
（签名）

日期:      年   月   日
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第七章 投标文件格式


 
 
[bookmark: _Toc21573][bookmark: _Toc128_WPSOffice_Level1]投 标 文 件
[bookmark: _Toc19336_WPSOffice_Level2] 
[bookmark: _Toc7180_WPSOffice_Level3]项目名称：
 
 
 
 
 
 
投标人：                              （盖单位章）
 
法定代表人或授权委托人：               （签字或盖章）

        年        月        日
[bookmark: _Toc14710_WPSOffice_Level1]
目   录
 
 
（1）法人代表人身份证明及其有效身份证（或法人代表授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；
（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）；
（3）诚信投标承诺书（格式见附件）；
（4）服务承诺书（格式见附件）；
（5）开标一览表（格式见附件）；
（6）投标函（格式见附件）；
（7）分项报价清单（格式见附件）；
（8）投标人认为需要提供的其他证明材料。
 

附件1
1.法定代表人身份证明
投标人名称：                                 
单位性质：                                    
地    址：                                    
成立时间：        年       月        日
经营期限：                                 
姓   名：          身份证号码：             性别：        年龄：       职务：       ，系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                 （盖章）
                                               年     月     日  
2.授权委托书
本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
委托期限：          。                                   
代理人无转委托权，特此委托。
附：委托代理人有效身份证扫描件
法定代表人有效身份证扫描件

              
投标人（盖单位章）：
法定代表人（身份证号码）：           （签字或盖章）
委托代理人（身份证号码）：           （签字或盖章）
  年    月    日



附件2
诚信投标承诺书
[bookmark: _Toc425084385][bookmark: _Toc451384148][bookmark: _Toc506107356][bookmark: _Toc503196197][bookmark: _Toc26598]一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
六、                没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目经理（建造师）前三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的，且未被移除的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。
七、严格遵守开标纪律，服从监管人员管理；
八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；
九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；
十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。
 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。
 
开户银行：                          基本账户：
投标单位（签章或盖章）：          法定代表人（签字或签章）：

日期：           年            月             日


附件3

服务承诺书
致：          （招标人）     ：
本承诺声明：（投标人名称）对本招标文件所有要求完全响应，若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。若发现有偏离且不能按招标人要求调整的，招标人有权终止合同重新招标，我方承担因此产生的所有经济及工期责任。
特此声明。
 
                                    法定代表人：          （签字或签章）       
                                     
                                    投标单位名称：        （盖章）    

日    期：                      



附件4
 
开标一览表
  
	项目名称
	         

	投标人名称
	

	总投标价\服务期
	总投标价（大写）：                      元
(小写) ：                       元

服务期：                        


 
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：         投标人（盖章）：
                                      日  期：    年   月   日 

1

附件5
投  标  函
致：       (招标人)        
1、根据你方的                 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、采购清单和其他有关文件后，我方愿以 （币种，金额、单位） 人民币           元的投标总报价承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。
3、一旦我方中标，我方保证按照招标人要求完成服务。
4、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。工程验收合格后，方可退还。
5、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
6、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标单位名称：                                （盖章）
  投标人法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                  
日  期：                   
通讯地址：                                  
联系电话：                   
传   真：                   
 附件6
分项报价清单
	序号
	计量器具名称
	规格型号、测量范围
	数量
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	一
	强制检定工作计量器具

	1
	压力表
	0-25MPA
	6
	/
	/
	免费项目

	2
	压力表
	0-1.6MPA
	12
	/
	/
	

	3
	压力表
	0-1200kPa
	36
	/
	/
	

	4
	压力表
	0-1000kPa
	11
	/
	/
	

	5
	压力表
	0-1600kPa
	13
	/
	/
	

	6
	台秤
	20kg
	1
	/
	/
	

	7
	酒精测试仪
	Panther-2
	4
	/
	/
	

	8
	声级计
	/
	2
	/
	/
	

	二
	计量标准器具

	1
	磅秤
	(0～1000)kg
	1
	
	
	

	2
	压力测试仪
	DPI705 E
	4
	
	
	

	3
	绝缘电阻表（兆欧表）
	PC27-1 
	20
	
	
	

	4
	深度游标卡尺
	(0～150)mm 
	1
	
	
	

	5
	游标卡尺
	(0～150)mm 
	25
	
	
	

	6
	游标卡尺
	(0～200)mm
	6
	
	
	

	7
	振动测试仪
	HS5936
	1
	
	
	

	8
	红外测温仪
	UT301
	15
	
	
	

	9
	照度计
	MS6612L
	1
	
	
	

	10
	温湿度计
	 WS-1A
	16
	
	
	

	11
	绝缘电阻测试仪
	ZC-7
	11
	
	
	

	12
	扭力扳手
	(10-50)Nm
	3
	
	
	

	13
	扭力扳手
	(10-100)Nm 
	19
	
	
	

	14
	扭力扳手
	(40-200)Nm 
	12
	
	
	

	15
	扭力扳手
	(8-60)Nm 
	9
	
	
	

	16
	扭力扳手
	(60-300)Nm 
	9
	
	
	

	17
	扭力扳手
	(160-800)Nm 
	8
	
	
	

	18
	扭力扳手
	(5-25)Nm 
	2
	
	
	

	19
	扭力扳手
	(0-500)Nm 
	2
	
	
	

	20
	外经千分尺
	(0-25)mm 
	1
	
	
	

	21
	外经千分尺
	(25-50)mm 
	2
	
	
	

	22
	外经千分尺
	(50-75)mm 
	1
	
	
	

	23
	外经千分尺
	(75-100)mm 
	1
	
	
	

	24
	外经千分尺
	(0-30)mm
	1
	
	
	

	25
	真空压力计
	/
	1
	
	
	

	26
	温湿度表 
	/ 
	2
	
	
	

	27
	温、湿度监测仪 
	TES-1360 
	2
	
	
	

	28
	微电阻计
	RM3548
	2
	
	
	

	29
	数字微欧计
	 ZY9987
	2
	
	
	

	30
	拉力计
	TK-10000
	7
	
	
	

	31
	内/外卡规
	/
	2
	
	
	

	32
	气体检测仪
	/
	2
	
	
	

	33
	内径千分尺 
	精度 0.001 
	1
	
	
	

	34
	转辙机拉力测试仪
	KXZD-2
	8
	
	
	

	35
	测力计（指针式拉压）
	NK-500
	1
	
	
	

	36
	钳形接地电阻测试仪
	fluke1630
	1
	
	
	

	37
	接地电阻测试仪
	KV2571
	6
	
	
	

	38
	轨道几何状态检测小车
	GJY-T-EBJ-3
	2
	
	
	

	39
	蓄电池内阻测试仪
	FBR-6000NT
	1
	
	
	

	40
	铁路轨距尺
	GJC-HTS2W
	10
	
	
	

	41
	铁路支距尺
	HTZJC-2
	6
	
	
	

	42
	超声波钢轨探伤仪
	GT-20
	8
	
	
	

	43
	焊缝钢轨探伤仪
	CTS-1010
	6
	
	
	

	44
	风速仪
	MS6252B
	4
	
	
	

	45
	双轨波浪磨耗测量仪
	Bi-CAT
	1
	
	
	

	46
	电池测试仪
	BT3554-51
	1
	
	
	

	47
	钢轨焊缝相控阵超声检测仪
	 CTS-PA22B
	1
	
	
	

	48
	轨道智能添乘仪
	ZT-D
	1
	
	
	

	49
	钢轨轮廓测量仪
	GKY-D-HX-2
	1
	
	
	

	50
	辙叉磨耗测量器
	 ZCY-A
	2
	
	
	

	51
	墙体探测仪
	D-TECT 150 SV
	1
	
	
	

	52
	数显式钢轨磨耗测量仪
	BMC-01
	2
	
	
	

	53
	电子式波形磨耗测量仪
	GMC-60
	2
	
	
	

	54
	轨底坡测量仪
	 HT1-S0H5
	2
	
	
	

	55
	精密噪音分析仪
	HS5628
	1
	
	
	

	56
	钢轨直度测量尺
	1米
	2
	
	
	

	57
	方尺
	  HTFC-1
	2
	
	
	

	58
	激光测距仪
	徕卡D110
	4
	
	
	

	59
	裂缝宽度深度综合测试仪
	BJLF-1
	1
	
	
	

	60
	水平尺
	1500mm
	20
	
	
	

	61
	轨温计
	SRT-A型工务钢轨测温专用
	1
	
	
	

	62
	数字万用表
	 MS8215
	56
	
	
	

	63
	指针万用表
	MF型
	5
	
	
	

	64
	寻线仪
	NF-801B
	10
	
	
	

	65
	网络电缆测试工具
	NS-468
	6
	
	
	

	66
	钢卷尺
	3.5m
	13
	
	
	

	67
	电缆探测仪
	 FLUKE2042 
	2
	
	
	

	68
	钳形万用表
	F302+ 
	17
	
	
	

	69
	SF6微量水分测试仪
	KVWS-II
	1
	
	
	

	70
	SF6定量检漏仪
	KVWG-II
	1
	
	
	

	71
	SF6定性检漏仪
	XP-1A
	2
	
	
	

	72
	全自动变比组别测试仪
	KVB-II
	1
	
	
	

	73
	智能回路电阻测试仪
	KVH-100A
	2
	
	
	

	74
	直流电阻快速测试仪
	KVZRC-10A
	1
	
	
	

	75
	互感器特性综合测试仪
	KVHG-P
	1
	
	
	

	76
	氧化锌避雷器检测装置
	KVYZ-III
	1
	
	
	

	77
	单体蓄电池活化仪
	ABE-2612CT
	1
	
	
	

	78
	蓄电池智能充放电仪
	FGCD-4810CT
	1
	
	
	

	79
	电能质量分析仪
	KVPQ-60
	1
	
	
	

	80
	无线高压核相仪
	TAG5000A
	1
	
	
	

	81
	大电流发生器
	KVSL-2000A
	1
	
	
	

	82
	相序表 
	F9062
	4
	
	
	

	83
	数字电桥
	QJ35A
	1
	
	
	

	84
	电容电桥
	HTDR-H
	1
	
	
	

	85
	真空度测试仪
	KVZK-IV
	1
	
	
	

	86
	微电脑交流电量测试仪
	KVYM
	1
	
	
	

	87
	直流高压试验器
	ZGF-200kV/2mA
	1
	
	
	

	88
	线路故障测试仪
	SDCA-4  
	1
	
	
	

	89
	局放超声自动定位系统
	HTJF-9003
	1
	
	
	

	90
	继电保护测试装置
	HT-1200
	1
	
	
	

	91
	接触网磨耗测量仪
	HDMH
	1
	
	
	

	92
	线索张力测试仪
	HDZL-30
	1
	
	
	

	93
	交流耐压试验台
	非标
	1
	
	
	

	94
	高压开关特性测试仪
	HTGK-III
	1
	
	
	

	95
	绝缘靴手套耐压试验装置
	HTTX-H
	1
	
	
	

	96
	高压成套试验装置
	30kVA/150kV
	1
	
	
	

	97
	变频谐振耐压成套装置
	KVTF-75kVA/75kV
	1
	
	
	

	98
	超声波探伤仪
	ZXUD-68
	1
	
	
	

	99
	交直流电表万能校验台
	HTJZ-H
	1
	
	
	

	100
	多功能信号发生器
	 2006A
	1
	
	
	

	101
	多通道示波器
	DC-200kHZ
	2
	
	
	

	102
	轮径内距尺
	GF982S-ZD 
	14
	
	
	

	103
	小电流钳形表
	317
	2
	
	
	

	104
	交直流钳形表
	319
	2
	
	
	

	105
	三相多功能伏安相位表
	定制
	2
	
	
	

	106
	噪音计
	TES-1352S
	2
	
	
	

	107
	继电器万能试验台
	定制
	1
	
	
	

	108
	DJJ-8接触网激光测量仪
	DJJ-8
	2
	
	
	

	109
	特斯拉计
	TD8620
	2
	
	
	

	110
	毫伏发生器
	SS7012
	1
	
	
	

	111
	便携式轮对检测仪
	非标
	2
	
	
	

	112
	便携式轴温检测仪
	ST60+
	4
	
	
	

	113
	轮对踏面检测样板
	定制
	4
	
	
	

	114
	车钩检查样板
	定制
	1
	
	
	

	115
	红外转速计
	HT4200 
	7
	
	
	

	116
	数字温度计 
	(-20～+150)℃
	5
	
	
	

	117
	温度记录仪
	LR5011
	5
	
	
	

	118
	杠杆表
	精度 0.01 
	1
	
	
	

	119
	数字电导率仪 
	/
	2
	
	
	

	120
	数显地铁轮缘测量尺 
	GF2060 
	10
	
	
	

	121
	外径测量仪 
	GF922 
	13
	
	
	

	122
	车轮踏面检测仪   
	MINIPROF  
	1
	
	
	

	123
	数显微压计
	DP1000-Ⅲb 
	1
	
	
	

	124
	手持式电阻、电容、电感测试仪
	U1733C
	1
	
	
	

	125
	耐压测试仪
	MS2670BN
	1
	
	
	

	126
	轮对外型检测仪  
	定制
	1
	
	
	

	127
	专用振动测试仪 
	
	1
	
	
	

	128
	数显万能角度尺 
	（0～360）° 
	2
	
	
	

	129
	压敏参数测试仪
	ZVA-4 
	3
	
	
	

	130
	车钩锁测隙规
	/
	3
	
	
	

	131
	管形测力计
	LTZ-20;200N 
	5
	
	
	

	132
	比重计
	/ 
	7
	
	
	

	133
	百分表
	0～5mm 
	1
	
	
	

	134
	百分表
	0～10mm 
	1
	
	
	

	135
	千分表
	0-1*0.001 CZ-6C
	2
	
	
	

	136
	 轮胎气压表
	TG-3 
	1
	
	
	

	137
	轮径仪专用数显表
	/
	1
	
	
	

	138
	频率仪
	/
	1
	
	
	

	139
	地铁车门关闭挤压力峰值仪
	BIA CLASS 1
	1
	
	
	

	140
	网络测试仪 
	 /
	1
	
	
	

	141
	触点测量仪
	/
	1
	
	
	

	142
	露点计
	/
	1
	
	
	

	143
	钢直尺 
	E8062
	2
	
	
	

	144
	数字气压表 
	 /
	8
	
	
	

	145
	车门防夹力测试仪 
	/ 
	2
	
	
	

	146
	同轴电缆压线钳 
	 /
	1
	
	
	

	147
	自调式压线钳
	 /
	3
	
	
	

	148
	车钩中心高度尺 
	/ 
	2
	
	
	

	149
	Qr 测量尺
	/ 
	3
	
	
	

	150
	角度规
	/
	1
	
	
	

	151
	塞尺
	/
	6
	
	
	

	投标报价（1+2+..+150+151）：               元；小写：          元；（填入投标函和开标一览表）


注：1.所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）
2.清单中的数量是一个预估数量，具体按实际送检的数量结算；
3.本项目为单价合同，结算时单价不变，数量按实际送检的数量结算。综合单价包括计量器具的检定/校准、简单调修、加急、运输、技术服务、质保期保障等发生的所有费用、利润、招标代理费、专家评审费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项应有费用。除双方同意根据合同规定对合同进行变更或修改外，在合同执行期间合同总综合单价固定不变；
4.招标人若新增计量器具种类，中标人应提供相应的计量检测检服务，其中检定类计量器具不高于市/省法定计量机构价格，校准类计量器具不高于省内市场价。



投标人名称（盖单位章）：                                
法定代表人 (签字或盖章)：                          
日    期：        年      月      日


[bookmark: _Toc6275_WPSOffice_Level1]第八章   招标人、招标代理机构对本招标文件的确认
	
我单位对2023年滁宁城际计量器具检测项目招标文件进行确认。
招标人：滁州市轨道交通运营有限公司 
联系人：万吉权
联系电话：0550-3352129
  

（单位盖章）

2023年7月


	
招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司
经办人：周蓓蕾
电话：0550-3519519、18005505728



（单位盖章）

2023年7月



