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[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc58430305][bookmark: _Toc35393790]项目概况
滁州轨道运营工程车年修委外项目（2025年-2026年）（二次）的潜在投标人应在滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站（http://czctgs.cn/）、招投标网http://www.infobidding.com/或采购与招标网https://www.chinabidding.cn/获取招标文件，并于2025年7月14日15时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目名称：滁州轨道运营工程车年修委外项目（2025年-2026年）（二次）
预算金额：213000元
最高限价：213000元，投标报价不得高于最高限价，否则，按无效标处理。
招标范围：一是2台CAT和4台CUMMINS发动机（含传动箱、尾气净化装置）委外维保，工作内容主要包括年度维护保养：油样检测（包含发动机机油、传动箱油、空压机油、车轴齿轮油、液压油、发电机组机油共6种）、防冻液检测、关键部件的检查保养，故障及隐患的现场维修等服务。二是工程车辆的26个车钩的探伤,28个传动轴的探伤,2个吊钩的探伤，合同期内检验1次。三是工程车年修滤料供应，详见用户需求书
合同履行期限：合同签订之日起一年
本项目不接受联合体投标
二、投标人的资格要求
1.投标人要求：须在中华人民共和国境内注册（不含港澳台）并取得营业执照且具有相应供货服务能力。
三、获取招标文件
时间：2025年6月23日至 2025年7月14日
地点：滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站（http://czctgs.cn/）、招投标网http://www.infobidding.com/或采购与招标网https://www.chinabidding.cn/
方式：网上下载
售价：0元
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc58430308]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2025年7月14日15时00分（北京时间）
地点：滁州市轨道交通运营有限公司五楼514开评标室 (徽州路与扬子路交叉口东南侧)
投标文件递交方式：①投标人须在投标文件截止时间前将投标文件以电子邮件的方式一次性发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com），投标文件格式限定为加密PDF格式，将文件命名为“投标单位名称（联系人及联系电话）+项目名称”，在提交投标文件截止时间后送达的投标文件将被拒绝，投标文件送达时间以滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱显示的邮件送达时间为准。若投标人重复发送电子投标文件的，将以投标文件截止时间前最后收到的投标文件为准。若投标文件无法打开的，投标文件将被拒绝。②在投标截止时间后30分钟内，将投标文件密码通过邮箱发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com），未在规定时间内发送密码或发送的密码无法正确打开投标文件的，投标文件将被拒绝。
五、投标保证金金额及缴纳账户
是否要求投标人提交投标保证金：要求，投标保证金的金额：0.4万元。
投标保证金的形式：银行转账 
投标保证金须投标截止时间前交纳完毕；投标保证金须从投标人基本账户转入以下账户，投标保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票和结算卡汇入，以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间。
开户名称：滁州市轨道交通运营有限公司
开户银行：中信银行滁州分行营业部
银行帐号：8112 3010 1240 0814 542
保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须在交易附言中注明：“滁州轨道运营工程车年修委外项目（2025年-2026年）（二次）”投标保证金。 
注：各投标人请严格按照招标公告和招标文件载明的银行、账户汇入投标保证金，否则在开标时将无法查询保证金是否到账，导致评标委员会否决其投标！
投标保证金退还期限：中标通知书发放后五个工作日内退还未中标单位的投标保证金，签订合同后五个工作日内退还中标单位的投标保证金。
六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.招标人信息
[bookmark: _Toc28359087]名称：滁州市轨道交通运营有限公司
地址：滁州市徽州路与扬子路交叉口东南侧5楼
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：0550-3352129 
2.代理机构信息
名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司
地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼605室
联系方式：0550-3519519、18005505728
3.项目联系方式
项目联系人：杭祥婷、周蓓蕾       
电话：0550-3352129、0550-3519519、18005505728
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   第二章  投标人须知
一、投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	说明与要求

	1
	项目名称
	滁州轨道运营工程车年修委外项目（2025年-2026年）（二次）

	2
	服务期
	详见第一章“招标公告”

	3
	服务（供货）地点
	招标人指定地点

	4
	招标人联系人及电话
	杭祥婷  0550-3352129

	5
	采购代理机构联系人及电话
	周蓓蕾  0550-3519519  18005505728

	6
	资金来源                                                                                                                                                                 
	自筹资金

	7
	项目预算
	213000元

	8
	最高限价
	本项目最高限价为（人民币）213000元，投标报价不得高于最高限价，否则，按无效标处理。

	9
	采购内容
	详见《用户需求书》

	10
	标包划分
	本项目划分为 1 个标段

	11
	招标方式
	公开招标

	12
	投标人资格条件及其他要求
	详见第一章“招标公告”

	13
	踏勘现场
	不组织,投标人自行踏勘现场

	14
	投标预备会
	不召开

	15
	投标人提出疑问的截止时间及方式
	如投标人对招标文件有疑问，请于2025年7月4日17时前将疑问内容以书面的形式加盖投标单位公章，发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com）。

	16
	招标人澄清的时间及方式
	招标人将在2025年7月7日17时后以澄清公告形式在滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站（ http://czctgs.cn/）发布。

	17
	联合体投标
	本次招标不接受联合体投标

	18
	代理服务费
	代理服务费金额：3000元。
代理服务费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。

	19
	投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式
	同表15条

	20
	投标有效期
	投标有效期为 30 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	21
	投标保证金
	详见招标公告。

	22
	投标文件份数
	PDF电子版投标文件一份，（投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖单位章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构）

	23
	投标文件提交截止时间
	在 2025年7月 14 日15时00分（北京时间）

	24
	是否退还投标文件
	否

	25
	开标时间及地点
	开标时间：2025年7月 14日15时00分（北京时间）
开标地点：滁州市轨道交通运营有限公司五楼514开评标室 (徽州路与扬子路交叉口东南侧)。

	26
	开标程序
	由代理机构开启电子投标文件，报评标委员会评审。

	27
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人依法组建。

	28
	是否授权评标委员会确定中标候选人
	是，推荐的中标候选人数3名，并标明排序。

	29
	中标结果公告媒介
	公示媒介：同招标公告发布媒介
公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日）

	30
	中标通知书
	中标通知书须加盖招标人、招标代理公司公章后方可发出。

	31
	履约担保
	是否收取履约担保：收取 
履约担保的形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用
金额：中标合同金额×5%，取整到千位；
收款单位：另行通知        
开户银行：另行通知 
银行帐号：另行通知
缴纳时限：签订合同前。
退还时限：履约保证金有效期满30个工作日内。
其他相关要求：履约担保形式、内容及格式等均须经招标人认可。

	付款方式
	按半年（6个月）付款。每半年（6个月）末，中标人提交付款申请及工作量清单，招标人审核后并按合同约定扣除索赔款项、违约金等，于【30】天内向中标人支付上半年（6个月）的结算款的95%，待更换配件质保期满后一次性付清结算款。

	招标文件获取方式和时间
	招标文件获取方式：网上下载；
获取时间：招标文件发布至投标截止时间。

	解释权
	1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
2、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
3、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
4、按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。

	备注
	1、评标委员会只依靠投标人递交的投标文件及其按照招标文件要求提供的所有证明材料进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。
2、招标人对本项目执行过程中的所有争议拥有最终的裁决权，投标人应无条件地服从招标人的裁决，不得以任何理由提出增加本项目合同费用和延误本项目工期。
3、本项目严禁非法转包，一经发现，招标人依法处理。
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二、投标人须知
[bookmark: _Toc26859][bookmark: _Toc14421_WPSOffice_Level3]（一）总  则
1.项目概况
1.1本次招标项目名称：见投标人须知前附表。
             招标人：见投标人须知前附表。
             服务期：见投标人须知前附表。
             服务地点：见投标人须知前附表。
1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。
  代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。
1.3资金来源：见投标人须知前附表。
1.4本项目预算：见投标人须知前附表。
1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。
2.招标范围
2.1 采购内容：见投标人须知前附表。
2.2技术要求：详见《用户需求书》。
3.标包划分
3.1本项目划分：见投标人须知前附表。
4.招标方式
4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。
5.计价方式
5.1本次招标项目合同采用   固定总价 。  
6.评标办法
6.1本次招标评标采用  综合评估法 。（详见第三章评标办法）
7.投标人资格
7.1具体详见投标人须知前附表。
8. 投标费用
8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc296602429][bookmark: _Toc247513962][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc247527563][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc247592876]9. 踏勘现场
9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
9.5无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。
10. 投标预备会（本项目不采用）
10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
11.联合投标
11.1 本次招标不接受联合体投标。
12.招标代理费
12.1 本项目的招标代理费详见投标人须知前附表。
13.投标人应注意的事项
[bookmark: _Toc10668_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc24655]13.1投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。
13.2投标人对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须满足招标文件的相关要求。
13.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。
13.4投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：
（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；
（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；
（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。
本招标文件不再对上述情况进行描述。
14.保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
（二）招标文件
15.招标文件的编制依据
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。
16.招标文件的组成
16.1 招标文件包括内容：
第一章  招标公告
第二章  投标须知
第三章  评标办法
第四章  用户需求书
第五章  合同条款及格式
第六章  投标文件格式文本
第七章  招标人、招标代理机构对本文件的确认
16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。
16.4 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。
17.招标文件的异议、澄清
17.1 投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
17.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本项目有无变更公告，如不及时查看造成后果由投标人自负。
18.招标文件的发出
18.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均在滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站（http://czctgs.cn/）发出。
[bookmark: _Toc1549_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc9710]19.样品（本项目不采用）
19.1凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，招标人或代理机构发布中标（成交）结果公告。
19.2招标文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。
（三）投标文件的编制
20.投标的语言及度量衡单位
20.1投标人的投标文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。
20.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
21.投标文件的组成
21.1投标文件须签字盖章完毕后扫描成一个连续性的整体加密PDF格式文件。
21.2投标文件的编制
（1）投标文件应按第六章“投标文件格式文本”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
22.投标报价
22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。
22.2投标人只允许有一个方案、一个报价。
22.3投标报价包括完成本项目全部服务的一切费用：包括但不限于人员工资福利、保险、维保检修所需设备、材料以及试验测试等全部有关事项和物品所涉及的费用、代理服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等。投标时投标人必须保证报价的完整性，如有漏报，则视为优惠。
22.4投标报价是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）的价格，其总价即为履行合同的固定总价。在合同履行期间，如遇国家的税率调整或其他政策影响税率的，则价税合计金额做相应调整。
22.5投标报价应由法定代表人或被授权人签署。
22.6投标人的投标报价不得超过各最高限价，否则将作为无效投标处理。
22.7总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。
22.8总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。
23.投标有效期
23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为30天。
23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
24.投标保证金
24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
24.2 投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
24.3 未中标投标人的投标保证金，中标通知书发出后5个工作日内退还保证金到达原交纳的基本账户；中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同后5个工作日内退付保证金到达原交纳的基本账户。
24.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；
（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。
[bookmark: _Toc6570_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc26398]（四）投标文件的递交
[bookmark: _Toc490][bookmark: _Toc30407_WPSOffice_Level3]25.投标文件的份数和签署
25.1投标文件份数：一份电子文件。投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。
25.2按格式文件要求签字或盖章，否则经评委会一致认定且经过招标人同意后, 按照无效投标处理。
26.投标文件的提交
26.1 ①投标人须在投标文件截止时间前将投标文件以电子邮件的方式一次性发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com），投标文件格式限定为加密PDF格式，将文件命名为“投标单位名称（联系人及联系电话）+项目名称”，在提交投标文件截止时间后送达的投标文件将被拒绝，投标文件送达时间以滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱显示的邮件送达时间为准。若投标人重复发送电子投标文件的，将以投标文件截止时间前最后收到的投标文件为准。若投标文件无法打开的，投标文件将被拒绝。②在投标截止时间后30分钟内，将投标文件密码通过邮箱发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com），未在规定时间内发送密码或发送的密码无法正确打开投标文件的，投标文件将被拒绝。
27.投标文件的修改与撤回
27.1在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上撤回已递交的投标文件，并可修改后重新发送，开标时以投标截止时间前投标人最后送达的投标文件为准。
（五）开标、评标和定标
[bookmark: _Toc28864][bookmark: _Toc8453_WPSOffice_Level3]28.开标
28.1 开标的时间和地点
28.1.1招标人投标须知前附表规定的提交投标文件的截止时间和地点公开开标。
28.2 参与开标的监督部门
[bookmark: _Toc15542_WPSOffice_Level3]28.2.1招标人可以邀请相关监督部门参加。
28.3开标程序
开标会议由 滁州市城投工程咨询管理有限公司 主持。
（1）宣布开标纪律；
（2）宣布采购人、代理机构主持人、见证人等有关人员姓名；
（3）公布投标人投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；
（4）开标结束。
29.开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人在开标过程中作出答复，并制作记录。
30.评标委员会
30.1评标委员会的组成
30.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。
30.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
30.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
30.4招标人授权评标委员会对投标人资格进行审查。
31.评标
31.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
31.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
31.3评标原则：
[bookmark: _Toc5272_WPSOffice_Level3]31.3.1遵循公平、公正、科学和择优的原则。
31.4报价合理性的判断
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统中合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
31.5评审意见分歧的处理办法
（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）。
31.6评标报告的签署
31.6.1评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
31.7评标过程的保密
31.7.1评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
32.重新招标 
32.1.1依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；
（4）法律、法规规定的其他情形。
[bookmark: _GoBack]（六）合同授予
33.中标公示
33.1招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示。公示期不得少于3日。
34.评标结果异议
34.1投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
35.定标
35.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，投标保证金不予退还，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
36.中标通知
36.1在本招标文件规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc7247][bookmark: _Toc217446068]    37.履约保证金
[bookmark: _Toc316_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc23484]37.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。
37.2中标人不能按本章第37.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
（七）纪律和监督
38.对招标人的纪律要求 
38.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。 
39.对投标人的纪律要求 
39.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
40.对评标委员会成员的纪律要求 
40.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
41.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 
41.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
（八）投诉
42.投诉
42.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
 


[bookmark: _Toc24745]第三章  资格审查办法
（一）资格审查办法前附表
1.资信证明文件评审:
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	重要要求
	（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)
	检验电子标书。

	2
	投标人应符合的基本资格条件
	（2）具有独立承担民事责任的能力
	评审核验电子标书中的下列证书、证明材料：
投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”）

	
	
	（3）诚信投标承诺书
	格式见附件，检验电子标书

	
	
	（4）服务承诺书
	格式见附件，检验电子标书


[bookmark: _Toc506107320][bookmark: _Toc95223395][bookmark: _Toc60061492][bookmark: _Toc15058909]2.审查办法
[bookmark: _Toc506107321][bookmark: _Toc15058910][bookmark: _Toc60061493][bookmark: _Toc324404868]由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。
[bookmark: _Toc95223396]3.资格审查委员会和审查标准
3.1资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。
3.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人的审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格： 
（1）未发送标书或电子标书经审查不合格；
（2）电子标书无法打开；
（3）未按招标公告要求提交投标保证金的；
（4）法律、法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc506107322][bookmark: _Toc324404869][bookmark: _Toc60061494][bookmark: _Toc15058911][bookmark: _Toc95223397]4.审查结果
只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。


[bookmark: _Toc7045]第四章  评标办法
[bookmark: _Toc14651][bookmark: _Toc10907_WPSOffice_Level3]1.中标候选人的确定
评标委员会对投标人依次进行资信、技术、商务文件审查，对均满足要求的投标人进行各项评审因素打分，合计的总得分按照从高到低进行排序，总得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由招标人随机抽取确定排名。
2.资信标评审（20分）
	序号
	评分因素
	分值
	评审细则
	须提供的证明材料

	1
	投标人业绩
	9分
	自2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）投标人每提供1个轨道机车车辆维保（或生产制造或供货）业绩得3分，其他的不得分，本项满分9分。
注：
①轨道机车车辆包含内燃机车或接触网或轨道类作业车辆。
②轨道机车车辆以合同载明清单为准，清单不明确的或是不能体现的还须另外提供业主（合同甲方）盖章的证明材料扫描件。
③投标人业绩与项目负责人业绩相同的仅计分一次，不重复计分。
④投标人投标时只须提供3个评审业绩，若投标人提供业绩个数超过3个，则按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量（3个），超出部分业绩不进行评审。对应数量（3个）内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供3个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一、第二、第三项业绩，其余超出部分不再评审”。
	投标文件中须提供业绩合同扫描件，若合同反映不出业绩内容的或是不能体现合同设备清单的框架合同还须另外提供业主（合同甲方）盖章的证明材料扫描件。

	2
	认证体系
	3分
	投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的下列证书:
(1)具有有效的质量管理体系认证证书；
(2)具有有效的环境管理体系认证证书；
(3)具有有效的职业健康安全管理体系认证证书；
每提供1个得1分，其他的不得分，本项满分3分。
	投标文件中提供有效的证书扫描件或者全国认证认可信息公共服务平台证书信息查询截图。

	3
	项目负责人业绩
	3分
	自2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）投标人拟派项目负责人（经理）每提供1个轨道机车车辆维保（或生产制造或供货）业绩得3分，业绩资料不全或者不提供不得分，本项满分3分。
注：
①轨道机车车辆包含内燃机车或接触网或轨道类作业车辆。
②轨道机车车辆以合同载明清单为准，清单不明确的或是不能体现的还须另外提供业主（合同甲方）盖章的证明材料扫描件。
③投标人业绩与项目负责人业绩相同的仅计分一次，不重复计分。
④拟任项目负责人业绩须为在投标单位且以项目负责人（或项目经理）身份承揽的业绩，在其他单位或以其他身份承揽的业绩不予以认可。
⑤投标人投标时只须提供1个评审业绩，若投标人提供业绩个数超过1个，则按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量（1个），超出部分业绩不进行评审。对应数量（1个）内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供1个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一项业绩，其余超出部分不再评审”。
	投标文件中须同时提供业绩合同扫描件和投标人为拟派项目负责人缴纳的截止期前连续三个月社保证明材料。若合同反映不出项目负责人（经理）姓名的还须另外提供业主（合同甲方）盖章的证明材料扫描件。

	4
	人员配备
	5分
	维保人员：配备不少于3人的维保人员，且每人均持有中级（或以上）电工证（或中级及以上技能等级证书）的得5分，其他不得分，本项满分5分。
	投标文件中须同时提供维保人员配备表（格式自拟）和人员证书扫描件


注：各评委得分的平均值为投标人资信标得分，分值保留两位小数点。
3.技术标评审（20分）
	序号
	评分因素
	分值
	评审细则
	须提供的证明材料

	1
	项
目
维
保
方
案
（10分）

	5分
	维保技术方案：从项目整体阐述基地设备维保技术方案，维保实施的技术方案详细、可行、有针对性，符合现有规范和维修规程，主要从维保的单项作业、故障维修、计划检修、设备基础资料管理、维修质量保证措施等方面阐述，方案完善合理，且有针对性，得5分；方案基本可行，维保内容阐述部分缺失，得4分；技术方案与计划有明显缺陷，对维保内容阐述大部分缺失，得3分；未提供技术方案与计划，不得分。本项满分5分。
	投标文件须能充分有效反映出本评分项内容


	
	
	5分
	维保组织方案：维保施工的组织方案应从项目整体阐述，详细可行有针对性，满足维护工作需求，主要从各项维保工作的检修计划安排、人员组织、材料工器具配置、质量保证措施等方面阐述，项目组织方案完善合理，得5分；组织方案基本可行，内容阐述部分缺失，得4分；组织方案有明显缺陷，内容阐述大部分缺失，得3分；未提供维保组织方案，不得分。本项满分5分。
	投标文件须能充分有效反映出本评分项内容

	2
	安
全
文
明
保
证
措
施
（5分）

	3分
	应急管理措施能响应招标人因工作需要安排的故障及应急各类保障任务，提供的应急响应方案（综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案）全面、具体、可操作性强，得3分；方案基本可行，具备一定可操作性，得2.4分；方案与计划有明显缺陷，缺乏可操作性，得1.8分；未提供工作方案与计划，不得分。本项满分3分。
	投标文件须能充分有效反映出本评分项内容

	
	
	2分
	安全文明生产组织措施建立健全的安全文明管理体系和措施，详细分析检修过程中的各种安全隐患，能有效的确保安全文明生产，措施描述完善有针对性，得2分；组织措施基本可行，具备一定可操作性，得1.6分；组织措施有明显缺陷，缺乏可操作性，得1.2分；未提供组织措施，不得分。本项满分2分。
	投标文件须能充分有效反映出本评分项内容

	3
	其
他
（5分）
	3分
	对维保内容能对工程车班组进行全面的技能培训，得3分；技能培训有针对性和可行性的，得2.4分；技能培训有描述、不全面的，得1.8分；未提供的不得分。本项满分3分。
	投标文件须能充分有效反映出本评分项内容

	
	
	2分
	承诺对滁宁城际12辆工程车非维保内容故障修提供技术支持，得2分；未提供的不得分。本项满分2分。
	投标文件须能充分有效反映出本评分项内容


注：各投标人技术标总得分为各评委评分的平均值为最终得分。分值保留两位小数点，第三位四舍五入。
4.商务标评审（60分）
	序号
	评分因素
	分值
	评审细则

	1
	投标报价
	60分
	1.评标基准价=所有通过商务标详细评审的有效投标人的最低报价；其得分为满分；
2.其它报价得分=评标基准价/投标报价*60分，小数点后保留二位小数，第三位四舍五入；
3.本项分值由评标委员会负责组织计算。


商务标评审表注：
1.本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。
2.评标办法中的评标基准价计算出来后，除数字计算错误外，其他情况均不再调整。
5.评标办法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人3名，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等由招标人随机抽取确定排名。
[bookmark: _Toc267320058][bookmark: _Toc58430318][bookmark: _Toc449028878][bookmark: _Toc362983802][bookmark: _Toc363135205]6.评标委员会的职责
6.1评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
6.2评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，存在异常低价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。
7.评标程序
[bookmark: _Toc95223402]评标先做准备工作，再进行资格、技术标评审，然后进行商务标评审。
[bookmark: _Toc60061500][bookmark: _Toc15058917]7.1评标准备工作
评标委员会熟悉评标工作情况：
[bookmark: _Toc60061499][bookmark: _Toc15058916]（1）阅读由招标人或者其委托的代理机构编制的招标项目情况材料。
（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。
（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。
（4）核对评标工作用表。
[bookmark: _Toc95223405]7.2推荐中标候选人
资信评审、技术标评审、商务标评审后，推荐中标候选人，并标明排序。
8.评审内容
[bookmark: _Hlk61815781]8.1详细评审标准：见资信标、技术标和商务标评审表。
8.2评标委员会审查投标文件，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。
9.无效投标条款
9.1投标人存在下列情形的招标人将拒收投标文件：
（1）未在投标截止时间前通过电子邮箱递交有效电子投标文件的，投标将被拒绝。
（2）在提交投标文件截止时间后送达的投标文件将被拒绝，投标文件送达时间以滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱显示的邮件送达时间为准。
（3）未在规定时间内发送密码或发送的密码无法正确打开投标文件的，投标文件将被拒绝。
9.2其他无效投标情况：
（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。
（2）调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被拒绝。
（3）投标人有串通投标、视为串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（5）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认。
（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。
（7）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。
（8）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
（9）投标人单方面出现其他投标人材料。
（10）法律、法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc95223439]10.投标文件的澄清和补正
10.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误”，其他评标办法请一并修改的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
10.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
10.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。
按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。
10.4评委会修正错误的原则：
10.4.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。
10.4.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。
 10.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人在系统中确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。
[bookmark: _Toc95223441]11.评审结果
[bookmark: _Toc95223442]11.1评标委员会按照总得分由高到低顺序推荐中标候选人。
11.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：
（1）基本情况和数据表。
（2）评标委员会成员名单。
（3）开标记录。
（4）符合要求的投标人一览表。
（5）否决投标情况说明。
（6）评标标准、评标方法或者评标因素。
（7）评标情况一览表。
（8）经评审的投标人排序。
（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。
（10）澄清、说明、补正事项纪要。
11.3依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。
12.其他
投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。
[bookmark: _Toc13032]
第五章  用户需求书
一、维保项目概况
 为满足滁宁城际工务(钢轨吊装、运输)、供电(接触网检测及检修)、通信（道岔维护）等部门工程施工及电客车调车、救援需要，在相官车辆段配置内燃机车、接触网作业车、接触网放线车、轨道平板（吊）、网轨限检测车共12辆。
滁宁城际工程车年修委外项目包含：一是2台CAT和4台CUMMINS发动机（含传动箱、尾气净化装置）委外维保，工作内容主要包括年度维护保养：油样检测（包含发动机机油、传动箱油、空压机油、车轴齿轮油、液压油、发电机组机油共6种）、防冻液检测、关键部件的检查保养，故障及隐患的现场维修等服务。二是工程车辆的26个车钩的探伤,28个传动轴的探伤,2个吊钩的探伤，合同期内检验1次。三是工程车年修滤料供应。
本项目维保时间：合同签订之日起一年。
2、 项目工程量清单及技术参数
2.1 发动机（含传动箱、尾气净化装置）种类及数量
发动机（含传动箱、尾气净化装置）维保工作量包括2台CAT和4台CUMMINS发动机、2台CAT和4台Nico传动箱、2台CAT和4台CUMMINS尾气净化装置。工作内容主要包括年度维护保养：油样检测（包含发动机机油、传动箱油、空压机油、车轴齿轮油、液压油、发电机组机油共6种）、防冻液检测、关键部件的检查保养，故障及隐患的现场维修等服务。具体部件清单如下表：
	序号
	工程车名称
	部件
	型号/序列号
	台（套）
	生产厂家
	处所
	预计维保时间（每年预计维保一次）

	1
	


GCY450内燃机车


	发动机
	X15（80283633；80283632；80444376；80444535）
	4
	康明斯公司
	相官车辆段
	2025-2026年

	2
	
	传动箱
	TDCN-33-3041A（TD33210483；TD33210476；TD33210477；TD33220487）
	4
	日立公司
	相官车辆段
	2025-2026年

	3
	
	尾气净化装置
	（23137212516；23203203757；23203203759；23137212516）
	4
	康明斯公司
	相官车辆段
	2025-2026年

	4
	
接触网作业车


	发动机
	C9.3B(HNW00103；HNW00101)
	2
	卡特彼勒公司
	相官车辆段
	2025-2026年

	5
	
	传动箱
	CAT TR43-E44
(MRA00280/3HT02187；
MRA00281/3HT02188)
	2
	卡特彼勒公司
	相官车辆段
	2025-2026年

	6
	
	尾气净化装置
	AR-EXH（CZS2848650；CZS280016A）
	2
	卡特彼勒公司
	相官车辆段
	2025-2026年


2.2 发动机（含传动箱、尾气净化装置）技术参数
2.2.1 CAT发动机技术参数
接触网作业车系统采用美国Caterpillar公司生产的C9.3B发动机，牵引动力经万向轴、车轴齿轮箱驱动轮对。CAT公司动力传动单元技术性能先进、成熟，匹配合理，传动效率高，维护保养工作量小，易于维护。采用CAN总线通信方式传输到操纵台仪表板上的液晶显示屏和报警指示灯上。发动机具有自检功能，发动机起动前，行车控制系统首先进入自检过程，当系统检测到发动机局部出现故障时，控制仪表板上的报警灯亮，同时液晶显示屏会显示故障代码和故障信息，提示司机进行检查和维修。发动机设置有后处理装置，尾气排放满足中国非道路国四排放标准要求。
C9.3B发动机具体技术规格。
	C9.3B发动机技术规格

	型式
	直列6缸、水冷、四冲程、增压、ECM电控、ACERT技术

	额定功率/转速
	340kW（455hp）/2000rpm

	最大扭矩/转速
	2088N.m/1400r/min

	怠速转速
	800r/min±50r/min

	最高空载转速
	2420r/min

	发动机排量
	9.3L

	最低燃油消耗率
	209.2g/kW·h

	起动方式
	DC24V电起动

	充电发电机
	DC24V,150A

	机油牌号/机油容量
	APICK-4/30L

	柴油
	超低硫柴油(ULSD)

	柴油机外形尺寸（长×宽×高）
	1125 mm×791mm×1068 mm（不包含后处理装置）


2.2.2 CAT TR43-E44传动箱具体技术规格。
	CAT TR43-E44传动箱技术规格

	传动箱型式
	一体式

	换向及换档型式
	自动、手动电液控制

	动力换档箱
	前进、后退各有四档速度


2.2.3 CUMMINS发动机技术参数
GCY-450型重型轨道车采用轨道车外形，内走廊形式，车体两端设司机室，车体中部设机器间。动力单元采用原装进口美国康明斯公司X15-C650型电喷柴油发动机配日立Nico液力机械变速箱。采用液力传动形式，可实现无级变速、液力换向；最高运行速度为80km/h。
CUMMINS X15-C650发动机具体技术规格：
	X15-C650发动机技术规格

	型式
	直列六缸、四冲程、增压、空-空中冷

	缸径×行程
	137mm×169mm

	额定功率/转速
	485kW(650hp)/2100r/min

	最大扭矩/转速
	2779N·m/1400r/min

	排量
	14.9L

	额定功率下燃油消耗率
	218g/kW·h

	起动方式
	DC24V,电起动


2.2.4 TDCN-33-3041A 传动箱具体技术规格：
	TDCN-33-3041A 传动箱技术规格

	型式
	变扭器+动力换档变速箱

	档位
	三进三退

	换挡方式
	换挡方式


2.3 探伤部件种类及数量、检测要求。
	序号
	部件
	型号
	数量
	检修要求

	1
	传动轴
	/
	28
	符合铁标TB/T3256.1-2011机车在役零部件无损检测。

	2
	车钩
	13#
	26
	

	3
	吊钩
	/
	2
	



2.4 十二辆工程车年修必换件滤料清单（乙供）。
	序号
	物资名称
	规格型号/技术参数
	计量单位
	需求数量

	1
	接触网发动机空滤滤芯（一级）
	6I-2509
	个
	2

	2
	接触网发动机空滤滤芯（二级）
	6I-2510
	个
	2

	3
	接触网发动机油水分离器
	326-1643
	个
	2

	4
	接触网发动机燃油滤芯
	416-1225
	个
	4

	5
	接触网发动机机油滤芯
	1R-1808
	个
	2

	6
	接触网发动机变速箱油滤芯
	571-5253
	个
	4

	7
	接触网发动机变速箱滤网
	4S-8598
	个
	2

	8
	接触网液压油箱回油滤芯
	FAX-400×20
	个
	2

	9
	接触网液压油箱吸油滤芯
	TFX-250×80
	个
	2

	10
	接触网液压油箱吸油滤芯
	TFX-160×80
	个
	2

	11
	接触网液压油箱空滤器
	EF6-80
	个
	2

	12
	接触网空压机空气滤芯
	2m³
	个
	4

	13
	接触网空压机油气分离器
	SS904
	个
	2

	14
	接触网空压机机滤
	OL00940 JAGUAR
	个
	2

	15
	接触网空压机油封
	304070072000
	个
	2

	16
	接触网发电机组空气滤芯（外滤芯）
	6C060-99410
	个
	2

	17
	接触网发电机组空气滤芯（内滤芯）
	32721-58242
	个
	2

	18
	接触网发电机组机油滤芯
	HH150-32430
	个
	2

	19
	接触网发电机组燃油滤芯
	1T021-43650
	个
	2

	20
	450空压机空滤芯
	2601540410
	个
	4

	21
	450液压油箱回油滤芯
	GE700002
	个
	4

	22
	450发动机燃油滤芯
	F3689131
	个
	4

	23
	450发动机机油滤清器
	F2882673
	个
	4

	24
	450发动机水滤器
	F4907485
	个
	4

	25
	450发动机空气滤芯
	F3112505
	个
	4

	26
	450发动机油水分离器滤芯
	F3313181
	个
	4

	27
	450变速箱变速箱滤芯
	N144310000 
	个
	4

	28
	450发电机组空滤外芯
	119808-12520-XW
	个
	4

	29
	450发电机组空滤内芯
	P822858
	个
	4

	30
	450发电机组机油滤芯
	129150-35170
	个
	4

	31
	450发电机组燃油滤芯
	119802-55810
	个
	4

	32
	平板吊液压油箱回油滤芯
	FBX-160×10
	个
	2

	33
	平板吊液压油箱吸油滤芯
	WU-100×100-J
	个
	2

	34
	平板吊液压油箱吸油滤芯
	WU-160×100-J
	个
	2


3、 维保模式和内容
本项目维保模式为任务委外,不需要在招标人场所内设立项目部，但是需要设专人负责对接招标人，完成合同的相关条款，并及时完成招标人交办的工作。中标人为招标人提供的维保服务包括：定期维保、故障修以及技术服务。
3.1 定期维保
中标人应严格按招标人计划执行，如遇特殊情况需调整计划的，须提前通知招标人并征得同意。应按照招标人的维修保养内容和要求，进行每年一次的年度定期维修保养作业。
3.1.1发动机（含传动箱及尾气净化装置）年度维护保养：油样检测（包含发动机机油、传动箱油、空压机油、车轴齿轮油、液压油、发电机组机油共6种）、防冻液检测、关键部件的检查保养，故障修及隐患的现场维修等服务。具体工作内容如下：
1、防冻液取样检测，出具报告书；
2、油样检测（共6种），出具报告书，具有市场监管部门检验检测机构资质认定证书，签字人员符合批准授权；
3、电控喷油器静态断缸测试；
4、检查电磁阀的通断性能；
5、发动机支撑检查、调整；
6、发动机转速、正时检查/调整；
7、发动机气门间隙检查和调整；
8、测试节温器开启温度；
9、ET记录发动机（含传动箱及尾气净化装置）的运行状态，出具ET报告。
3.1.2 中标人负责对传动轴、车钩及吊钩进行一年一次的探伤，工作内容包含部件表面脱漆，探伤后表面恢复和防锈处理，以及部件拆卸及组装等。传动轴的拆卸需要在探伤后同时更换安装螺栓，以保证连接强度要求。
3.2 故障修以及技术服务
中标人负责发动机、传动箱、尾气净化装置的故障修，按故障原因决定备品备件的提供方，不另行支付人工费。本项目未在招标人场所设置项目部，故障修中标人接通招标人通知4小时内应予回复；如需要现场查看故障情况的应予接通招标人通知24小时内抵达现场。合同期内为招标人维保范围内设备技术改造及故障修等提供技术支持，对于较为复杂故障需要中标人出具解决方案。
四、维保标准技术规范
4.1本委外维保项目应按中国技术规范和标准设计及检修。检修的规范和标准包括以下内容但不限于此：如遇遗漏所需项目实施的检修规范，应征得招标人同意，补充规范以满足合同要求。原则上没有国家标准、规范的，适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，适用检修作业所在地地方标准、规范；国内没有相应标准、规范的，由招标人向中标人提出检修技术要求，中标人提出检修工艺，经招标人批准后执行。
4.2 本委外维保项目应按下述规程、规则、预案、技术文件、管理文件等组织施工（检修）、维保，包括但不限于：
《轨道作业车管理规则》（TG/GW 2109-2021）
《机车制动机 第 3 部分：空气制动机技术要求》(TB/T 2056.3—2019)
《铁路车辆制动机 第 2 部分：货车空气控制阀技术要求》(TB/T2951.2-2018)
《机车在役零部件无损检测》（TB/T3256.1-2011）
4.3 滁宁城际运营公司维保规程：
《CGY450内燃机车定辅修规程》，《DJW接触网作业车定辅修规程》，《DZJ-80网轨限检测车定辅修规程》，《DDF接触网放线车定辅修规程》，《XDPC30平板（吊）车定辅修规程》等。
4.4 滁宁城际运营公司《电客车设备委外项目管理办法》。
五、维保工作人员要求与条件
5.1项目负责人1名；项目工程师不少于1名；维修人员不少于1名。项目负责人负责项目对接，作业期间现场作业人员不得少于2人(不含项目负责人),作业期间项目工程师应到场。
	序号
	岗位
	人数
	岗位要求

	1
	项目负责人
	1名
	具备中级及以上职称（中标后按招标人要求提供职称证书复印件）；熟悉并掌握工程车辆结构；有较强的组织协调能力。

	2
	项目工程师
	不少于1名
	机械、电气、车辆等与本招标项目对应专业中级及以上职称。（中标后按招标人要求提供职称证书复印件）；熟悉并掌握工程车辆结构；有较强的组织协调能力；

	3
	维修人员
	不少于1名
	有一人持有行业无损检测II级及以上探伤技术资格证书且持证两年以上。（中标后按招标人要求提供职称证书复印件）

	备注：
1.中标人必须按上述要求配备项目维保人员数量及人员岗位；
2.所有人都必须持证上岗。


5.2实际进场的项目负责人、项目工程师与投标文件或用户需求书约定人员不符，在进场人员资格条件不得低于投标文件或用户需求书中约定人员的资格条件下，经招标人审批同意后，可进行更换，否则项目负责任人不符，中标人应按合同价款的2%向招标人支付违约金，项目工程师不符，每有一位，中标人应按合同价款的1%向招标人支付违约金。
5.3中标人维保人员持证不满足合同要求的，每缺证一人，中标人应按2000元向招标人支付违约金；缺证超过20%或连续三次缺证未整改的，招标人将约谈中标人。如约谈后，中标人拒绝整改或整改不到位的，每缺证一人，中标人应按合同价款的0.5%向招标人支付违约金，且招标人有权解除合同。
5.4维保人员数量不满足要求，按下列计算扣除相应费用，直至人员数量满足要求为止。（适用于实际人员少于投标时提供人员数量的情况）
维保人员缺员扣款=（合同总价/合同约定最低人数/365天）×缺员人次
5.5项目履约期间，未经招标人书面同意，中标人不得更换项目工程师、项目项目负责人。若因中标人原因更换项目工程师、项目项目负责人，须配备资质资历条件不低于投标承诺履约人员，经招标人书面同意后方可更换。
5.6中标人在合同执行期内更换维保人员资格条件须不低于招标文件或用户需求书要求并经招标人书面许可，新员工到岗时须将相关资料报招标人备案。
5.7因死亡或疾病等原因导致丧失工作能力（三甲以上医院出具诊断证明或鉴定机构出具的鉴定意见）导致的人员更换中标人不承担责任，但应以相当资格和能力的人员替换。
六、报价方式
本项目为固定总价合同，表格中维保数量为暂估数量，以滁宁城际实际生产安排为准，但合同总价保持不变。
	序号
	子项目
	部件名称
	型号
	数量
	备注

	1
	发动机（传动箱及尾气净化装置）维保
	CAT发动机（传动箱及尾气净化装置）
	
	2台
	

	2
	
	CUMMINS发动机（传动箱及尾气净化装置）
	
	4台
	

	3
	探伤
	传动轴
	/
	28台
	

	4
	
	车钩
	13#/2#
	26台
	

	5
	
	吊钩
	/
	2台
	

	6
	滤料供应
	接触网发动机空滤滤芯（一级）
	6I-2509
	2个
	

	7
	
	接触网发动机空滤滤芯（二级）
	6I-2510
	2个
	

	8
	
	接触网发动机油水分离器
	326-1643
	2个
	

	9
	
	接触网发动机燃油滤芯
	416-1225
	4个
	

	10
	
	接触网发动机机油滤芯
	1R-1808
	2个
	

	11
	
	接触网发动机变速箱油滤芯
	571-5253
	4个
	

	12
	
	接触网发动机变速箱滤网
	4S-8598
	2个
	

	13
	
	接触网液压油箱回油滤芯
	FAX-400×20
	2个
	

	14
	
	接触网液压油箱吸油滤芯
	TFX-250×80
	2个
	

	15
	
	接触网液压油箱吸油滤芯
	TFX-160×80
	2个
	

	16
	
	接触网液压油箱空滤器
	EF6-80
	2个
	

	17
	
	接触网空压机空气滤芯
	2m³
	4个
	

	18
	
	接触网空压机油气分离器
	SS904
	2个
	

	19
	
	接触网空压机机滤
	OL00940 JAGUAR
	2个
	

	20
	
	接触网空压机油封
	304070072000
	2个
	

	21
	
	接触网发电机组空气滤芯（外滤芯）
	6C060-99410
	2个
	

	22
	
	接触网发电机组空气滤芯（内滤芯）
	32721-58242
	2个
	

	23
	
	接触网发电机组机油滤芯
	HH150-32430
	2个
	

	24
	
	接触网发电机组燃油滤芯
	1T021-43560
	2个
	

	25
	
	450空压机空滤芯
	2601540410
	4个
	复盛工厂件号2116040329

	26
	
	450液压油箱回油滤芯
	GE700002
	4个
	

	27
	
	450发动机燃油滤芯
	F3689131
	4个
	

	28
	
	450发动机机油滤清器
	F2882673
	4个
	

	29
	
	450发动机水滤器
	F4907485
	4个
	

	30
	
	450发动机空气滤芯
	F3112505
	4个
	

	31
	
	450发动机油水分离器滤芯
	F3313181
	4个
	

	32
	
	450变速箱变速箱滤芯
	N144310000 
	4个
	

	33
	
	450发电机组空滤外芯
	119808-12520-XW
	4个
	备件号129935-12520

	34
	
	450发电机组空滤内芯
	P829332
	4个
	

	35
	
	450发电机组机油滤芯
	129150-35170
	4个
	

	36
	
	450发电机组燃油滤芯
	119802-55810
	4个
	备件号
123907-55810

	37
	
	平板吊液压油箱回油滤芯
	FBX-160×10
	2个
	

	38
	
	平板吊液压油箱吸油滤芯
	WU-100×100-J
	2个
	

	39
	
	平板吊液压油箱吸油滤芯
	WU-160×100-J
	2个
	


七、维保实施要求
7.1实施具体要求
7.1.1工期要求：1年，暂定为2025年7月1日至2026年6月30日。
7.1.2如招标人发生临时生产作业需要，要调整中标人维修计划的，中标人应积极配合，并在招标人完成生产作业后，尽快安排人员加班完成维修保养工作。
7.1.3中标人对发动机、传动箱及尾气净化装须委托原厂家或原厂家授权的单位进行维护，委托单位在委托前需得到滁宁城际的认可并需要提供授权证明原件证明其具有相应维修资质。
7.1.4因部分滤芯不方便拆解，或者厂家提供的型号有误，中标人需要根据现场滤芯型号调整供应，满足车辆年修要求。
7.2检修制度要求
7.2.1中标人必须遵守招标人所有的检修制度及相关管理规定。
7.2.2请、销点制度：进入轨行区作业必须先到临近车站请点，经确认作业令后方可进轨行区作业，作业完后工器具材料和人员必须出清区间，并到车站进行销点。
7.2.3跟踪制度：检修项目实施过程中，招标人人员与中标人管理人员进行过程跟踪，发现不符合要求的地方，及时提出、整改；当检修按计划完成有困难时，中标人应及时调整人力、物力或采取相应措施，并向招标人报告，否则按未完成项目考核。
7.2.4中标人作业时应严格按照作业计划完成，且作业之前需和车辆中心的生产计划工程师报备确认，经生产计划工程师确认后方可进行现场施工作业。在维保检修过程中，如设备有使用任务，在确保设备使用的前提下，顺延定期维保时间。
7.2.5中标人必须建立健全台帐和生产检修记录。
7.2.6完工交付制度：检修项目完工后，经双方人员检查、验收确认后，才能投入试验与运行。中标人在检修项目结束后3个工作日内，将检修记录、试验报告以书面形式交招标方审定。检修项目交付标准如下：
（1）完成要求的作业任务；
（2）检修质量达到检修规程要求；
（3）设备状态正常；
（4）资料真实、齐全。
7.3备件供应与材料管理
7.3.1备件供应标准:故障维修过程中，由招标人供给备品备件。中标人保证对招标人提供并更换的配件质量，履行质保义务；如质保期内出现部件损坏，中标人需免费进行部件修理或更换。
7.3.2对于检修换下的废旧备件和材料，在检修结束后，中标人应及时派人回收到招标人规定的位置。备品备件、材料的申领、存储、使用、报废，双方都应有记录，并遵从招标人的管理制度。	
7.4质量管理
7.4.1中标人必须有明确的项目质量方针、质量目标并按此进行质量管理。
7.4.2中标人必须认真贯彻执行GB/T19001-ISO9001质量保证标准。以完整的质量管理体系对待每一项维保工作，从维修准备到交工的各个环节都要做到精心组织，科学管理，对维修质量严格要求。
7.5质量保证
7.5.1选派作业水平较高且有丰富经验的专业人员上岗，并组织学习滁宁城际设备特性和技术标准以及维保要求，努力提高施工（检修）人员的业务素质，避免人为失误。以人的工作质量保工序质量、促工程质量，确保施工（检修）作业质量。
7.5.2“以人为核心”，加强对员工的质量意识教育，充分调动所有施工（检修）人员的积极性，增强人的责任感，抓好施工（检修）过程中的质量控制，加大质量管理和质量检验力度，虚心接受招标方意见，请招标人人员实施监督。
7.5.3维修项目保证资料真实、完整、规范、及时、满足要求。
7.5.4维修管理标准化，维修操作规范化。
7.5.5强化维修全过程的质量管理，在维修工作准备阶段主动与招标人取得联系，确保维修质量和维修工期。
7.5.6加强隐蔽工程的质量管理，隐蔽工程施工（检修）必须经招标人现场质检代表检查，并办好签字手续后方可隐蔽。
7.5.7坚持预防为主，确保维修工程的内在质量和外观质量均符合要求。
7.5.8对施工（检修）用机具、设备、计量器具严格管理。对施工（检修）用检验、测量和试验设备分类按期进行校验、校准，使用前进行仔细检查，保证使用合格的计量器具。
7.5.9认真填写维修记录，做到不合格工序不转序，不合格项目不移交。尤其是对关键工序和特殊过程严加控制，确保工序质量。
7.5.10维修过程中发生的质量问题或质量事故要及时报告招标人和中标人的有关部门，中标人必须及时制定处理方案，经招标人和有关部门审批后进行实施。
7.5.11检修人员应对检修工作内容认真自检，确认合格后，再报招标人确认。
7.5.12维修工作完成后，及时整理完工资料，并交付招标人有关部门审核、确认。
7.6文件资料控制
7.6.1所有与维修相关文件和记录应分别进行编号、分类、登记、发放、传递、保管和回收，必须与招标人管理同步。
7.6.2维修图纸及维修计划、任务单、各类维修会议纪要（记录）按程序文件的要求统一编号、分类、登记、标识、存档，按招标人批准的范围发放、传递。
7.6.3如维修项目修改原设计，中标人必须征得招标人同意并在维修资料相应位置明确标识，并将修改存档，同时将修改指令复印件附在检修图中。对作废图纸应及时回收，交招标人统一处理。
7.6.4有一整套检修规范、标准等文件，对于标准的更新及规程、规范的变化应及时报告招标人，并在相应部位做代替说明，待招标人批准后执行。
7.7安全管理
7.7.1中标人必须有明确的该项目的安全目标、安全指标并进行安全管理。
7.7.2遵照现行国家及有关部门的安全法规、规范、规定对本项目进行安全管理、健康管理、环境管理，保证安全施工（检修），杜绝一切人身伤亡事故。
7.7.3中标人对本合同工作范围内的安全、消防等负责，招标人对本单位进场人员治安保卫工作负责。
7.7.4坚持文明施工（检修），保证施工（检修）机械、设备完好和清洁，安全操作规程齐全，持证上岗，施工（检修）现场的安全管理、安全设施、安全工器具要符合规定。
7.7.5施工（检修）中严格按照安规办事，施工（检修）现场坚持特殊工种100%持有效证件上岗作业的准则；所有维修人员应办理招标人场地出入证，进入招标人场地必须执行招标人有关安全、消防和治安管理制度。所有维修人员均要有操作证及经过安全培训，并向招标人提供详细的操作技术等级证书和操作证的复印件供招标人备案。
7.7.6工作负责人必须先到车辆中心办理项目许可手续，经中心生产计划管理同意后方可带领工作人员进入工作现场。
7.7.7动火作业必须按照滁宁城际动火管理规定办理动火手续，并派专人监护，方可实施。
7.7.8对设备缺陷的处理工作，必须在工作前将缺陷发生的原因、处理的方法以及处理工作时对现场条件的要求、工作中的安全注意事项等核查清楚。
7.7.9爱护招标人的消防设施，按招标人有关规定及时到指定地点调换使用过的灭火器材。
7.7.10中标人人员必须严格遵守招标人及中标人规定的劳动纪律，中标人规定的劳动纪律及各类规章制度、规程不得与招标人的规章制度、规程相违背。
7.7.11中标人必须严格遵守招标人所在地的“社会治安管理条例”和滁州市轨道交通运营有限公司相关管理规定。
7.8文明维修管理
7.8.1维修过程中，严格按照“规范化管理、标准化作业”规定要求，实施文明维修管理。
7.8.2作业过程中，中标人应合理地保持作业现场中不出现不必要的障碍，处置好作业设备及多余材料，保持现场整洁和道路畅通。
7.8.3保护维修区域内各种管线、输电及通信线路、控制开关、生产通道、测量标点等，不得随意破坏、操作、占用。如与其他维修平面发生矛盾，应事先通报招标人，在得到招标人同意后方可按要求执行。如发现未经请示同意而擅自行事，将视其具体情况给予违约处理。
7.8.4中标人必须负责维修现场日常卫生清理工作，保证公共环境整洁。
7.8.5运至维修现场的备品备件，剩余部分由中标人及时回收，并放到招标人指定的地点。
7.8.6维修现场讲文明、讲礼貌，遇事商量解决，严禁打架、斗殴。
7.9保证措施
7.9.1严格遵守和执行国家、地方、行业的相关法律、法规、规范、规程、标准及招标人的规章纪律等各项管理制度及规定。
7.9.2遵守合同协议，组织足够力量的技术人员、技术工人，完成日常巡检、值班和不同种类、规模的维修及抢修。
7.9.3对维修组织机构定岗、定员。队伍人员素质、专业技术满足各项维修要求，并保证参加维修的人员相对稳定。
7.9.4严格按照招标人维修管理模式，及招标人审定的检修工作计划和检修方案组织实施。
7.9.5按照合同协议认真执行，及时完成值班巡检、养护、检修、事故抢修以及原设计不能满足生产要求的局部改善。
7.9.6同招标人密切配合，有权利也有义务为招标方生产及设备维护提出合理化建议，形成“相溶、相敬、互通、互助”的局面。
7.9.7严格控制维修质量。认真做好每一项维修工作任务，做到一次性维修合格，不留尾项，不留隐患，不出现返工，降低总体成本，提高经济效益。
7.9.8加强安全管理力度，杜绝各类事故的发生。
八、考核
	序号
	项 目
	内容
	考核标准

	1
	安全
	投标单位新进人员未做二、三级安全教育
	经济考核100元/人次

	2
	
	作业人员作业前未按规定穿戴防护用品
	经济考核300元/人次

	3
	
	检修作业未按规定流程进行作业
	经济考核300元/人次

	4
	
	投标单位作业未按规定请销点
	经济考核500元/人次

	5
	
	投标单位无动火作业令进行动火作业
	经济考核500元/次

	6
	


质量
	作业完成后现场未出清但未造成不良后果
	经济考核500元/人 次

	7
	
	非重要部件检修不合格但未造成不良后果的
	经济考核200元/次

	8
	
	非重要部件漏检漏修但未造成不良后果的
	经济考核500元/次

	9
	
	重要部件检修不合格但未造成不良后果的
	经济考核1000元/次

	10
	
	重要部件漏检漏修但未造成不良后果的
	经济考核1500元/次

	11
	
	部件漏检漏修或检修不合格并造成不良后果的
	经济考核2000元/次

	12
	
	部件漏检漏修或检修不合格并造成严重后果的
	经济考核2500元/次

	13
	
	未在检修周期内完成，耽误交车的
	经济考核2500元/次

	14
	
	因检修问题延误交车或造成不良后果
	经济考核2000元

	15
	
	工作量未达到委外合同要求
	经济考核2000元

	16
	
	临时工作任务未按时完成或完成情况不好的
	经济考核500元/次

	17
	服务
	故障处理响应不及时超过4小时
	经济考核1000元/次

	18
	
	无正当理由不配合中心的合理工作安排
	经济考核1000元

	19
	
	招标单位对投标单位项目进行定期或不定期的检查，并下达书面的限期整改通知，投标单位不能按期限整改或重复发生不合格项目的
	
经济考核200元/项次

	20
	物资
	未按合同要求配备或使用合格的设备
	经济考核200元/次

	21
	
	维修耗材及辅料与合同要求不符
	经济考核200元/次

	22
	
	凡向招标单位借用的备品备件、工器具、设备等，只能用于本次服务，严禁他用
	经济考核1000元

	23
	
	凡向招标单位借用的工器具(工器具正常使用的磨耗除外)未及时完整归还招标单位
	按价赔偿

	24
	人员
	上岗人员配置数量与合同不符合
	扣除相应费用，直至人员数量满足要求

	25
	
	人员到位后，未按招标单位规定取得上岗证或施工责人证及特种作业证的
	经济考核1000元/人次

	26
	
	未经允许，擅自更换项目负责人
	经济考核合同价款的2%

	27
	综合
	被行政主管单位或者媒体公开批评的
	经济考核10000元/次

	28
	
	发生城铁公司通报批评的
	经济考核5000/次

	29
	
	中心配备的家具备品、办公用品等各项资源被人为损坏
	处以该项物品等值的经济考核

	30
	
	台账建立不全
	经济考核100元/份


九、质保、售后服务及其他要求
9.1中标人供货及服务质保期为12个月，从项目验收结束之日开始计算。
[bookmark: _Toc410301085][bookmark: _Toc384220536][bookmark: _Toc320083359][bookmark: _Toc410300149][bookmark: _Toc409617773][bookmark: _Toc310610558][bookmark: _Toc410300762][bookmark: _Toc393722576]9.2中标人提供售后服务人员名单（包括但不限于姓名、性别、年龄、学历、职称、手机联系方式等）。	
9.3现场施工中如遇到无法预见的（如气候等）自然障碍，中标人须及时通知招标人，并根据具体情况提出合理化建议，等待接受滁州轨道运营公司发出的指令或要求。
9.4中标人未在合同约定的时间内进行故障响应或未按照招标人的要求及时处理故障、返修整改、提供分析报告时，除中标人赔偿甲方损失外，中标人需向招标人支付3000元/次的违约金。中标人作出相应整改后，经招标人评估，中标人维修质量仍然达不到合同要求的，招标人有权解除合同并拒绝支付相应的维修费用。


第6章 [bookmark: _Toc28263][bookmark: _Toc21484] 合同条款及格式
甲方：滁州市轨道交通运营有限公司
乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲乙双方按照平等互利和诚实守信的原则订立本合同。依据本合同，甲方与乙方依法建立承揽合同关系，乙方因承担甲方外包业务而雇佣的各类人员，与甲方不存在劳动用工及劳务派遣法律关系，乙方承担用人单位相应的管理职责和义务。

第一部分 一般条款

第一条 合同文件构成
本合同协议书与下列文件一起构成合同文件：
1.1 本合同附件及补充协议；
1.2 招标文件、投标文件、中标通知书（如有）；
1.3 竞争性磋商、谈判文件及申请文件（如有）； 
1.4 技术标准和要求；
1.5 图纸；
1.6 其他文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。组成合同的文件应认为是互为补充和解释的，如有模棱两可或互相矛盾之处，以时间在后的为准；时间相同或者不能明确时间先后的，以上面所列顺序在前的为准。
第二条 服务事项
根据甲方业务运营需要，甲方委托乙方完成设备硬件维修、故障处理、技术咨询、现场支持等维保业务（以下简称“维保业务”）：
乙方的具体服务范围以本合同第二部分专项条款第一条所载的内容为准。
第三条 工作规范和标准
3.1 甲方根据本合同项下设备维保相关技术规范、标准以及企业规章制度和业务管理需要，对要求乙方完成的相关业务制订具体业务规范和标准（详见【附件一：用户需求书】），乙方应按照相关法律法规的规定、本合同项下设备维保相关技术规范标准、乙方对甲方的各项承诺以及甲方制定的工作规范和标准，保质保量完成或交付维保业务。甲方有权按照本合同专项条款的规定对乙方进行考核，从未付的合同价款、履约保证金以及质保金中扣除相应款项作为违约金，乙方应予以配合。
3.2 乙方同意，在本合同服务期限内，甲方有权根据维保业务开展的需要修订或废止本合同附件一所列的规范、标准，或另行制定其他规范、标准。甲方出台或修订的与维保业务相关的各种规范、标准、规章制度与业务规定，在通知乙方后即成为本合同的附件，成为本合同不可分割的组成部分，乙方应当予以遵守。
第四条 双方陈述和保证
4.1 甲方陈述和保证
4.1.1甲方根据本合同向乙方提供的全部资料均真实、有效；
4.1.2甲方根据乙方提供服务的质量、数量和结算标准，及时支付合同费用。
[bookmark: _Toc297806551][bookmark: _Toc297806528]4.2 乙方陈述和保证
4.2.1乙方应在充分了解甲方现有环境基础上，根据甲方之指示以专业、熟练并以甲方满意的方式，委派专业、有丰富经验的维保人员为甲方提供本合同项下服务；
4.2.2乙方提供的服务和交付的设备将符合所有适用的专业标准与规定，以及符合本合同附件用户需求书的要求，不会侵犯任何第三方所拥有的权利，否则由乙方承担所有法律责任与风险；
4.2.3乙方保证向甲方提供的与维保事项及维保服务人员相关的全部资料均真实、全面；
4.2.4乙方负责为其所委派的工作人员购买适当的保险，保障因该等人员受伤（包括致命伤害）而产生的索赔和费用。乙方应对所委派人员的健康与安全负责，甲方不承担任何责任和费用；
4.2.5乙方承诺严格规范用工，不得发生任何拖欠第三方合同款、拖欠农民工工资或发生集体聚集、上访、打架等群体事件，否则构成违约，甲方有权视情节严重程度向乙方追究违约责任，并有权扣留未付的合同价款以及不予退还履约保证金；
4.2.6乙方应将其与甲方的服务外包合同关系明确告知乙方工作人员，并使得乙方工作人员知悉其与甲方不存在劳动关系或用工关系。乙方工作人员在工作期间存在包括但不限于患病、发生工伤事故、超时加班、离职等情形时，由乙方根据相关法律法规的规定承担用人单位的全部责任，与甲方无涉。乙方应自行为其工作人员办理社会保险手续（养老保险、医疗保险和失业保险以及缴纳工伤保险等）并承担相应用人单位、用工单位的法律责任；
4.2.7乙方承诺，在本合同服务期限内，乙方及其工作人员均具备开展维保业务所需要的资质、许可及条件。
[bookmark: _Hlk14962532]第五条 合同价款及结算方式
5.1 按半年（6个月）付款。每半年（6个月）末，中标人提交付款申请及工作量清单，招标人审核后并按合同约定扣除索赔款项、违约金等，于【30】天内向中标人支付上半年（6个月）的结算款的95%，待更换配件质保期满后一次性付清结算款。
5.2 合同价款已包括乙方完成本合同规定的各项维保服务及工作内容的全部费用，包括但不限于人员工资福利、保险、维保检修所需设备、材料以及试验测试等全部有关事项和物品所涉及的费用。除了合同另有约定或者甲方书面同意外，甲方不再另行支付其他任何费用。
5.3 本合同约定的不含税合同价款，不因国家税率变化而变化。在合同履行期间，如遇国家的税率调整或其他政策影响税率的，则价税合计金额做相应调整。
5.4 本合同附件一用户需求书中列出的工作内容是本项目的估算工作量，实际工作量以甲方现场实际情况和图纸经双方确认后为准。              
5.5 合同价款调整
在合同履行中，甲方有权根据需求对维保服务内容做变更，变更后的合同价款在没有其他约定的情况下，按照以下规则调整：
5.5.1乙方在收到甲方维保服务内容变更要求后的15天内，向甲方提出变更合同价款的申请，经甲方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
1）合同中已有适用于变更的项目价格，按合同已有的价格执行；
2）合同中只有与变更的项目相似的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
3）合同中没有适用或类似的变更的项目价格，则按合同价款(或按投标报价的价格水平)的确定方式，由乙方进行报价分析，报甲方审核、批准后执行。
5.5.2甲方在收到乙方变更合同价款申请之日起15天内予以确认。若甲方不同意，可提出意见，乙方按照甲方的意见对变更项目价款申请进行修改并重新提出申请。若乙方不同意甲方的意见，按本合同第一部分一般条款第十六条规定处理。
5.5.3非甲方原因导致的项目工作内容增加或者费用成本增高，由乙方负责，甲方不支付任何费用。
5.6 因乙方提供的发票不符合国家发票管理等法规要求，导致甲方从乙方取得的增值税专用发票被税务管理机关认定为不得作为增值税进项税额抵扣凭证或税前扣除凭据的，而给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。
第6条 履约保证
6.1 在本合同签订时，乙方应向甲方提交履约保证金。本项目履约保证金的金额为合同价款（中标合同金额）的5%。
[bookmark: _Hlk18247249][bookmark: _Hlk17966884]6.2 履约保证金由甲方持有，甲方有权在该履约保证金内扣除任何乙方应付而未付之任何款项（包括但不限于合同约定的乙方应支付款项、甲方垫付的其他费用等），以及任何因乙方在不遵守或不履行本协议条款之任何部分而导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。如甲方根据上述情况扣除保证金，乙方必须在扣款后七个工作日内，补足至原履约保函金额即            元整，以保证合同服务期限内履约保证金的完整。如履约保证金尚不能弥补甲方的损失，甲方有权向乙方另行主张赔偿。
6.3 履约保证金退还 
在本合同约定的服务期限届满并经甲方验收合格后30个工作日内，甲方将履约保证金按招标人要求退还给乙方。
第七条 甲方的权利和义务
7.1 为确保服务质量和安全生产，甲方有权向乙方安排并下达工作任务，并按本合同约定检查、督促和考核乙方相关工作。若乙方工作质量或安全生产情况不达标，则乙方须向甲方承担违约责任。甲方有权从未付的合同服务费用、履约保证金中扣除约定的违约金或赔偿金。
7.2 为确保维保业务质量及安全生产要求，如甲方认为乙方工作人员存在不称职、损害甲方利益或其他不符合维保业务要求的行为或情形，则甲方有权要求乙方进行人员调整、更换，并且更换人员应当符合合同约定的资质和经验等要求。乙方应采取措施确保前述人员更换不会对乙方向甲方提供本合同项下服务产生不利影响。
7.3 甲方有权对乙方的工具设备、交通工具及其他设施的到位及备用状态进行检查，发现问题或故障有权要求乙方及时整改。
7.4 若乙方不能完成委外维保范围中的工作或已完成的工作不符合本项目质量、时限、数量等要求，甲方有权委托第三方完成该工作，乙方承担所有费用。
7.5 甲方负责按照本合同约定向乙方支付相应的费用。
7.6 甲方应当根据本项目的具体需求对乙方提供必要的协作和工作条件，以合同附件一用户需求书中确定的为准。
7.7 甲方负责召开各类维修协调会，并审批重大、复杂事故处理和维修的方案。
7.8 合同文件中约定的甲方其他权利义务。
第八条 乙方的权利义务
8.1 乙方有权按合同约定获得为完成本项目所必需的甲方提供的协作和工作条件，并有权为了更好、更安全地完成本项目向甲方提出合理化建议。
8.2 乙方应按时、按质、按量、按要求完成甲方交付的各项业务，并依本合同的约定或相关法律法规的规定接受甲方的监督检查和业务指导。
8.3 乙方应负责做好服务现场的安全保护工作，实现安全生产。
8.4 乙方应确保其人员遵守甲方的相关工作制度或规范，遵守服务现场的规章制度。因
乙方人员违反上述制度或规范，导致发生安全事故或者甲方损失的，乙方应予承担全部责任。
8.5 如服务过程中发现非乙方服务范围内甲方设备或系统的损坏或隐患，乙方应积极采取相应预防或应对措施并及时通知甲方进行处理。
8.6 乙方应按甲方要求提供服务实施进度的相关文件及总结报告。
8.7 乙方应在合同履行过程中通过现场交流等方式向甲方人员进行相关培训。
8.8 已完工的工作在未交付甲方之前，乙方要负责现场保护工作，交付之前发生设施损坏或其他损失，乙方应承担修复费用并赔偿损失。
8.9 乙方应按合同相关规定为其提供的故障处理服务和现场支持服务，并承担相应责任。因乙方责任原因给甲方设备造成严重故障以及其他损失的，应由乙方按合同相关规定承担违约责任。
8.10 乙方不得擅自将本项目的全部维保工作转包给第三人，或将本项目工作肢解后以部分分包的名义转包给第三人。如本项目实施需要，经甲方同意，双方可以另行约定分包的范围和具体内容。
8.11 乙方因人员变化、资产变化、资质变化、政策变化等原因可能导致无法继续履行合同时，应及时通知甲方，并采取相应措施，保障维保业务的稳定交接，确保不对维保业务的开展产生不利影响。
8.12 乙方以及乙方委派的所有特殊工种人员、各种班组长以上人员均应符合有关规定的资质，并且应持有该项工作的上岗证，供甲方随时核查。如乙方委派的人员资格造假或者不符合本项目要求，甲方有权要求乙方及时更换，乙方应负责复查该不合格人员已完成的工作并向甲方提供检查报告。如乙方拒不更换，则甲方有权解除合同，并不予退还履约保证金。
8.13 乙方如在中标后或者合同履行期间发生被人民法院列为失信被执行人、影响合同履约能力的重大行政处罚等情形，应及时向甲方的履约管理单位、物资部报备。         
[bookmark: _Hlk15576397]8.14 合同文件中约定的乙方其他权利义务。
第九条 违约责任条款
9.1 甲方无正当理由延迟支付合同费用的，每延迟1日，向乙方支付应付合同价款的0.01%的违约金，但违约金累计不超过应付合同价款的10%。
9.2 乙方在合同文件中明确的项目维保负责人不得擅自变更。乙方实际进场的项目负责人、项目工程师与投标文件或用户需求书约定人员不符，在进场人员资格条件不低于投标文件或用户需求书中所确定的人员资格条件的情况下，乙方应至少提前10天以书面形式通知甲方，经甲方审批同意后，可进行更换。否则项目负责人不符，乙方应按合同价款的2%向甲方支付违约金；项目工程师不符，每有一位，乙方应按合同价款的1%向甲方支付违约金。
9.3 乙方委派的本项目负责人应是乙方的员工，乙方应向甲方提交项目负责人与乙方之间的劳动合同，以及乙方为项目维保负责人缴纳社会保险的有效证明。乙方不提交上述文件的，项目维保负责人无权履行职责，甲方有权要求更换负责人，由此增加的费用和延误的期限由乙方承担责任。
9.4 乙方维保人员数量不满足合同要求的，按下列计算方式扣除相应费用，直至人员数量满足要求为止：
维保人员缺员扣款=（合同总价/合同约定最低人数/365天）×缺员人次
9.5 乙方维保人员持证不满足合同要求的，每缺证一人，乙方应按2000元向甲方支付违约金；缺证超过20%或连续三次缺证未整改的，甲方将约谈乙方。如约谈后，乙方拒绝整改或整改不到位的，每缺证一人，乙方应按合同价款的0.5%向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同。
9.6 乙方从事特殊工种的维保人员没有按照有关法律法规规定持证上岗作业的，乙方应按照1000元/人次向甲方支付违约金，并按照甲方要求限期整改。从事特殊工种维保人员如连续3次及以上，或2人及以上出现未持证上岗作业的，乙方应按照5000元/人次向甲方支付违约金。同时甲方有权约谈乙方，如约谈后乙方拒绝整或整改不到位的，甲方有权解除合同，并不予退还履约保证金。
9.7 项目负责人在甲方处同时间仅能负责一项委外维保项目，如有违反，乙方须立即停止此项目负责人在甲方处的工作，并更换项目负责人，同时乙方应向甲方支付20000元违约金。
9.8 乙方需为常驻维保人员办理外服卡，费用由乙方承担。乙方人员的外服卡仅限于本人使用，如交于他人使用，乙方应按照1000元/次向甲方支付违约金。乙方如擅自制作甲方标识的相关证件以及持该证件进入车站付费区域或搭乘滁宁城铁的，一经发现，应按照5000元/次向甲方支付违约金，并且甲方有权将相关信息或材料移交滁宁城际铁路（滁州段）保护区管理办公室或公安机关作相应处理。
9.10 对于存在的下列行为，除合同另有约定外，乙方应按每人次1000元向甲方支付违约金：
1）乙方委派的人员无法完成项目工作任务以及适应岗位要求，影响本项目正常实施的；
2）未经甲方同意更换委派的项目工作人员的，或者常驻项目工作人员参加本项目范围以外的工作的；
3）不能及时向甲方提供本项目维保作业计划及相应进度统计报表等各类材料，或者提供的各类报表资料不符合甲方要求的。
9.11 对于存在的下列行为，除合同另有约定外，乙方应赔偿甲方损失，并每次应向甲方支付5000元的违约金：
1）乙方不能按照已批准的作业计划完成相应的工作的；
2）乙方工作人员浪费或未按相关规定处置应属于甲方的材料、备件、废料以及多余材料的；
3）非甲方原因发生的相关设备返修导致甲方工作量增加的。
9.12 在履行本合同过程中，因乙方或其相关方人员影响甲方正常工作、办公秩序及声誉的，乙方应每次向甲方支10000元的违约金。由于乙方原因对甲方造成不良影响，除合同另有约定外，导致甲方被集团公司通报批评的，乙方须每次向甲方支付5000元的违约金；被行政主管单位或者媒体公开批评的，乙方应负责消除不良影响，且每次应向甲方支付10000元的违约金。
[bookmark: _Hlk14035489][bookmark: _Hlk14035663][bookmark: _Hlk14035712]9.13 如因乙方责任原因导致事故发生，乙方不仅应赔偿给甲方造成的实际损失，而且视情节须对甲方支付相应的违约金：事故造成的经济损失大于10万以上的，乙方须支付5000元/次的违约金；事故造成的经济损失在50万元以上100万元以下的，乙方须支付10000元/次的违约金；事故造成的经济损失在100万元以上500万元以下的，乙方须支付20000元/次的违约金；事故造成的经济损失在500万元以上的，乙方须支付不低于30000元/次的违约金。
9.14 对于乙方人员损坏滁宁城铁设施设备等危害滁宁城铁运营安全和人身安全的行为，乙方不仅应赔偿甲方的全部损失，还应每次向甲方支付3000元的违约金。
9.15 除合同另有约定外，乙方发生以下违约情形之一的，甲方有权向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。如果乙方拒绝改正或者未在限期内改正，甲方有权解除合同，委托第三方继续完成本项目，同时有权要求乙方限期离场，并向甲方支付合同价款的20%的违约金，违约金不足以弥补甲方所受损失的，乙方还应予以赔偿：
1) 乙方擅自分包或转包的；
2）乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和设备的；
3）因乙方原因导致设备维保质量不符合合同要求的； 
4）乙方未经批准，擅自将已按照合同约定进场的材料或设备撤离维保现场的；
5）除合同文件另有规定外，乙方在质保期及保修期内违反合同约定，如发生未能在约定期限或合理期限内对维保项目缺陷进行修复或拒绝甲方修复要求等情况的；
6）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。
[bookmark: _Hlk15581437]9.16 除合同文件另有规定外，合同履行过程中，发生下列情形之一的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同价款的20%作为违约金，违约金不足以弥补甲方所受损失的，乙方还应予以赔偿：
1）因乙方原因导致甲方重大设备损坏、重大运营故障、系统信息丢失、人员伤亡等事故的；
2）乙方不遵照安全、消防等规定开展工作，造成人员伤亡或者安全、消防等责任事故的；
3）乙方违反信息安全、数据合规义务，给甲方造成重大损失或重大影响的；
4）乙方未按本合同及其附件的要求提供服务经甲方催告未及时整改，发生两次以上的；
5）乙方未按本合同及其附件的时限要求提供服务，每逾期一天乙方应按合同价款的0.05%向甲方支付违约金，累计逾期超过三十日的。
9.17 甲、乙双方一致同意，如果乙方发生本合同约定的违约情形，甲方有权按照本条约定从合同应付款项、履约保证金、质保金中扣除相应的费用金额作为违约金以及乙方应赔偿的损失。
[bookmark: _Toc131471586][bookmark: _Toc408993393][bookmark: _Toc31379][bookmark: _Toc410139083][bookmark: _Toc389124160]第十条 项目验收与质保
10.1 本合同约定的服务期限届满，乙方完成本合同项下的全部维保工作后，应按合同约定和甲方确定的验收要求，向甲方提供完整的验收资料及验收申请报告。
10.2 甲方按约定进行验收，验收不合格的有权要求乙方限期整改，由此造成的甲方损失由乙方承担和负责。
10.3 质保责任
10.3.1 质保范围
质保范围包括乙方承担的合同约定的工作量工作。
10.3.2 质保期限
本项目质保期限具体约定以合同第二部分专项条款第6.1条所载内容为准。
10.3.3 质保责任
1）属于质保范围和内容的项目，甲方在质保期内发现本项目中的维保工作有缺陷，可要求乙方立即修复，乙方必须在收到甲方的通知后立即派人员到现场免费修复。如乙方拖延修复，甲方可自行组织修复，由此产生的一切费用和损失由乙方承担。在质保期内，由于乙方的原因造成的维修费用损失和甲方的损失由乙方承担，且不能抵扣质保金。
2）发生须紧急抢修的事故时，乙方接到甲方通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方作业质量引起的事故，抢修费用由甲方承担（属于合同工作范围的在该合同项下支付）。
3）在质保期限内或者合理使用期限内，因乙方作业质量原因致使维保的设备造成人身伤亡和财产损害的，由乙方承担损害赔偿责任。
10.3.4 质保金的预留与返还
1） 甲方在质保期限届满后三十天内将质保金返还给乙方。如果乙方有违约行为，根据合同约定应予支付甲方违约金或赔偿损失的，甲方有权从质保金中扣减；扣减的数额不足以支付违约金或赔偿损失的，甲方有权要求乙方另行支付。
第十一条 不可抗力
11.1 本合同所称不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、火灾、水灾、雷击、雪灾等天灾，战争、恐怖袭击、内乱、疫情等严重威胁安全或健康的情形。
11.2 由于不可抗力事件，致使一方在履行其在本合同项下的义务过程中遇到障碍或延误，不能按约定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（“受阻方”），只要满足下列所有条件，不应视为违反本合同：
1）受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，且在不可抗力发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形；
2）受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失；及不可抗力事件发生时，受阻方立即通知了对方，并在不可抗力事件发生后的七天内提供有关该事件的证明文件和书面说明，书面说明中应包括对延迟履行或部分履行本合同的原因说明。
3）不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应尽快通知另一方。受阻方可延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。
4）如果不可抗力事件的影响持续达三十日或以上时，双方应根据该事件对本合同履行的影响程度协商对本合同的变更或终止。如在一方发出协商通知之日起十五个工作日内双方无法就此达成一致，任何一方均有权解除本合同而无需承担违约责任。
第十二条 知识产权
12.1 乙方保证对其在服务过程中提供给甲方的所有备件、替换件、软件、专利（含专有技术，下同）等拥有完全的知识产权或已经权利人许可使用，甲方依据本合同使用乙方提供的上述设施设备、技术成果等不会侵犯任何第三方的知识产权或其他权利，且甲方有权持续并不受干扰地使用上述成果。
12.2 乙方同意，如有第三方声称甲方或甲方所许可的客户使用乙方提供的前述设施设备、技术成果等侵犯了第三方的知识产权或其它财产权利，乙方将对由此而引起的任何诉讼或法律请求进行抗辩。乙方同意支付有关生效法律文书或者和解确定的赔偿金额。甲方同意，一旦发生此类诉讼或请求，甲方将及时通知乙方并对乙方处理该诉讼或请求提供合理的帮助，以便乙方获得应有的权利，并在征得乙方书面同意的情况下处理与此相关的应诉、抗辩或进行和解。如乙方不能针对该项诉请进行应诉或和解，甲方有权应诉或进行和解，其发生的所有诉讼费用包括但不限于交通费、诉讼费、保全费、律师费等均由乙方承担。
12.3 甲方依本合同向乙方提供的所有资料、设备产品及其数据或程序、文档等，其知识产权和/或其它权益全部归甲方所有，乙方应予以保密，且未经甲方事先书面同意，乙方不得为本合同之外的目的自行使用或擅自许可任何第三方使用。
12.4 除合同另有规定外，甲方有权为自身运营的目的对乙方提供的专利、软件、文档、数据模型等进行再开发，再开发成果的知识产权和/或其它权益归甲方所有，乙方有义务配合甲方的上述再开发工作。
12.5 乙方保证其对本合同的履行以及提供的服务不会侵犯任何第三方的知识产权和/或其他合法权益。乙方承诺由于其侵权而引起的一切法律责任均由其承担。
12.6 除上述条款外，本合同涉及到一方、或双方的技术专利、专有技术、著作权、版权等知识产权的，签订有关知识产权条款和保密协议，作为本合同的附件。
第十三条 税收
国家及地方政府根据现行税法就本合同项下有关的向甲方征收的一切税费由甲方负担；就本合同项下有关的向乙方征收的一切税费均由乙方负担。
第十四条 保密
14.1 甲、乙任一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。保密期限为合同终止后五年。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的，承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方须予以提供。甲方认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。
14.2 乙方必须将合同的所有细节作为保密资料对待，除为合同目的所必须，若没有得到甲方的事先批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。如果就是否为出于合同之目的而必须刊登和披露有争议时，由甲方决定。
第十五条 廉洁规范
合同各方承诺：在本项目实施中均将严格遵守商业廉洁规范，不得直接、间接或变相向其他方公司及其员工、顾问及其亲朋好友提供任何形式的不正当利益，包括但不限于回扣、佣金、礼金、物品、有价证券、信用卡、购物卡/券、宴请、消费性娱乐活动、旅游活动，不得承诺未来兑现某种利益等形式，并将要求员工履行廉洁义务。任何一方违反廉洁条款都将视为该方根本违约，守约方可以解除本合同，甲方解除本合同的，有权不予退还乙方履约保证金。
第十六条 争议解决方式
因履行合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果发生争议之日起三十（30）天内双方协商不成，任何一方都有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
第十七条 合同生效、变更与其他
17.1 本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签名（如为授权代表签名，乙方需提交法定代表人授权委托书）并加盖单位公章或合同专用章后生效。
17.2 本合同未尽事宜，由甲乙双方根据法律法规的有关规定，结合本项目实际，经协商一致后，可对本合同及附件进行补充或修改，作为本合同的组成部分。修改或补充文件与本合同有不一致的，以修改或补充文件为准。
17.3 本合同（包括附件）一式9 份，其中正本 3 份，甲方执1份，乙方执2份；副本 6 份，甲方执4份，乙方执2份；正本和副本具有同等的法律效力，如有互相矛盾之处，以正本为准。
[bookmark: _Hlk18246749][bookmark: _Hlk18249000]第十八条 合同附件
附件一：用户需求书
附件二：价格明细表
附件三：项目组成员
附件四：拟投入设备一览表
附件五：乙方技术方案及承诺（或授权书）
附件六：法定代表人授权书及法定代表人身份证复印件
附件七：履约保证金收据/履约保函复印件
附件八：中标通知书/成交通知书复印件






第二部分  专项条款
第一条 服务事项
1.1 甲方委托乙方：一是2台CAT和4台CUMMINS发动机（含传动箱、尾气净化装置）委外维保，工作内容主要包括年度维护保养：油样检测（包含发动机机油、传动箱油、空压机油、车轴齿轮油、液压油、发电机组机油共6种）、防冻液检测、关键部件的检查保养，故障及隐患的现场维修等服务。二是工程车辆的26个车钩的探伤,28个传动轴的探伤,2个吊钩的探伤，合同期内检验1次。三是工程车年修滤料供应。
1.2 需由乙方提供服务的设备范围见【附件一：用户需求书 】。
1.3 乙方提供的具体服务内容见【附件一：用户需求书】。

第二条 服务期限与地点
2.1 服务期限：除非根据本合同条款延期或提前终止，本合同项下维保服务期限暂定为：2025年7月1日到2026年6月30日。
2.2 服务地点或地域范围：滁宁城际铁路（滁州段）相官车辆段。

第三条 合同价款及支付
3.1 本合同不含税价格为人民币_____________，含税总价共计为人民币_________元,税率为_____%，具体服务价格和清单详见【附件二价格明细表】。
3.2 价款支付
3.2.1合同价款以银行转账的方式支付。乙方银行账户信息确认如下：
账户名：_____________________                        
开户行：_____________________                                         
账号：_____________________                                                

甲方开票信息确认如下：
单位名称：_____________________                                          
纳税人识别号：___________________                                  
地址、电话：_____________________                                        
开户行、账号：___________________                    

第四条 履约保证
4.1 在本合同签订时，乙方应提交经甲方认可的银行履约保函，保函金额为合同价款（中标合同金额）的5%。
[bookmark: _Hlk18246557]4.2 甲方有权在履约保函内提取任何乙方应付而未付之任何款项（包括但不限于合同约定的乙方应支付款项、甲方垫付的其他费用等），及任何因乙方在不遵守或不履行本协议条款之任何部分而导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。如甲方根据上述情况提取保函金额，乙方必须在该项提取发生之日起七个工作日内，补足至原履约保函金额即         元整，以保证合同履行期间履约保函的完整。如履约保函金额全部提取尚不能弥补甲方的损失，甲方有权另行向乙方主张赔偿。
4.3 履约保函的有效期 
乙方应承诺提交的履约保函在本合同约定的服务期限内有效，若因变更指令或索赔等原因致使前述日期延后，则乙方应无条件顺延履约保函的有效期。若银行出具的履约保函记载的有效期先于前述日期到期的，乙方应在履约保函到期前无条件到银行顺延履约保函的有效期或按照原保函格式提供新保函，并应在履约保函到期前30日将银行出具的顺延履约保函的正式文书或符合本合同要求的新保函提供给甲方，由此发生的费用包含在合同价款中。
4.4 履约保函的返还
在本合同约定的服务期限届满并经甲方验收合格后30个工作日内，甲方将履约保函按招标人要求退还给乙方。

第五条 专项考核条款
详见用户需求书

第六条 质量保证
[bookmark: _Toc424651548]6.1 质保期限：_经甲方验收合格之日起12个月_____。

第七条 通知
7.1 任何与本合同有关的通知应以书面形式做出，由本合同一方以专人递送、邮递方式发出。通知以专人递送，于递交时视为送达；以邮递方式发出，于邮件寄出后的第3个工作日视为送达。任何通知一经送达即行生效。
各方的联络及通讯方法以各方的下列信息为准：
甲方： 
地址：_____________________
电话：_____________________
收件人：_____________________
联系人：_____________________
乙方：
地址：_____________________
电话：_____________________
收件人：____________________
联系人：__________________
7.2 一方变更名称、地址、联系人或联系方式的，应当在变更后三日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。变更方未及时通知，对方按照变更前的信息进行送达的仍视为有效送达，因此产生的不利后果由变更方承担。 
7.3 本条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响，始终有效。

第八条 乙方项目负责人
乙方向甲方派驻项目负责人，姓名：         ，联系电话：         。乙方的项目负责人系代表乙方行使对乙方员工的管理权，按照甲方要求，完成甲方的业务指令。











（此页无正文，为合同签署页）

乙方：（盖章）



地址：

法人（或授权）代表：
（签名）


日期:      年   月   日

甲方：滁州市轨道交通运营有限公司
（盖章）

地址：

法人（或授权）代表：
（签名）

日期:      年   月   日





[bookmark: _Toc31687]

第七章  投标文件格式

[bookmark: _Toc14710_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc128_WPSOffice_Level1]资格证明文件
[bookmark: _Toc19336_WPSOffice_Level2]（投标文件一）
 
[bookmark: _Toc7180_WPSOffice_Level3]项目名称：
 
 
 
 
 
 
投标人：                              （盖单位章）
 
法定代表人或授权委托人：               （签字或盖章）

        年        月        日


目   录
 
 
（1）法人代表人身份证明及其有效身份证（或法人代表授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；
（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）；
（3）诚信投标承诺书（格式见附件）；
（4）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；
（5）招标文件中要求的资信评审（评分）的支持资料；
（6）投标人认为需要提供的其他资信证明材料（如有）。
 


附件1
1.法定代表人身份证明
投标人名称：                                 
单位性质：                                    
地    址：                                    
成立时间：        年       月        日
经营期限：                                 
姓   名：          身份证号码：             性别：        年龄：       职务：       ，系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                 （盖章）
                                               年     月     日  
2.授权委托书
本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
委托期限：          。                                   
代理人无转委托权，特此委托。
附：委托代理人有效身份证扫描件
法定代表人有效身份证扫描件

              
投标人（盖单位章）：
法定代表人（身份证号码）：           （签字或盖章）
委托代理人（身份证号码）：           （签字或盖章）
  年    月    日



附件2
诚信投标承诺书
[bookmark: _Toc451384148][bookmark: _Toc425084385][bookmark: _Toc503196197][bookmark: _Toc506107356][bookmark: _Toc26598]一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加         （项目名称）项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
六、                没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目经理前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的，且未被移除的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。
七、严格遵守开标纪律，服从监管人员管理；
八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；
九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻人员，如有违反，同意接受招标单位违约处罚；
十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。
 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、中标无效、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：
投标单位（签章或盖章）：            法定代表人（签字或签章）：
日期：         年          月          日


附件3

服务承诺书
致：          （招标人）     ：
本承诺声明：（投标人名称）对本招标文件所有要求完全响应，若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。若发现有偏离且不能按招标人要求调整的，招标人有权终止合同重新招标，我方承担因此产生的所有经济责任。
特此声明。
 
                                    法定代表人：          （签字或签章）       
                                     
                                    投标单位名称：        （盖章）    

日    期：                      




技术标
（投标文件二）
 
项目名称：
 
 
 
 
 
 
投标人：                              （盖单位章）
 
法定代表人或授权委托人：               （签字或盖章）

        年        月        日


 
目   录
 
（1）项目维保方案；
（2）安全文明保证措施；
（3）其他；
（4）投标人认为需要提供的其他技术材料（如有）。




商务标
[bookmark: _Toc27638_WPSOffice_Level2]（投标文件三）
 
项目名称：           
 
 
 
 
 
 
 
 
投标人：                              （盖单位章）
 
法定代表人或授权委托人：               （签字或盖章）

        年        月        日
 
 


 目   录
 
（1）开标一览表（格式见附件）；
（2）投标函（格式见附件）；
（3）分项报价清单（格式见附件）；
（4）招标文件商务评审中要求提供的其他相关资料；
（5）投标人认为需要提供的其他材料。


附件1
 
开标一览表
  
	项目名称
	         

	投标人名称
	

	总投标价（含税）\服务期
	总投标价（含税）（大写）：                         
（小写） ：                       元

服务期：                        


 
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：         投标人（盖章）：
                                      日  期：    年   月   日 

1

附件2
投  标  函
致：       (招标人)        
[bookmark: _Toc60061591]1.根据你方招标的              招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、采购清单和其他有关文件后，我方愿 （币种，金额、单位）人民币           元的投标总报价承包上述项目。
2.我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。
3.一旦我方中标，我方保证按照招标人要求完成服务。
4.随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交投标保证金。如果我方在投标截止后撤销投标文件，或在中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金，贵单位有权不予退还投标保证金。
5.如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。服务期满且服务质量合格后，方可退还。
6.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
7.我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。
 8.                           （其他补充说明）。

投标单位名称：                                （盖章）
  投标人法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                  
单位地址：                                       
邮政编码：            联系人手机号码：          传真：          
日期：           年        月        日
（3）分项报价清单
	[bookmark: _Toc6275_WPSOffice_Level1]序号
	子项目
	部件名称
	型号
	数量
	单价（元/台）
	合计（元）
	备注

	1
	发动机（传动箱及尾气净化装置）维保
	CAT发动机（传动箱及尾气净化装置）
	
	2台
	
	
	

	2
	
	CUMMINS发动机（传动箱及尾气净化装置）
	
	4台
	
	
	

	3
	探伤
	传动轴
	/
	28台
	
	
	

	4
	
	车钩
	13#/2#
	26台
	
	
	

	5
	
	吊钩
	/
	2台
	
	
	

	6
	滤料供应
	接触网发动机空滤滤芯（一级）
	6I-2509
	2个
	
	
	

	7
	
	接触网发动机空滤滤芯（二级）
	6I-2510
	2个
	
	
	

	8
	
	接触网发动机油水分离器
	326-1643
	2个
	
	
	

	9
	
	接触网发动机燃油滤芯
	416-1225
	4个
	
	
	

	10
	
	接触网发动机机油滤芯
	1R-1808
	2个
	
	
	

	11
	
	接触网发动机变速箱油滤芯
	571-5253
	4个
	
	
	

	12
	
	接触网发动机变速箱滤网
	4S-8598
	2个
	
	
	

	13
	
	接触网液压油箱回油滤芯
	FAX-400×20
	2个
	
	
	

	14
	
	接触网液压油箱吸油滤芯
	TFX-250×80
	2个
	
	
	

	15
	
	接触网液压油箱吸油滤芯
	TFX-160×80
	2个
	
	
	

	16
	
	接触网液压油箱空滤器
	EF6-80
	2个
	
	
	

	17
	
	接触网空压机空气滤芯
	2m³
	4个
	
	
	

	18
	
	接触网空压机油气分离器
	SS904
	2个
	
	
	

	19
	
	接触网空压机机滤
	OL00940 JAGUAR
	2个
	
	
	

	20
	
	接触网空压机油封
	304070072000
	2个
	
	
	

	21
	
	接触网发电机组空气滤芯（外滤芯）
	6C060-99410
	2个
	
	
	

	22
	
	接触网发电机组空气滤芯（内滤芯）
	32721-58242
	2个
	
	
	

	23
	
	接触网发电机组机油滤芯
	HH150-32430
	2个
	
	
	

	24
	
	接触网发电机组燃油滤芯
	1T021-43560
	2个
	
	
	

	25
	
	450空压机空滤芯
	2601540410
	4个
	
	
	复盛工厂件号2116040329

	26
	
	450液压油箱回油滤芯
	GE700002
	4个
	
	
	

	27
	
	450发动机燃油滤芯
	F3689131
	4个
	
	
	

	28
	
	450发动机机油滤清器
	F2882673
	4个
	
	
	

	29
	
	450发动机水滤器
	F4907485
	4个
	
	
	

	30
	
	450发动机空气滤芯
	F3112505
	4个
	
	
	

	31
	
	450发动机油水分离器滤芯
	F3313181
	4个
	
	
	

	32
	
	450变速箱变速箱滤芯
	N144310000 
	4个
	
	
	

	33
	
	450发电机组空滤外芯
	119808-12520-XW
	4个
	
	
	备件号129935-12520

	34
	
	450发电机组空滤内芯
	P829332
	4个
	
	
	

	35
	
	450发电机组机油滤芯
	129150-35170
	4个
	
	
	

	36
	
	450发电机组燃油滤芯
	119802-55810
	4个
	
	
	备件号
123907-55810

	37
	
	平板吊液压油箱回油滤芯
	FBX-160×10
	2个
	
	
	

	38
	
	平板吊液压油箱吸油滤芯
	WU-100×100-J
	2个
	
	
	

	39
	
	平板吊液压油箱吸油滤芯
	WU-160×100-J
	2个
	
	
	

	总计（元）
	
	


注：1.所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。
2.投标报价包括完成招标文件和采购配置清单要求的所有货物及相关服务内容所包含的一切应有费用。投标报价今后将不作任何调整。
3.表格中维保数量为暂估数量，以滁宁城际实际生产安排为准，但合同总价保持不变。

投标人名称（签章）：                                
法定代表人 (签章)：                          
日    期：        年      月      日


[bookmark: _Toc107]第八章  招标人、招标代理机构对本招标文件的确认
	
我单位对滁州轨道运营工程车年修委外项目（2025年-2026年）（二次）招标文件进行确认。
招标人：滁州市轨道交通运营有限公司 
联系人：杭祥婷
联系电话：0550-3352129
  

（单位盖章）

2025年6月


	
招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司
经办人：周蓓蕾
电话：0550-3519519、18005505728



（单位盖章）

2025年6月



