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 滁州轨道运营消防年检项目（2025年-2027年）的潜在投标人应在滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站（http://czctgs.cn/）、招投标网（http://www.infobidding.com）、采购与招标网（https://www.chinabidding.cn）或e车网（http://www.ecrrc.com）获取招标文件，并于2025年10月9日15时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目名称：滁州轨道运营消防年检项目（2025年-2027年）
预算金额：三年278400元
最高限价：本项目三年最高限价为（人民币）278400元
招标范围：滁宁城际铁路（滁州段）各车站、主变电所、区间变电所、车辆基地、区间隧道、控制中心等的消防设施，包括火灾自动报警及联动控制系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、电气火灾监控系统、防火分隔系统、防排烟系统、事故照明和疏散指示等；包括火灾报警主机、各种报警探测器、手动报警按钮、消防电话系统、消防联动设备、火灾模式、气体灭火系统、电气火灾系统以及与通风空调、给排水、低压供电、BAS、ISCS（SCADA）等专业的接口设备等进行全面检测。详见用户需求书。
服务期：中标人须分别不晚于2025年12月、2026年12月、2027年12月，完成3次消防检测，检测间隔不超过1年，并出具3次检测报告。
本项目不接受联合体投标
二、投标人的资格要求
2.1投标人须在中华人民共和国境内注册（不含港澳台）并取得营业执照且具有相应供货服务能力；
2.2投标人在社会消防技术服务信息系统(https://shhxf.119.gov.cn/)中可被查询到，且服务类型包含消防设施维护保养检测；
2.3拟派项目负责人具有二级（或以上）注册消防工程师证书。
三、获取招标文件
时间：2025年9月18日至 2025年10月9日
地点：滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站（http://czctgs.cn/）、招投标网（http://www.infobidding.com/）、采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）或e车网（http://www.ecrrc.com）。
方式：网上下载
售价：0元
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc58430308][bookmark: _Toc28359082]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2025年10月9日15时00分（北京时间）
地点：滁州市轨道交通运营有限公司五楼514开评标室 (徽州路与扬子路交叉口东南侧)
投标文件递交方式：①投标人须在投标文件截止时间前将投标文件以电子邮件的方式一次性发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com），投标文件格式限定为加密PDF格式，将文件命名为“投标单位名称（联系人及联系电话）+项目名称”，在提交投标文件截止时间后送达的投标文件将被拒绝，投标文件送达时间以滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱显示的邮件送达时间为准。若投标人重复发送电子投标文件的，将以投标文件截止时间前最后收到的投标文件为准。若投标文件无法打开的，投标文件将被拒绝。②在投标截止时间后30分钟内，将投标文件密码通过邮箱发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com），未在规定时间内发送密码或发送的密码无法正确打开投标文件的，投标文件将被拒绝。
五、投标保证金金额及缴纳账户
是否要求投标人提交投标保证金：要求，投标保证金的金额：0.55万元。
投标保证金的形式：银行转账 
投标保证金须投标截止时间前交纳完毕；投标保证金须从投标人基本账户转入以下账户，投标保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票和结算卡汇入，以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间。
开户名称：滁州市轨道交通运营有限公司
开户银行：中信银行滁州分行营业部
银行帐号：8112 3010 1240 0814 542
保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须在交易附言中注明：“ 滁州轨道运营消防年检项目（2025年-2027年）”投标保证金。 
注：各投标人请严格按照招标公告和招标文件载明的银行、账户汇入投标保证金，否则在开标时将无法查询保证金是否到账，导致评标委员会否决其投标！
投标保证金退还期限：中标通知书发放后五个工作日内退还未中标单位的投标保证金，签订合同后五个工作日内退还中标单位的投标保证金。
六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.招标人信息
[bookmark: _Toc28359087]名称：滁州市轨道交通运营有限公司
地址：滁州市徽州路与扬子路交叉口东南侧5楼
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：0550-3352129 
2.代理机构信息
名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司
地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼605室
联系方式：0550-3519519、18005505728
3.项目联系方式
项目联系人：杭祥婷、周蓓蕾       
电话：0550-3352129、18005505728
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   第二章 投标人须知
一、投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	说明与要求

	1
	项目名称
	滁州轨道运营消防年检项目（2025年-2027年）

	2
	供货期
	详见第一章“招标公告”

	3
	供货地点
	招标人指定地点

	4
	招标人联系人及电话
	杭祥婷  0550-3352129

	5
	采购代理机构联系人及电话
	周蓓蕾  0550-3519519  18005505728

	6
	资金来源                                                                                                                                                                 
	自筹资金

	7
	项目预算
	三年278400元

	8
	最高限价
	本项目三年最高限价为（人民币）278400元，投标报价不得超过各最高限价，否则按无效投标处理。

	9
	采购内容
	详见《用户需求书》

	10
	标包划分
	本项目划分为 1 个标段

	11
	招标方式
	公开招标

	12
	投标人资格条件及其他要求
	详见第一章“招标公告”

	13
	踏勘现场
	不组织,投标人自行踏勘现场

	14
	投标预备会
	不召开

	15
	投标人提出疑问的截止时间及方式
	如投标人对招标文件有疑问，请于2025年9月29日17时前将疑问内容以书面的形式加盖投标单位公章，发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com）。

	16
	招标人澄清的时间及方式
	招标人将在2025年9月30日17时后以澄清公告形式在滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站（ http://czctgs.cn/）发布。

	17
	联合体投标
	本次招标不接受联合体投标

	18
	代理服务费
	代理服务费金额：3000元。
代理服务费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。

	19
	投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式
	同表15条

	20
	投标有效期
	投标有效期为 30 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	21
	投标保证金
	详见招标公告

	22
	投标文件份数
	PDF电子版投标文件一份，（投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖单位章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构）

	23
	投标文件提交截止时间
	在 2025年10月 9日15时00分（北京时间）

	24
	是否退还投标文件
	否

	25
	开标时间及地点
	开标时间：2025年10月9日15时00分（北京时间）
开标地点：滁州市轨道交通运营有限公司五楼514开评标室 (徽州路与扬子路交叉口东南侧)。

	26
	开标程序
	由代理机构开启电子投标文件，报评标委员会评审。

	27
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人依法组建。

	28
	是否授权评标委员会确定中标候选人
	是，推荐的中标候选人数3名，并标明排序。

	29
	中标结果公告媒介
	公示媒介：同招标公告发布媒介
公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日）

	30
	中标通知书
	中标通知书须加盖招标人、招标代理公司公章后方可发出。

	31
	履约担保
	是否收取履约担保：☑收取，□不收取 
形式：☑银行转账 ☑银行保函（见索即付无条件保函）☑担保保函☑商业保险 ☑第三方担保（无条件担保）
金额：中标合同金额×5%，取整到千位；
收款单位：另行通知        
开户银行：另行通知 
银行帐号：另行通知
缴纳时限：中标人须在中标通知书发出后30日内完成履约保证金缴纳及合同签订。否则，取消中标资格，投标保证金不予退还。(注：投标保证金不能转为履约保证金。)
如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将扣除投标保证金。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订并备案后起5个工作日内退还中标人的投标保证金。
退还时限：中标人在本合同约定的服务期限届满并经招标人验收合格后30日内办理履约保证金（或履约保函）退还手续。
采用银行保函的具体要求：①保函形式须为见索即付型（无条件保函）；②须从中标人基本账户办理，或者从基本账户在滁州具有分支机构的银行出具；③须有保函编号；④须加盖银行公章而非银行业务专用章；⑤须按照银行格式规范填写。
采用担保保函、商业保险、第三方担保具体要求：须在本地的（滁州市）保险（或担保）公司或在本地（滁州市）的分支机构的保险公司（或担保公司）开具。保函或保险格式须经招标人认可。

	付款方式
	中标人提交当年度所有工作成果均通过招标人验收，且中标人在当年度12月底向招标人提供符合要求的增值税发票后30日内，一次性付清当年度的合同价款。

	招标文件获取方式和时间
	招标文件获取方式：网上下载；
获取时间：招标文件发布至投标截止时间。

	解释权
	1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
2、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
3、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
4、按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。

	备注
	1、评标委员会只依靠投标人递交的投标文件及其按照招标文件要求提供的所有证明材料进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。
2、招标人对本项目执行过程中的所有争议拥有最终的裁决权，投标人应无条件地服从招标人的裁决，不得以任何理由提出增加本项目合同费用和延误本项目工期。
3、本项目严禁非法转包，一经发现，招标人依法处理。
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二、投标人须知
[bookmark: _Toc26859][bookmark: _Toc14421_WPSOffice_Level3]（一）总  则
1.项目概况
1.1本次招标项目名称：见投标人须知前附表。
             招标人：见投标人须知前附表。
             服务期：见投标人须知前附表。
             服务地点：见投标人须知前附表。
1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。
  代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。
1.3资金来源：见投标人须知前附表。
1.4本项目预算：见投标人须知前附表。
1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。
2.招标范围
2.1 采购内容：见投标人须知前附表。
2.2技术要求：详见《用户需求书》。
3.标包划分
3.1本项目划分：见投标人须知前附表。
4.招标方式
4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。
5.计价方式
5.1本次招标项目合同采用   固定总价 。  
6.评标办法
6.1本次招标评标采用 最低评标价法。（详见第三章评标办法）
7.投标人资格
7.1具体详见投标人须知前附表。
8. 投标费用
8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc247527563][bookmark: _Toc247513962][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc296602429][bookmark: _Toc247592876]9. 踏勘现场
9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
9.5无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。
10. 投标预备会（本项目不采用）
10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
11.联合投标
11.1 本次招标不接受联合体投标。
12.招标代理费
12.1 本项目的招标代理费详见投标人须知前附表。
13.投标人应注意的事项
[bookmark: _Toc10668_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc24655]13.1投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。
13.2投标人对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须满足招标文件的相关要求。
13.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。
13.4投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：
（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；
（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；
（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。
本招标文件不再对上述情况进行描述。
14.保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
（二）招标文件
15.招标文件的编制依据
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。
16.招标文件的组成
16.1 招标文件包括内容：
第一章  招标公告
第二章  投标须知
第三章  评标办法
第四章  用户需求书
第五章  合同条款及格式
第六章  投标文件格式文本
第七章  招标人、招标代理机构对本文件的确认
16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。
16.4 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。
17.招标文件的异议、澄清
17.1 投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
17.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本项目有无变更公告，如不及时查看造成后果由投标人自负。
18.招标文件的发出
18.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均在滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站（http://czctgs.cn/）发出。
[bookmark: _Toc1549_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc9710]19.样品
19.1本项目无需提供样品。
（三）投标文件的编制
20.投标的语言及度量衡单位
20.1投标人的投标文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。
20.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
21.投标文件的组成
21.1投标文件须签字盖章完毕后扫描成一个连续性的整体加密PDF格式文件。
21.2投标文件的编制
（1）投标文件应按第六章“投标文件格式文本”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
22.投标报价
22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。
22.2投标人只允许有一个方案、一个报价。
22.3投标报价包括完成本项目全部供货及服务的一切费用：包括但不限于：承担本项目所需的人员和专家顾问的薪金、现场服务、福利、交通、食宿和通讯费用、办公设备、文件制作及相应各项杂费等费用、利润、招标代理费、售后服务费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等、货物送至招标人指定地点前的各项应有费用。投标时投标人必须保证报价的完整性，如有漏报，则视为优惠，中标后不允许追加费用。投标人应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，招标人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于招标人的单价进行认价。
22.4投标报价的价格是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）的价格，其总价即为履行合同的固定总价。在合同履行期间，如遇国家的税率调整或其他政策影响税率的，则价税合计金额做相应调整。
22.5投标报价应由法定代表人或被授权人签署。
22.6投标人的投标报价不得超过各最高限价，否则将作为无效投标处理。
22.7总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。
22.8总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。
23.投标有效期
23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为30天。
23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
24.投标保证金
[bookmark: _Toc6570_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc26398]24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
24.2 投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
24.3 未中标投标人的投标保证金，中标通知书发出后5个工作日内退还保证金到达原交纳的基本账户；中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同后5个工作日内退付保证金到达原交纳的基本账户。
24.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；
（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。
（四）投标文件的递交
[bookmark: _Toc30407_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc490]25.投标文件的份数和签署
25.1投标文件份数：一份电子文件。投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。
25.2按格式文件要求签字或盖章，否则经评委会一致认定且经过招标人同意后, 按照无效投标处理。
26.投标文件的提交
26.1 ①投标人须在投标文件截止时间前将投标文件以电子邮件的方式一次性发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com），投标文件格式限定为加密PDF格式，将文件命名为“投标单位名称（联系人及联系电话）+项目名称”，在提交投标文件截止时间后送达的投标文件将被拒绝，投标文件送达时间以滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱显示的邮件送达时间为准。若投标人重复发送电子投标文件的，将以投标文件截止时间前最后收到的投标文件为准。若投标文件无法打开的，投标文件将被拒绝。②在投标截止时间后30分钟内，将投标文件密码通过邮箱发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com），未在规定时间内发送密码或发送的密码无法正确打开投标文件的，投标文件将被拒绝。
27.投标文件的修改与撤回
27.1在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上撤回已递交的投标文件，并可修改后重新发送，开标时以投标截止时间前投标人最后送达的投标文件为准。
（五）开标、评标和定标
[bookmark: _Toc28864][bookmark: _Toc8453_WPSOffice_Level3]28.开标
28.1 开标的时间和地点
28.1.1招标人投标须知前附表规定的提交投标文件的截止时间和地点公开开标。
28.2 参与开标的监督部门
[bookmark: _Toc15542_WPSOffice_Level3]28.2.1招标人可以邀请相关监督部门参加。
28.3开标程序
开标会议由 滁州市城投工程咨询管理有限公司 主持。
（1）宣布开标纪律；
（2）宣布招标人、代理机构主持人、见证人等有关人员姓名；
（3）公布投标人投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；
（4）开标结束。
29.开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人在开标过程中作出答复，并制作记录。
30.评标委员会
30.1评标委员会的组成
30.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。
30.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
30.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
30.4招标人授权评标委员会对投标人资格进行审查。
31.评标
31.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
31.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
31.3评标原则：
[bookmark: _Toc5272_WPSOffice_Level3]31.3.1遵循公平、公正、科学和择优的原则。
31.4报价合理性的判断
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统中合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
31.5评审意见分歧的处理办法
（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；
（2）招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，公共资源交易监督机构认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当按照公共资源交易监督机构要求重新评标。
31.6评标报告的签署
31.6.1评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
31.7评标过程的保密
31.7.1评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
32.重新招标 
32.1.1依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；
（4）法律、法规规定的其他情形。
（六）合同授予
33.中标公示
33.1招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示。公示期不得少于3日。
34.评标结果异议
34.1投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
35.定标
35.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，投标保证金不予退还，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
36.中标通知
36.1在本招标文件规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc7247][bookmark: _Toc217446068]    37.履约保证金
[bookmark: _Toc316_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc23484]37.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。
37.2中标人不能按本章第37.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
（七）纪律和监督
38.对招标人的纪律要求 
38.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。 
39.对投标人的纪律要求 
39.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
40.对评标委员会成员的纪律要求 
40.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
41.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 
41.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
（八）投诉
42.投诉
42.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。



第三章 资格审查办法
（一）资格审查办法前附表
1.资信证明文件评审:
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	重要要求
	（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)
	检验电子标书。

	2
	投标人应符合的基本资格条件
	（2）具有独立承担民事责任的能力
	评审核验电子标书中的下列证书、证明材料：
投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”）

	
	
	（3）投标人在社会消防技术服务信息系统(https://shhxf.119.gov.cn/)中可被查询到，且服务类型包含消防设施维护保养检测
	评审核验电子标书中的下列证明材料：
提供社会消防技术服务信息系统(https://shhxf.119.gov.cn/)查询结果的页面截图

	
	
	（4）拟派项目负责人具有二级（或以上）注册消防工程师证书
	评审核验电子标书中的下列证明材料：
提供拟派项目负责人有效身份证、证书和社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的社保证明，投标人是事业单位的，须由其主管部门出具证明

	
	
	（5）诚信投标承诺书
	格式见附件，检验电子标书

	
	
	（6）服务承诺书
	格式见附件，检验电子标书


[bookmark: _Toc506107320][bookmark: _Toc60061492][bookmark: _Toc95223395][bookmark: _Toc15058909]2.审查办法
[bookmark: _Toc324404868][bookmark: _Toc15058910][bookmark: _Toc60061493][bookmark: _Toc506107321]由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。
[bookmark: _Toc95223396]3.资格审查委员会和审查标准
3.1资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。
3.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人的审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格： 
（1）未发送标书或电子标书经审查不合格；
（2）电子标书无法打开。
[bookmark: _Toc506107322][bookmark: _Toc60061494][bookmark: _Toc15058911][bookmark: _Toc324404869][bookmark: _Toc95223397]4.审查结果
只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。
第4章  评标办法
[bookmark: _Toc14651]报价评审：
	[bookmark: _Toc267320058][bookmark: _Toc449028878][bookmark: _Toc362983802][bookmark: _Toc58430318][bookmark: _Toc363135205]序号
	审查因素
	审查内容

	1
	形式评审标准
	投标函签字盖章
	有投标人及其法定代表人签章。

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求。

	
	
	投标文件签字盖章
	按投标文件格式要求签章。

	
	
	报价唯一
	只能有一个报价。

	2
	响应性评审标准
	服务期
	符合投标须知前附表规定。

	
	
	投标有效期
	符合投标须知前附表规定。

	
	
	投标报价评审
	不得高于最高投标限价。

	3
	详细评审标准

	用户需求书响应程度
	完全响应或优于招标文件要求。


1. 评标方法
1.1本次评标采用最低评标价法，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，最终按投标报价最低原则，推荐有效投标报价最低的为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，以此类推，推荐中标候选人应当不超过3名，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。投标报价最低的有效投标人有两名或两名以上相同时，由评标委员会主任委员或招标人抽签确定第一中标候选人。
2．评标委员会的职责
2.1评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
2.2评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，存在异常低价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。
3． 评标程序
评标先做准备工作，再进行资格审查，然后进行投标文件评审。
[bookmark: _Toc95223402]3.1评标准备工作
评标委员会熟悉评标工作情况：
[bookmark: _Toc60061499][bookmark: _Toc15058916]（1）阅读由招标人或者其委托的代理机构编制的招标项目情况材料。
（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和条款。
（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。
（4）核对评标工作用表。
[bookmark: _Toc15058917][bookmark: _Toc60061500]3.2推荐中标候选人
[bookmark: _Toc60061501][bookmark: _Toc15058918]资格审查、投标文件评审后，推荐中标候选人，并标明排序。
4． [bookmark: _Toc95223405]评审内容
[bookmark: _Toc95223407]4.1投标文件评审
只有通过资格审查的投标才能够进入本阶段评审。
[bookmark: _Toc15058921][bookmark: _Toc60061504]4.1.1形式性评审标准：见报价评审表。
4.1.2响应性评审标准：见报价评审表。
评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。
4.1.3详细评审标准：见报价评审表。
5． [bookmark: _Hlk61815781]无效投标条款
5.1投标人存在下列情形的招标人将拒收投标文件：
（1）未在投标截止时间前通过电子邮箱递交有效电子投标文件的，投标将被拒绝。
（2）在提交投标文件截止时间后送达的投标文件将被拒绝，投标文件送达时间以滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱显示的邮件送达时间为准。
（3）未在规定时间内发送密码或发送的密码无法正确打开投标文件的，投标文件将被拒绝。
5.2其他无效投标情况：
（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。
（2）调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被拒绝。
（3）投标人有串通投标、视为串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（5）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认。
（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。
（7）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。
（8）投标文件中填报的拟任项目经理（建造师）与资格审查通过的项目经理（建造师）前后不一致的。
（9）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
（10）投标人单方面出现其他投标人材料。
（11）法律、法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc95223439]6.投标文件的澄清和补正
6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误”，其他评标办法请一并修改的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
6.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。
按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。
6.4评委会修正错误的原则：
6.4.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。
6.4.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。
 6.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人在系统中确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。
[bookmark: _Toc95223441]7.评审结果
7.1除第二章“投标人须知”及其前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照投标报价最低顺序推荐中标候选人。
7.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：
（1）基本情况和数据表。
（2）评标委员会成员名单。
（3）开标记录。
（4）符合要求的投标人一览表。
（5）否决投标情况说明。
（6）评标标准、评标方法或者评标因素。
（7）评标情况一览表。
（8）经评审的投标人排序。
（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。
（10）澄清、说明、补正事项纪要。
7.3依法必须进行招标的项目，招标人应当确定经评审投标报价最低的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。
[bookmark: _Toc95223442]8.其他
8.1投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。


第五章  用户需求书
一、项目概况
滁宁城际铁路（滁州段）于2023年开通，已通过消防验收并投入运行，运行状态良好。滁宁城际铁路（滁州段）消防设备含FAS系统、气体灭火系统、水消防系统、防排烟系统等，涉及了FAS、BAS、给排水、通风空调、低压供电、电扶梯等专业。目前全线消防设备的日常维护保养由维保公司完成。根据《中华人民共和国消防法》及《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）相关规定：“对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查”,故需定期由具有相应资质的消防检测公司进行检测，保证系统功能可靠，并出具建筑消防设施检测报告。为保障滁宁城际铁路（滁州段）全线消防设施的安全稳定运行，本项目拟委托有相应资质的消防检测机构对全线消防设施实施集中统一的年度检测，旨在排查消防设施设备隐患，提出整改建议，建立消防检测档案，确保运营安全。本项目起始时间以合同签订时间为准。
二、服务内容
2.1消防年检的工作范围为：
滁宁城际铁路（滁州段）各车站、主变电所、区间变电所、车辆基地、区间隧道、控制中心等的消防设施，包括火灾自动报警及联动控制系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、电气火灾监控系统、防火分隔系统、防排烟系统、事故照明和疏散指示等；包括火灾报警主机、各种报警探测器、手动报警按钮、消防电话系统、消防联动设备、火灾模式、气体灭火系统、电气火灾系统以及与通风空调、给排水、低压供电、BAS、ISCS（SCADA）等专业的接口设备等。
2.2检测工作内容如下：
1.消防设备检测
按国家规定的抽检率检测各系统设备的功能。
对检测中发现的问题提出整改建议。
复检，直到设备满足消防使用要求。
出具完整准确详细的检测记录，存档备查。
出具完整详细的检测报告。
2.3消防检测后应达到的效果：
设备符合《建筑消防设施检测技术规程》（XF503-2004）对已有设备的检测要求；
发现并解决消防系统目前存在的问题和安全隐患；
提高消防系统运行的可靠性和稳定性；
消防系统功能达到规范要求；
出具完整详细的、具备法律效力的检测报告，出具的书面结论文件应当由中标单位技术负责人、项目负责人签名，并加盖消防技术服务机构印章；
2.4消防检测的抽检比例及方法应按照《建筑消防设施检测技术规程》中相关规定执行；或者按更高、更新的规范标准执行，且需提供相关法律、规范的依据。
2.5检测期限
中标人须分别不晚于2025年12月、2026年12月、2027年12月，完成3次消防检测，检测间隔不超过1年，并出具3次检测报告。
三、标准技术规范
消防检测及评估标准包含国家及行业相关规范，另外也应符合公司的相关操作规范、检修规程，公司相关制度 
[bookmark: _Toc440531487]3.1法律法规、技术标准和文件
《中华人民共和国消防法》
《社会消防技术服务管理规定》中华人民共和国应急管理部令（第7号)
《安徽省消防条例》
《滁州市消防安全责任制实施办法》
《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）
《建筑消防设施检测技术规程》（XF503-2004）
《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2019）
《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）
《城市轨道交通消防安全管理》（GB/T40484-2021）
《城市轨道交通给水排水系统技术标准》（GB/T51293-2018）
《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）
《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）
《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）
《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）
《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018版
《地铁设计规范》（GB50157-2013）
《建筑物电气防火检测规程》（DB32 721-2004）
《消防控制室通用技术要求》（GB25506-2010）
《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）
《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）
防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 （GB50877-2014）
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）
《柜式气体灭火装置》（GB16670-2006）
《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）
《消防安全标志》（GB13495.1-2015）
《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）
上述技术标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时，投标人应使系统符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。
3.2其他相关文件
运营公司的文件要求：包括《委外工作管理办法》、专业检修规程、施工管理制度等。
四、服务要求与条件
4.1 项目人员要求
项目负责人1名:具备二级（或以上）注册消防工程师证书；
检测人员不少于5名:按照《消防设施维护保养检测服务导则》、《消防设施操作员国家职业技能标准》等规定配置符合资质的人员注：投标文件中无须提供除项目负责人以外的其余人员的相关证明材料，合同签订后服务实施前提交其余人员资料报招标人核查。
4.2合同签订后中标人应根据消防设施检测、电气消防安全检测的要求制定年度检测计划，并在接到招标人检测通知之日起10个工作日内将年度检测计划提交给招标人审批。从招标人批准之日起3个月内完成年度检测计划，并出具有效、详细完整的检测报告，以及整改意见。
4.3中标人应根据工程量及抽检比例确定实际检测量，并编制检测计划。在编制计划时中标人要注意：对乘客有影响的检测工作应放在运营结束后进行，轨行区作业应满足作业时间的要求（一般为23：00～次日3：30）。如果中标人制定的作业时间和运营公司其他轨行区计划有冲突，招标人、中标人双方协商，调整计划或进行顺延。
4.4中标人检测生产过程所发生的一切交通（含地铁卡）、通信费用由中标人承担，项目所需的工器具、办公用品、管理用具、劳保用品、安全防护用具等均由中标人自行解决。
4.5必须无条件遵守招标人所有的制度及相关管理规定。所有作业时间、作业人员资质要求、作业人员进场安全培训要求均按招标人的有关规定。
4.6其他相关要求：中标人如需更换人员需经招标人审核同意。中标人应该按照劳动法要求，和所有在本项目工作的人员签订劳动合同，支付加班费用，办理政府规定的各类保险。
4.7其他相关要求
（1） 实际进场的项目负责任人与投标文件约定人员不符，处于合同价2%的违约金。经招标人审批同意后，项目负责任人可进行更换，更换后的项目负责人不得低于招标文件中约定的资格条件。
（2） 检测人员必须检测人员消防行业技能鉴定证书方可上岗，否则按1000元/人次处于违约金，招标人可在应付服务费中扣除该违约金。
五、工作内容（工程量）
主要工程量参见以下表格，实际检测工作量以满足消防检测规范要求及现场设备数量为准。
注：所有检测操作及设备拆装及复位均由中标人独立完成，并承担相关风险及责任。涉及全线气体灭火系统检测时，气瓶间的瓶头阀、选择阀等拆装工作均由中标人独立完成。在施工期间发生气灭系统误喷等情况由中标人按照招标人要求完成相关充气复位工作。
5.1 消防检测工作量
滁州高铁站
	序号
	系统名称
	项目名称
	设备数量
	计算单位

	1
	火灾自动报警系统
	火灾探测器（含烟感和温感）
	145
	只

	
	
	手动报警按钮
	39
	只

	
	
	火灾报警控制器
	1
	台

	
	
	消防电梯
	0
	部

	
	
	消防电话（含插孔和分机）
	47
	只

	
	
	消防广播
	1
	区域

	
	
	火灾模式
	1
	套

	
	
	消火栓按钮
	39
	只

	2
	电气火灾 监控系统
	电气火灾监控主机
	1
	套

	3
	消防电源 监控系统
	消防电源监控主机
	1
	套

	4
	防火门
监控系统
	防火门监控器
	1
	个

	5
	应急照明和疏散指示
	应急照明灯
	105
	只

	
	
	疏散指示灯
	114
	只

	6
	消防给水系统、自动喷水 灭火系统
	气压给水装置
	1
	套

	
	
	消防水泵
	2
	台

	
	
	湿式报警阀
	0
	只

	
	
	室外消火栓
	3
	只

	
	
	室内消火栓
	37
	只

	7
	防排烟系统
	排烟风机
	2
	台

	
	
	防火阀
	20
	只

	
	
	电动排烟窗
	28
	扇

	8
	防火分隔
	防火卷帘
	34
	樘



花博园站
	序号
	系统名称
	项目名称
	设备数量
	计算单位

	1
	火灾自动报警系统
	火灾探测器（含烟感和温感）
	146
	只

	
	
	手动报警按钮
	42
	只

	
	
	火灾报警控制器
	1
	台

	
	
	消防电梯
	0
	部

	
	
	消防电话（含插孔和分机）
	52
	只

	
	
	消防广播
	1
	区域

	
	
	火灾模式
	1
	套

	
	
	消火栓按钮
	42
	只

	2
	电气火灾监控系统
	电气火灾监控主机
	1
	套

	3
	消防电源监控系统
	消防电源监控主机
	1
	套

	4
	防火门
监控系统
	防火门监控器
	1
	个

	5
	应急照明和疏散指示
	应急照明灯
	106
	只

	
	
	疏散指示灯
	195
	只

	
	（花-琅区间）
应急照明和
疏散指示
	应急照明灯
	268
	只

	
	
	疏散指示灯
	268
	只

	6
	消防给水系统、自动喷水 灭火系统
	气压给水装置
	1
	套

	
	
	消防水泵
	2
	台

	
	
	湿式报警阀
	0
	只

	
	
	室外消火栓
	5
	只

	
	
	室内消火栓
	38
	只

	7
	防排烟系统
	排烟风机
	1
	台

	
	
	防火阀
	28
	只

	
	
	电动排烟窗
	103
	扇

	8
	防火分隔
	防火卷帘
	28
	樘



琅琊山站
	序号
	系统名称
	项目名称
	设备数量
	计算单位

	1
	火灾自动报警系统
	火灾探测器（含烟感和温感）
	246
	只

	
	
	手动报警按钮
	40
	只

	
	
	火灾报警控制器
	2
	台

	
	
	消防电梯
	0
	部

	
	
	消防电话（含插孔和分机）
	81
	只

	
	
	消防广播
	1
	区域

	
	
	火灾模式
	1
	套

	
	
	消火栓按钮
	40
	只

	2
	气体灭火
系统
	气灭控制盘
	14
	只

	
	
	气灭保护区
	14
	区域

	3
	电气火灾监控系统
	电气火灾监控主机
	1
	套

	4
	消防电源监控系统
	消防电源监控主机
	1
	套

	5
	防火门
监控系统
	防火门监控器
	1
	个

	6
	应急照明和疏散指示
	应急照明灯
	201
	只

	
	
	疏散指示灯
	290
	只

	
	
	EPS
	2
	套

	
	（琅-滁区间）
应急照明和
疏散指示
	应急照明灯
	488
	只

	
	
	疏散指示灯
	488
	只

	7
	消防给水系统、自动喷水 灭火系统
	气压给水装置
	1
	套

	
	
	消防水泵
	2
	台

	
	
	湿式报警阀
	0
	只

	
	
	室外消火栓
	7
	只

	
	
	室内消火栓
	51
	只

	8
	防排烟系统
	排烟风机
	5
	台

	
	
	加压送风机
	2
	台

	
	
	防火阀
	97
	只

	9
	花-琅区间
	排烟（事故）风机
	6
	台

	
	
	射流风机
	6
	台



滁州政务中心站
	序号
	系统名称
	项目名称
	设备数量
	计算单位

	1

	火灾自动报警系统

	火灾探测器（含烟感和温感）
	397
	只

	
	
	手动报警按钮
	51
	只

	
	
	火灾报警控制器
	2
	台

	
	
	消防电梯
	0
	部

	
	
	消防电话（含插孔和分机）
	80
	只

	
	
	消防广播
	1
	区域

	
	
	火灾模式
	1
	套

	
	
	消火栓按钮
	51
	只

	2

	气体灭火
系统

	气灭控制盘
	13
	个

	
	
	气灭保护区
	13
	个

	3
	电气火灾监控系统
	电气火灾监控主机
	1
	套

	4
	消防电源监控系统
	消防电源监控主机
	1
	套

	5
	防火门
监控系统
	防火门监控器
	1
	个

	6

	应急照明和疏散指示
	应急照明灯
	378
	只

	
	
	疏散指示灯
	290
	只

	
	
	EPS
	2
	套

	
	（滁-苏区间）
应急照明和
疏散指示
	应急照明灯
	556
	只

	
	
	疏散指示灯
	556
	只

	7

	消防给水系统、自动喷水 灭火系统

	气压给水装置
	1
	套

	
	
	消防水泵
	2
	台

	
	
	湿式报警阀
	0
	只

	
	
	室外消火栓
	8
	只

	
	
	室内消火栓
	51
	只

	8
	防排烟系统
	排烟风机
	5
	台

	
	
	加压送风机
	2
	台

	
	
	防火阀
	91
	只

	9
	市-苏区间
	排烟（事故）风机
	6
	台

	
	
	射流风机
	6
	台



苏滁商务中心站
	序号
	系统名称
	项目名称
	设备数量
	计算单位

	1
	火灾自动报警系统
	火灾探测器（含烟感和温感）
	189
	只

	
	
	手动报警按钮
	58
	只

	
	
	火灾报警控制器
	1
	台

	
	
	消防电梯
	0
	部

	
	
	消防电话（含插孔和分机）
	45
	只

	
	
	消防广播
	1
	区域

	
	
	火灾模式
	1
	套

	
	
	消火栓按钮
	58
	只

	2
	电气火灾 监控系统
	电气火灾监控主机
	1
	套

	3
	消防电源 监控系统
	消防电源监控主机
	1
	套

	4
	防火门
监控系统
	防火门监控器
	1
	个

	5
	应急照明和疏散指示
	应急照明灯
	157
	只

	
	
	疏散指示灯
	181
	只

	6
	消防给水系统、自动喷水 灭火系统
	气压给水装置
	1
	套

	
	
	消防水泵
	2
	台

	
	
	湿式报警阀
	0
	只

	
	
	室外消火栓
	3
	只

	
	
	室内消火栓
	59
	只

	7
	防排烟系统
	防火阀
	25
	只

	
	
	电动排烟窗
	118
	扇



大王郢站
	序号
	系统名称
	项目名称
	设备数量
	计算单位

	1
	火灾自动报警系统
	火灾探测器（含烟感和温感）
	199
	只

	
	
	手动报警按钮
	58
	只

	
	
	火灾报警控制器
	1
	台

	
	
	消防电梯
	0
	部

	
	
	消防电话（含插孔和分机）
	39
	只

	
	
	消防广播
	1
	区域

	
	
	火灾模式
	0
	套

	
	
	消火栓按钮
	58
	只

	2
	电气火灾 监控系统
	电气火灾监控主机
	1
	套

	3
	消防电源 监控系统
	消防电源监控主机
	1
	套

	4
	防火门
监控系统
	防火门监控器
	1
	个

	5
	应急照明和疏散指示
	应急照明灯
	123
	只

	
	
	疏散指示灯
	191
	只

	6
	消防给水系统、自动喷水 灭火系统
	气压给水装置
	1
	套

	
	
	消防水泵
	2
	台

	
	
	湿式报警阀
	0
	只

	
	
	室外消火栓
	7
	只

	
	
	室内消火栓
	54
	只

	7
	防排烟系统
	防火阀
	25
	只

	
	
	电动排烟窗
	211
	扇



林楼站
	序号
	系统名称
	项目名称
	设备数量
	计算单位

	1
	火灾自动报警系统
	火灾探测器（含烟感和温感）
	223
	只

	
	
	手动报警按钮
	60
	只

	
	
	火灾报警控制器
	1
	台

	
	
	消防电梯
	0
	部

	
	
	消防电话（含插孔和分机）
	32
	只

	
	
	消防广播
	1
	区域

	
	
	火灾模式
	1
	套

	
	
	消火栓按钮
	60
	只

	2
	电气火灾 监控系统
	电气火灾监控主机
	1
	套

	3
	消防电源 监控系统
	消防电源监控主机
	1
	套

	4
	防火门
监控系统
	防火门监控器
	1
	个

	5
	应急照明和疏散指示
	应急照明灯
	407
	只

	
	
	疏散指示灯
	187
	只

	6
	消防给水系统、自动喷水灭火系统
	气压给水装置
	1
	套

	
	
	消防水泵
	1
	台

	
	
	湿式报警阀
	0
	只

	
	
	室外消火栓
	5
	只

	
	
	室内消火栓
	54
	只

	7
	防排烟系统
	防火阀
	24
	只

	
	
	电动排烟窗
	193
	扇



十二里半站
	序号
	系统名称
	项目名称
	设备数量
	计算单位

	1
	火灾自动报警系统
	火灾探测器（含烟感和温感）
	231
	只

	
	
	手动报警按钮
	57
	只

	
	
	火灾报警控制器
	1
	台

	
	
	消防电梯
	0
	部

	
	
	消防电话（含插孔和分机）
	62
	只

	
	
	消防广播
	1
	区域

	
	
	火灾模式
	1
	套

	
	
	消火栓按钮
	56
	只

	2
	电气火灾 监控系统
	电气火灾监控主机
	1
	套

	3
	消防电源 监控系统
	消防电源监控主机
	1
	套

	4
	防火门
监控系统
	防火门监控器
	1
	个

	5
	应急照明和疏散指示
	应急照明灯
	209
	只

	
	
	疏散指示灯
	170
	只

	6
	消防给水系统、自动喷水 灭火系统
	气压给水装置
	1
	套

	
	
	消防水泵
	2
	台

	
	
	湿式报警阀
	0
	只

	
	
	室外消火栓
	5
	只

	
	
	室内消火栓
	56
	只

	7
	防排烟系统
	防火阀
	23
	只

	
	
	电动排烟窗
	240
	扇



汊河新城站
	序号
	系统名称
	项目名称
	设备数量
	计算单位

	1
	火灾自动报警系统
	火灾探测器（含烟感和温感）
	235
	只

	
	
	手动报警按钮
	38
	只

	
	
	火灾报警控制器
	1
	台

	
	
	消防电梯
	0
	部

	
	
	消防电话（含插孔和分机）
	59
	只

	
	
	消防广播
	1
	区域

	
	
	火灾模式
	1
	套

	
	
	消火栓按钮
	38
	只

	2
	电气火灾 监控系统
	电气火灾监控主机
	1
	套

	3
	消防电源 监控系统
	消防电源监控主机
	1
	套

	4
	防火门
监控系统
	防火门监控器
	1
	个

	5
	应急照明和疏散指示
	应急照明灯
	156
	只

	
	
	疏散指示灯
	212
	只

	6
	消防给水系统、自动喷水 灭火系统
	气压给水装置
	0
	套

	
	
	消防水泵
	2
	台

	
	
	湿式报警阀
	0
	只

	
	
	室外消火栓
	6
	只

	
	
	室内消火栓
	54
	只

	7
	防排烟系统
	防火阀
	25
	只

	
	
	电动排烟窗
	83
	扇



汊河站
	序号
	系统名称
	项目名称
	设备数量
	计算单位

	1
	火灾自动报警系统
	火灾探测器（含烟感和温感）
	218
	只

	
	
	手动报警按钮
	54
	只

	
	
	火灾报警控制器
	1
	台

	
	
	消防电梯
	0
	部

	
	
	消防电话（含插孔和分机）
	61
	只

	
	
	消防广播
	1
	区域

	
	
	火灾模式
	1
	套

	
	
	消火栓按钮
	53
	只

	2
	电气火灾 监控系统
	电气火灾监控主机
	1
	套

	3
	消防电源 监控系统
	消防电源监控主机
	1
	套

	4
	防火门
监控系统
	防火门监控器
	1
	个

	5
	应急照明和疏散指示
	应急照明灯
	140
	只

	
	
	疏散指示灯
	214
	只

	6
	消防给水系统、自动喷水 灭火系统
	气压给水装置
	0
	套

	
	
	消防水泵
	2
	台

	
	
	湿式报警阀
	0
	只

	
	
	室外消火栓
	6
	只

	
	
	室内消火栓
	56
	只

	7
	防排烟系统
	防火阀
	22
	只

	
	
	电动排烟窗
	117
	扇



丰乐牵引变电所
	序号
	系统名称
	项目名称
	设备数量
	计算单位

	1
	火灾自动报警系统
	火灾探测器（含烟感和温感）
	45
	只

	
	
	手动报警按钮
	13
	只

	
	
	火灾报警控制器
	1
	台

	
	
	消防电梯
	0
	部

	
	
	消防电话（含插孔和分机）
	0
	只

	
	
	消防广播
	0
	区域

	
	
	火灾模式
	1
	套

	
	
	消火栓按钮
	14
	只

	2
	电气火灾 监控系统
	电气火灾监控主机
	0
	套

	3
	消防电源 监控系统
	消防电源监控主机
	0
	套

	4
	防火门
监控系统
	防火门监控器
	0
	个

	5
	应急照明和疏散指示
	应急照明灯
	67
	只

	
	
	疏散指示灯
	59
	只

	6
	消防给水系统、自动喷水 灭火系统
	气压给水装置
	1
	套

	
	
	消防水泵
	2
	台

	
	
	湿式报警阀
	0
	只

	
	
	室外消火栓
	4
	只

	
	
	室内消火栓
	10
	只

	7
	防排烟系统
	排烟风机
	0
	台

	
	
	防火阀
	0
	只



相官牵引变电所
	序号
	系统名称
	项目名称
	设备数量
	计算单位

	1
	火灾自动报警系统
	火灾探测器（含烟感和温感）
	45
	只

	
	
	手动报警按钮
	13
	只

	
	
	火灾报警控制器
	1
	台

	
	
	消防电梯
	0
	部

	
	
	消防电话（含插孔和分机）
	0
	只

	
	
	消防广播
	0
	区域

	
	
	火灾模式
	1
	套

	
	
	消火栓按钮
	14
	只

	2
	电气火灾 监控系统
	电气火灾监控主机
	0
	套

	3
	消防电源 监控系统
	消防电源监控主机
	0
	套

	4
	防火门
监控系统
	防火门监控器
	0
	个

	5
	应急照明和疏散指示
	应急照明灯
	56
	只

	
	
	疏散指示灯
	56
	只

	6
	消防给水系统、自动喷水 灭火系统
	气压给水装置
	1
	套

	
	
	消防水泵
	2
	台

	
	
	湿式报警阀
	0
	只

	
	
	室外消火栓
	13
	只

	
	
	室内消火栓
	9
	只

	7
	防排烟系统
	排烟风机
	0
	台

	
	
	防火阀
	0
	只



控制中心
	序号
	系统名称
	项目名称
	设备数量
	计算单位

	1
	火灾自动报警系统
	火灾探测器（含烟感和温感）
	2196
	只

	
	
	手动报警按钮
	237
	只

	
	
	火灾报警控制器
	5
	台

	
	
	消防电梯
	2
	部

	
	
	消防电话（含插孔和分机）
	311
	只

	
	
	消防广播
	2
	区域

	
	
	火灾模式
	2
	套

	
	
	消火栓按钮
	239
	只

	2
	电气火灾监控系统
	电气火灾监控主机
	1
	套

	3
	消防电源监控系统
	消防电源监控主机
	1
	套

	4
	防火门
监控系统
	防火门监控器
	1
	个

	5
	应急照明和疏散指示
	应急照明灯
	1192
	只

	
	
	疏散指示灯
	1068
	只

	6
	消防给水系统、自动喷水 灭火系统
	气压给水装置
	4
	套

	
	
	消防水泵
	4
	台

	
	
	湿式报警阀
	7
	只

	
	
	室外消火栓
	5
	只

	
	
	室内消火栓
	136
	只

	7
	防排烟系统
	排烟风机
	33
	台

	
	
	防火阀
	144
	只

	
	
	电动排烟窗
	791
	扇

	
	防火分隔系统
	防火卷帘
	89
	樘

	8
	厨房灭火装置
	CMJS18-2
	1
	套



相官车辆基地
	序号
	系统名称
	项目名称
	设备数量
	计算单位

	1
	火灾自动报警系统
	火灾探测器（含烟感和温感）
	979
	只

	
	
	手动报警按钮
	175
	只

	
	
	火灾报警控制器
	7
	台

	
	
	消防电梯
	0
	部

	
	
	消防电话（含插孔和分机）
	248
	只

	
	
	消防广播
	5
	区域

	
	
	火灾模式
	0
	套

	
	
	消火栓按钮
	175
	只

	2
	电气火灾监控系统
	电气火灾监控主机
	2
	套

	3
	消防电源监控系统
	消防电源监控主机
	6
	套

	4
	防火门
监控系统
	防火门监控器
	1
	个

	5
	应急照明和疏散指示
	应急照明灯
	417
	只

	
	
	疏散指示灯
	405
	只

	6
	消防给水系统、自动喷水 灭火系统
	气压给水装置
	1
	套

	
	
	消防水泵
	8
	台

	
	
	湿式报警阀
	0
	只

	
	
	室外消火栓
	37
	只

	
	
	室内消火栓
	174
	只

	7
	防排烟系统
	排烟风机
	5
	台

	
	
	防火阀
	36
	只

	
	防火分隔系统
	防火卷帘
	21
	樘

	8
	厨房灭火装置
	CMJS
	1
	套



花-琅区间隧道所
	序号
	系统名称
	项目名称
	设备数量
	计算单位

	1
	火灾自动报警系统
	火灾探测器（含烟感和温感）
	2
	只

	
	
	手动报警按钮
	2
	只

	
	
	火灾报警控制器
	0
	台

	
	
	消防电梯
	0
	部

	
	
	消防电话（含插孔和分机）
	2
	只

	
	
	消防广播
	0
	区域

	
	
	火灾模式
	0
	套

	
	
	消火栓按钮
	0
	只

	2
	电气火灾 监控系统
	电气火灾监控主机
	0
	套

	3
	消防电源 监控系统
	消防电源监控主机
	0
	套

	4
	防火门
监控系统
	防火门监控器
	0
	个

	5
	应急照明和疏散指示
	应急照明灯
	0
	只

	
	
	疏散指示灯
	0
	只

	6
	消防给水系统、自动喷水 灭火系统
	气压给水装置
	0
	套

	
	
	消防水泵
	0
	台

	
	
	湿式报警阀
	0
	只

	
	
	室外消火栓
	0
	只

	
	
	室内消火栓
	0
	只

	7
	气体灭火系统
	火探管式七氟丙烷灭火装置
	8
	套



滁-苏区间隧道所
	序号
	系统名称
	项目名称
	设备数量
	计算单位

	1
	火灾自动报警系统
	火灾探测器（含烟感和温感）
	2
	只

	
	
	手动报警按钮
	2
	只

	
	
	火灾报警控制器
	0
	台

	
	
	消防电梯
	0
	部

	
	
	消防电话（含插孔和分机）
	2
	只

	
	
	消防广播
	0
	区域

	
	
	火灾模式
	0
	套

	
	
	消火栓按钮
	0
	只

	2
	电气火灾 监控系统
	电气火灾监控主机
	0
	套

	3
	消防电源 监控系统
	消防电源监控主机
	0
	套

	4
	防火门
监控系统
	防火门监控器
	0
	个

	5
	应急照明和疏散指示
	应急照明灯
	0
	只

	
	
	疏散指示灯
	0
	只

	6
	消防给水系统、自动喷水 灭火系统
	气压给水装置
	0
	套

	
	
	消防水泵
	0
	台

	
	
	湿式报警阀
	0
	只

	
	
	室外消火栓
	0
	只

	
	
	室内消火栓
	0
	只

	7
	气体灭火系统
	火探管式七氟丙烷灭火装置
	8
	套


[bookmark: _Toc294082654][bookmark: _Toc440551884][bookmark: _Toc131471605][bookmark: _Toc172623575][bookmark: _Toc208481054]六、检修制度
6.1 中标人必须遵守招标人所有的检修制度及相关管理规定。
6.2请、销点制度：进入车站作业必须先到车站请点，经确认作业令后方可进行作业，作业完后工器具材料和人员必须出清，并到车站进行销点。
6.3 跟踪及抽检制度：项目实施过程中，招标人有权对中标人工作质量进行过程跟踪或抽检，发现不符合要求的地方，及时提出、整改；当计划完成有困难时，中标人应及时调整人力、物力或采取相应措施，并向招标人报告，否则按不完成项目考核。
6.4 项目完工交付制度：检修项目完工后，经双方人员检查、验收确认后，才能投入试验与运行。中标人在检修项目结束后第二天，将检修项目、时间、完成情况，以书面形式交招标人审定。
[bookmark: _Toc172623577][bookmark: _Toc488238909][bookmark: _Toc440551886][bookmark: _Toc208481056][bookmark: _Toc294082656]七、备品备件及材料管理
由中标人根据检测工作需要自行准备相关所需的工器具及材料。
八、组织架构
8.1 组织机构：为保证检测工作的顺利进行，且工作质量、安全目标都能达到预期的要求，对于所承包的项目，中标人需成立专门机构（项目部）从事该项工作，设有专人（项目负责人）负责，并按招标人管理规定建立相关组织。
8.2 中标人必须提供其项目组织架构图及岗位职责。
8.3 检测队伍应确保稳定，技术素质及技术人员搭配应满足生产需要及要求，因人员技术水平低，责任心差不符合招标人条件，招标人有权拒绝使用。
8.4 中标人检测人员按照招标人要求安排进场，开展工作并进行考核。
8.5 中标人必须将所有人员的具体名单、人员履历表、技术职称、有效原始证件复印件、管理检测人员配置表等报招标人。
[bookmark: _Toc208481057][bookmark: _Toc488238910][bookmark: _Toc172623578][bookmark: _Toc440551887][bookmark: _Toc294082657]九、保证措施
9.1严格遵守和执行国家、地方、行业的相关法律、法规、规范、规程、标准及招标人的各项管理制度及规定。
9.2遵守合同协议，组织足够力量的技术人员、技术工人，完成合同约定。
9.3对组织机构定岗、定员。队伍人员素质、专业技术结构满足各项要求，并保证人员稳定。
9.4严格按照招标人管理模式，及招标人审定的工作计划和方案组织实施。
9.5按照合同协议认真执行，及时完成初验、问题反馈以及最终验收。
9.6同招标人密切配合，有权利也有义务为招标人生产及设备维护提出合理化建议，形成“相溶、相敬、互通、互助”的局面。
9.7强化对工期的检查、监督。
9.8严格控制质量。认真做好每一项工作任务，做到工作不留尾项，不留隐患，不出现返工，降低总体成本，提高经济效益。
9.9加强安全管理力度，杜绝各类事故的发生。
9.10团队人员的病假、事假、调休轮休、探亲等各种假期，中标人必须在定编不缺员的情况下合理安排，并经招标人批准。
9.11项目负责人及主要技术骨干休息，离开岗位，必须向招标人办理请假手续。岗位缺员，招标人有权另行临时聘员或工作外协，所发生的费用由中标人承担。
[bookmark: _Toc488238911][bookmark: _Toc208481058][bookmark: _Toc294082658][bookmark: _Toc440551888][bookmark: _Toc172623579]十、质量管理
10.1中标人必须有明确的项目质量方针、质量目标并按此进行质量管理。
10.2中标人必须认真贯彻执行GB/T19001-ISO9001质量保证标准。以完整的质量管理体系对待每一项检测工作，从准备到交工的各个环节都要做到精心组织，科学管理，对检测质量严格要求。
10.3质量保证
10.3.1认真贯彻执行国家、地方、行业及招标人有关部门对设备质量的有关规范、规定和《质量管理和质量保证》体系等有关规定。
10.3.2坚持把“质量第一，用户至上”作为质量控制的基本原则。
10.3.3针对质量目标编制质量检验与管理体制实施细则，编制工作关键项目的施工（检修）作业技术措施或作业指导书，并严格执行，做好预防措施、控制质量通病。
10.3.4选派作业水平较高且有丰富经验的专业人员上岗，并组织学习滁宁城铁设备特性和技术标准以及要求，努力提高人员的业务素质，避免人为失误。以人的工作质量保工序质量、促工程质量，确保作业质量。
10.3.5“以人为核心”，加强对员工的质量意识教育，充分调动所有施工人员的积极性，增强人的责任感，抓好施工过程中的质量控制，加大质量管理和质量检验力度，虚心接受招标人意见，请招标人质检人员实施监督。
10.3.6项目保证资料真实、完整、规范、及时、满足要求。
10.3.7检测管理标准化，检测操作规范化。
10.3.8强化全过程的质量管理，在工作准备阶段主动与招标人取得联系，确保检测质量和工期。
10.3.9加强隐蔽工程的质量管理，隐蔽工程施工（检修）必须经招标人现场质检代表检查，并办好签字手续后方可隐蔽。
10.3.10 坚持预防为主，确保检测工程的内在质量和外观质量均符合要求。
10.3.11对施工（检修）用机具、设备、计量器具严格管理。对施工（检修）用检验、测量和试验设备分类按期进行校验、校准，使用前进行仔细检查，保证使用合格的计量器具。
10.3.12认真填写记录，做到不合格工序不转序，不合格项目不移交。尤其是对关键工序和特殊过程严加控制，确保工序质量。
10.3.13认真做好每次开工作业前的准备，工作结束的质量总结。
10.3.14过程中发生的质量问题或质量事故要及时报告招标人，中标人必须及时制定处理方案，经招标人和有关部门审批后进行实施。
10.3.15中标人应对工作内容认真自检，确认合格后，再报招标人确认。
10.3.16中标人必须对检测现场跟踪检查，发现问题及时组织处理。
10.3.17工作完成后，及时整理完工资料，并交付招标人有关部门审核审核、确认。
10.4 质量管理组织机构及主要职责
中标人必须提供该项目的质量管理组织架构图及各岗位的主要职责。
10.5中标人必须有明确的安全质量检验标准及技术规范并参照执行。
10.6 除非另有规定，本委外维保项目应按中国技术规范和标准设计及施工（检修）作业。如遇遗漏所需项目实施的作业规范，应征得招标人同意，补充规范以满足合同要求。原则上没有国家标准、规范的，适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，适用工程所在地地方标准、规范；国内没有相应标准、规范的，由招标人向中标人提出施工（检修）作业技术要求，中标人提出施工（检修）工艺，经招标人批准后执行。
10.7文件资料控制
10.7.1所有与检测相关文件和记录应分别进行编号、分类、登记、发放、传递、保管和回收，必须与招标人管理同步。
10.7.2检测图纸及检测计划、任务单、各类检测会议纪要（记录）按程序文件的要求统一编号、分类、登记、标识、存档，按招标人批准的范围发放、传递。
10.7.3如检测项目修改原设计，中标人必须征得招标人同意并在检测资料相应位置明确标识，并将修改存档，同时将修改指令复印件附在检修图中。对作废图纸应及时回收，交招标人统一处理。
10.7.4有一整套检修规范、标准等文件，对于标准的更新及规程、规范的变化应及时报告招标人，并在相应部位做代替说明，待业方批准后执行。
[bookmark: _Toc172623580][bookmark: _Toc488238912][bookmark: _Toc208481059][bookmark: _Toc440551889][bookmark: _Toc294082659]十一、安全管理
[bookmark: _Toc440551890][bookmark: _Toc294082660][bookmark: _Toc172623581][bookmark: _Toc488238913][bookmark: _Toc208481060]11.中标人必须有明确的该项目的安全目标、安全指标并进行安全管理。
11.2 中标人必须提供该项目的安全控制组织架构及主要岗位职责。
11.3安全控制管理制度
11.3.1在作业过程中，首先牢固树立“安全第一、预防为主”的思想。
11.3.2全面执行中标人发布的安全管理制度：
11.3.3全面执行招标人发布的安全管理制度。
11.4安全组织、技术措施
11.4.1遵照现行国家及有关部门的安全法规、规范、规定对本项目进行安全管理、健康管理、环境管理，确保安全施工（检修），杜绝一切人身伤亡事故。要有完整的安全管理组织体制，有专兼职安全干部，安全员负责设备检测和日常的安全、防火工作等。
11.4.2实行“三级”安全管理，坚持“管施工（检修）的同时必须抓安全”，“行政负责人是第一安全责任人”的原则，开展好正常的安全活动。中标人对本合同工作范围内的安全、消防等负责，对本单位进场人员治安保卫工作负责。
11.4.3强化各级安全监察网络，一级抓一级，层层落实安全生产责任制，抓好安全基础工作，重点放在预防上，有针对性的开展好作业前的安全预想预防工作，在布置工作的同时也要布置安全，认真做好内部的各种安全管理台帐。
11.4.4制定或执行招标人制定的安全管理制度、安全操作规程及安全奖惩办法等规章制度，强化安全管理。
11.4.5推行安全风险制，执行《“安全风险抵押金”制度》，从维保负责人到施工（检修）人员，逐级签订安全风险责任合同。
11.4.6专、兼职安全员固定在作业现场，掌握安全动态，加强安全监督管理，抓好安全措施的落实，及时向维保负责人提供安全信息，协助抓好整个项目的安全工作。
11.4.7施工（检修）班长、安全员都有责任搞好本单位的施工（检修）安全。凡发现有违反安全操作规程者，有权令其停止工作。
11.4.8加强对职工的安全教育，定期组织安全学习，施工（检修）中严格执行安全措施和安全规程，狠抓安全措施的落实，防患于未然。
11.4.9在危险作业区域和交叉作业区域，增加临时性安全监察岗，加强预控和监督。
11.4.10各级领导和业务部门定期深入作业现场，进行安全大检查，查思想、查管理、查落实，查隐患，对安全上的薄弱环节决不放过。
11.4.11坚持文明施工（检修），保证施工（检修）机械、设备完好和清洁，安全操作规程齐全，持证上岗，施工（检修）现场的安全管理、安全设施、安全工器具要符合规定。
11.4.12搞好季节施工（检修），针对节假日的职工安全意识松散心理，做好预防措施，合理安排作业，保证作业安全。
11.4.13作业现场设置安全标志，安全员上岗监督，作业人员一律戴安全帽，闲杂人员不得进入作业现场；登高时必须佩好安全带及安全绳后才能进行高空作业，严禁高空落物。
11.4.14施工（检修）中严格按照安规办事，施工（检修）现场坚持特殊工种100%持有效证件上岗作业的准则；所有检测人员应办理招标人场地出入证，进入招标人场地必须执行招标人有关安全、消防和治安管理制度。所有检测人员均要有操作证及经过安全培训，并向招标人提供详细的操作技术等级证书和操作证的复印件供招标人备案。
11.4.15各分项作业都制定明确的安全保证措施，贯彻执行于作业的全过程。
11.4.16加强对机具设备的维护管理，操作前检查；操作人员必须经考试合格，才能上岗，其它人员不能顶岗操作。
11.4.17加强对车辆使用的管理，加强车辆保养和司机安全意识教育；加强所有作业人员在地铁隧道中行走的安全教育，防止行车伤害，杜绝交通事故发生。
11.4.18作业用临时电源箱，下班后应将闸刀拉开上锁，所有机电设备都应设接地接零等保护装置，严禁乱拉、乱接电源线。
11.4.19夏季施工（检修）应做好防暑降温工作。
11.4.20工作负责人必须要办理许可手续后方可带领工作人员进入工作现场。
11.4.21在危险区域动火必须到招标人安管部办理动火证。并派专人监护，方可实施。
11.4.22对设备缺陷的处理工作，必须在工作前将缺陷发生的原因、处理的方法以及处理工作时对现场条件的要求、工作中的安全注意事项等核查清楚。
11.4.23对大型作业等较为复杂的施工（检修）作业项目，有关人员必须在施工（检修）前深入到现场，对大型施工（检修）机械的行走路线和工作位置以及对施工（检修）构成障碍的物体等核查清楚，以确定可行的施工（检修）方案和作业中的不安全因素，制定可靠的安全防范措施。
11.4.24保证作业区内的清洁卫生。
11.4.25爱护招标人的消防设施，按招标人有关规定及时到指定地点调换使用过的灭火器材。
11.4.26中标人人员必须严格遵守招标人及中标人规定的劳动纪律，中标人规定的劳动纪律及各类规章制度、规程不得与招标人的规章制度、规程相违背。
11.4.27中标人必须严格遵守招标人所在地的“社会治安管理条例”。
十二、文明检测管理
12.1检测过程中，严格按照“规范化管理、标准化作业”规定要求，实施文明检测管理。
12.2作业过程中，中标人应合理地保持作业现场中不出现不必要的障碍，处置好作业设备及多余材料，保持现场整洁和道路畅通。
12.3保护检测区域内各种管线、输电及通信线路、控制开关、生产通道、测量标点等，不得随意破坏、操作、占用。如与其他检测平面发生矛盾，应事先通报招标人，在得到招标人同意后方可按要求执行。如发现未经请示同意而擅自行事，将视其具体情况给予罚款处理。
12.4必须负责检测现场日常卫生清理工作，保证公共环境整洁。
12.5运至检测现场的备品备件，剩余部分由中标人及时回收，并放到招标人指定的地点。
12.6检测现场讲文明、讲礼貌，遇事商量解决，严禁打架、斗殴。



[bookmark: _Toc21484]第六章  合同条款及格式
[bookmark: _Hlk18249179]本咨询服务合同（以下称“本合同”）由以下双方在滁州市签订。
甲方（委托方）：滁州市轨道交通运营有限公司
乙方（受托方）：_________________________ 
根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的相关规定，本着自愿、平等、诚信的原则，经双方协商一致，就甲方委托乙方为其滁州轨道运营消防年检工作提供咨询服务事宜，签订本合同，以资共同遵守。

[bookmark: _Toc424651531][bookmark: _Toc297806548][bookmark: _Toc298258569][bookmark: _Toc221503539][bookmark: _Toc297806525]一、定义 
1.1 在本合同中，除非另有规定，下列词语含义应具有下列含义：
1.2“本咨询项目”具有2.1条所述之含义。
1.3“工作成果”具有2.2条所述之含义。
1.4“咨询服务期限”具有2.3条所述之含义。
1.5“服务费用”具有5.1条所述之含义。
[bookmark: _Toc297808082]1.6“日”指日历日。

[bookmark: _Toc221503540][bookmark: _Toc424651532][bookmark: _Toc297806526][bookmark: _Toc298258570][bookmark: _Toc297806549]二、服务内容
2.1 咨询项目名称          ，具体服务方案详见本合同附件一用户需求书。
2.2 工作成果：乙方完成本合同约定的服务，应当向甲方提交相应的资料、文件、图表等工作成果。该等工作成果包括但不限于消防检测报告。本咨询项目的工作成果清单详见本合同附件一用户需求书。
2.3 工作进度计划：指双方同意的，乙方完成各服务的具体时间安排。详见本合同附件一用户需求书。
服务期限：暂定为3个检测年度（即2025-2027年）。
检测期限：中标人须分别不晚于2025年12月、2026年12月、2027年12月，完成3次消防检测，检测间隔不超过1年，并出具3次检测报告。

三、陈述和保证
3.1 双方陈述和保证
1.双方均系依照中国法律设立并合法、有效存续的公司或组织，完全有权签订本合同，并且有能力履行本合同项下义务；
2.双方签署、交付和履行本合同所需的所有同意、批准、授权和指令都已依法获得（如有），双方具有充分的权利、权力和能力签署、交付和履行本合同，且双方签署、交付和履行本合同均在其业务经营范围之内；
3.本合同的签署、交付和履行将不会（i）违反任何中国法律法规；或（ii）违反双方业务所需的任何许可或证照的条件；并且本合同的任何内容都不应当被认为构成双方之间的合资、合伙代理或者雇佣关系。
3.2 甲方陈述和保证
甲方根据本合同向乙方提供的全部资料均真实、有效。
3.3 乙方陈述和保证
1.乙方将根据甲方之指示以专业、熟练并以甲方满意的方式，为甲方提供本合同项下服务；
2.乙方提供的服务和提交的工作成果将符合所有适用的专业标准与规定，不会侵犯任何第三方所拥有的知识产权；
3.乙方保证向甲方提供的与服务咨询事项及咨询服务人员相关的全部资料均真实、全面；
4.乙方负责为其所派出的人员，购买适当的保险，保障因该等人员受伤（包括致命伤害）而产生的索赔和费用。乙方应对乙方所派出人员的健康与安全负责，甲方不对乙方所派出人员承担任何责任和费用。
5.其他陈述与保证：__________。

四、乙方的服务团队
4.1 乙方项目组的核心成员为：项目负责人_____，项目经理_____，主要顾问人员_____；其他项目组成员、团队结构及资历介绍见本合同附件三：项目组成员。未经甲方事先书面同意，乙方不得更换、减少项目组核心成员。
4.2 项目支持人员：乙方应根据本咨询项目具体情况安排项目服务和后勤支持人员，项目支持人员为项目组提供后台支持服务，但不因此增加本合同第五条所述服务费用。
[bookmark: _Toc297806533][bookmark: _Toc297806556]4.3 乙方项目组成员应当在服务期间，投入全部工作精力为甲方服务，以完成本合同规定的工作。
4.4 乙方应根据甲方要求及时无条件地更换不合格的项目组成员。

五、服务费用及履约担保
5.1 本咨询项目服务费用总额为人民币（大写）_____元(￥_____元)（不含税），含税价为人民币（大写）_____元(￥_____元)，税率为____%。（以下简称“服务费用”）。 
5.2 付款方式：选择下列第_2_种方式：
1.一次性付款：在本合同咨询服务期限届满，乙方提交的所有工作成果均通过甲方验收，且乙方向甲方提供符合要求的增值税发票后___日内，一次性付清全部服务费用。
2.分期付款：
按年度结算，乙方提交当年度所有工作成果均通过甲方验收，且乙方在当年度12月底向甲方提供符合要求的增值税发票后30日内，一次性付清当年度的合同价款。
3.合同价款以   银行转账   的方式支付。乙方银行账户信息确认如下：
账户名：____________________                                
开户行： ____________________                                      
账号： ____________________                                               
甲方开票信息确认如下：
单位名称：____________________                                       
纳税人识别号： _________________                                
地址、电话： ____________________                                      
开户行、账号： __________________                          
4.上述费用已包括乙方完成本合同规定的各项服务及提交各工作成果的全部费用（包括但不限于：乙方承担本咨询项目所需的人员和专家顾问的薪金、现场服务、福利、交通、食宿和通讯费用、办公设备、文件制作及相应各项杂费；以及___等费用）。除另有约定外，甲方无需向乙方另行支付其他任何费用。
5.本合同约定的为含税合同价款。在合同履行期间，如遇国家的税率调整或其他政策影响税率的，税率随变化而变化，则价税合计金额做相应调整。
6.因乙方提供的发票不符合国家发票管理等法规要求，导致甲方从乙方取得的增值税专用发票被税务管理机关认定为不得作为增值税进项税额抵扣凭证或税前扣除凭据的，而给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。
5.3 履约担保
1.在本合同签订时，乙方应向甲方提交履约保证金，本项目履约保证金的金额为合同总价款的5%。
2.履约保证金由甲方持有，甲方有权在该保证金内扣除任何乙方应付而未付之任何款项（包括但不限于合同约定的乙方应支付款项、甲方垫付的其他费用等），及任何因乙方在不遵守或不履行本协议条款之任何部分而导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。如甲方根据上述情况扣除保证金，乙方必须在扣款后七个工作日内，补足相等于该扣除款额的履约保证金，以保证合同履行期间履约保证金的完整。如履约保证金尚不能弥补甲方的损失，甲方有权另行向乙方主张赔偿。
（采用履约保证金的方式时选用）
或 
1.在本合同签订时，乙方应提交经甲方认可的银行履约保函，保函金额为合同总价款5%。
2.甲方有权在履约保函内提取任何乙方应付而未付之任何款项（包括但不限于合同约定的乙方应支付款项、甲方垫付的其他费用等），及任何因乙方在不遵守或不履行本协议条款之任何部分而导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。如甲方根据上述情况提取保函金额，乙方必须在该项提取发生之日起七个工作日内，补足至原履约保函金额即        元整，以保证合同履行期间履约保函的完整。如履约保函金额全部提取尚不能弥补甲方的损失，甲方有权另行向乙方主张赔偿。
（采用履约保函的方式时选用）
3.履约担保的有效期 （采用履约保函的方式时选用）
乙方应承诺提交的履约保函在本合同履行期间内有效，若因变更指令或索赔等原因致使前述日期延后，则乙方应无条件顺延履约保函的有效期。若银行出具的履约保函记载的有效期先于前述日期到期的，乙方应在履约保函到期前无条件到银行顺延履约保函的有效期或按照原保函格式提供新保函，并应在履约保函到期前30日将银行出具的顺延履约保函的正式文书或符合本合同要求的新保函提供给甲方，由此发生的费用包含在合同价款中。
4.履约担保的退还 
乙方在本合同约定的服务期限届满并经甲方验收合格后30日内办理履约保证金（或履约保函）退还手续。

六、甲方权利与义务
6.1 要求乙方按本合同及其附件的规定提供咨询服务及履行其它各项义务，并对乙方所提供的服务进行评价。
6.2 向乙方提供与本咨询项目服务事项有关的文件、信息等必要资料，为本咨询项目各项工作的开展提供必要的便利条件，履行协助义务。 
6.3 按照本合同及其附件的规定向乙方支付服务费用。
6.4 其他：______________________。

七、乙方权利与义务
7.1 要求甲方提供开展本咨询项目服务必要的资料和协助。
7.2 在交付符合本合同要求的工作成果后获得服务费用。
7.3 对本咨询项目服务的工作量、正确性、完整性、准确性、有效性、合法性和及时性负责，保证按照本合同及附件的约定，及时、正确、完整地完成全部约定义务及工作。
7.4 应合理配备项目组成员，合理计划和实施本咨询项目，熟悉与本咨询项目有关的甲方内部规章制度。
7.5 若本咨询项目涉及其他利害关系方，未经甲方事先同意，乙方不得和其私自接触，以保证咨询服务结果的客观性、正确性，维护甲方正当利益。
7.6 乙方不得拒绝甲方与本咨询项目有关的咨询，对甲方的相关咨询必须给予及时、明确的书面或其他双方认可的方式答复。
7.7 乙方应当对甲方提供的资料进行核查，发现甲方提供的资料不符合本合同约定时，有权在接到上述资料或开始工作的三日内，书面通知甲方。
7.8 在未得到甲方事先书面同意的情况下，乙方不得向任何第三方分包或转包本咨询项目。
7.9 乙方承诺，乙方以中文向甲方编制或提交有关本咨询项目的往来函件、各种资料、文件或信息和所有项目服务成果。
7.10 本咨询项目结束后12个月内，乙方应当为甲方就咨询报告内容的理解和实施过程中遇到的相关问题提供免费后续服务。
7.11 非经甲方书面同意，乙方及其项目组工作人员在本咨询项目中及本咨询项目完成后不得向任何第三方透露本咨询项目的任何内容和执行情况，包括但不限于双方洽谈的任何情况及签署的任何文件，以及咨询费用、协议、备忘录、订单等所包含的一切信息。
7.12 乙方在进入甲方及甲方所属企业时，须遵守甲方内部管理制度。如因违反甲方内部管理制度造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任；如造成乙方损失的，乙方自行承担相应损失。
7.13 乙方如在中标后或者合同履行期间发生被人民法院列为失信被执行人、影响合同履约能力的重大行政处罚等情形，应及时向甲方的履约管理单位、物资部报备。

八、工作成果验收
8.1 乙方应按时向甲方提交本合同附件中所列示的各阶段工作成果，同时应提交验收申请。甲方收到验收申请及各阶段工作成果五日内组织验收，出具书面验收意见。
8.2 验收程序
1.以上各项工作成果均由乙方负责制作或编制，甲方按本合同的约定进行协助。各项工作成果自完成之日起五日内，乙方应书面提请甲方进行验收，验收通过的，甲方在验收报告上签署意见。如果验收不合格，乙方应按甲方的意见免费进行修改或重新制作或编制，并自验收不合格之日起五日内重新提请验收。
2.任一项工作成果连续_两_次验收不合格的，则视为乙方没有完成该项服务。乙方应根据本合同第十二条的约定承担违约责任。

九、知识产权
9.1 乙方保证，双方在本咨询项目执行中形成的任何工作成果，以及乙方利用该工作成果完成的新的工作成果的知识产权均归甲方所有，未经甲方事先书面许可，乙方不得自行使用或提供给第三方。
9.2 甲方提供给乙方的企业标识、图片、文字等任何资料、文件的知识产权归属于甲方，乙方仅能在本咨询项目范围内使用。
9.3 乙方保证，其执行本咨询项目所使用的任何资料、方法、以及向甲方提供的所有工作成果均不会侵犯任何第三方所拥有的包括但不限于知识产权在内的各项权利。如果甲方因此遭受第三方索赔或起诉，乙方承诺负责处理上述索赔或起诉，自行承担解决上述第三方索赔或起诉的所有费用，并负责消除第三方索赔或起诉对甲方的不利影响，赔偿甲方因此而遭受的全部损失和支付的费用。

十、合同的变更和终止
10.1 发生以下情形，本合同可以终止：
1.甲方书面通知终止本合同；
2.双方协商一致决定终止合同的；
3.由于不可抗力致使本合同的全部义务不能履行的；
4.法律规定及本合同约定的其他情形。
10.2 甲方单方终止本合同的，甲方应支付乙方实际完成工作对应的服务费用，甲方单方终止合同自书面通知送达乙方时生效。
10.3 本合同及其附件仅能由双方通过签署书面文件的方式予以修改、补充、变更、放弃、终止或解除。
10.4 本合同终止后，乙方应将已收取报酬部分的有关工作成果和相关资料移交给甲方，作为甲方日后工作所需。倘若甲方委托其他单位继续本合同工作的，乙方应做好项目的交接工作，且该第三方单位有权使用乙方已完成的工作成果。

十一、保密
11.1 保密信息包括但不限于乙方因本咨询项目以任何方式从甲方或其关联公司或其他甲方的代表机构和甲方正式聘请的中介机构处获得的任何形式的、任何内容的信息、文件、知识、数据、绘图、专有技术、分析、计算、编辑、研究以及其它材料和实物，所有这些信息在本合同中总称为“保密信息”（上述关联公司、代表机构、中介机构提供的信息视同由甲方提供）。
11.2 本合同规定的保密信息不包括以下信息：
1.在从甲方处获得前，已经为乙方掌握的且甲方不反对使用或披露的信息；
2.已经为公众所知的信息，除非该等信息为公众所知是由于乙方违反本合同；
3.乙方按照有管辖权的法院或其他有权机关的合法要求而披露的信息；
4.依甲方的书面授权而向第三方所披露的信息。
11.3 乙方只能为本合同的目的使用保密信息，且只能在乙方咨询服务项目组成员的范围内披露或使用保密信息，但必须要求获得保密信息的相关人员对保密信息保密；除此之外，未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方提供或透露部分或全部保密信息。
11.4 乙方采取必要的措施（包括建立严格的内部保密制度以保存甲方提供的本合同项下之保密信息的复制件、录音、文字记录、电子数据、磁盘、光盘、软件、录影带、照片、文件等载体，在传送有关文件资料时采取必要的保密措施等），确保适当及安全地储存并保护甲方向乙方提供之保密信息，并视为机密。
11.5 当乙方获知发生了甲方保密信息因乙方违反本合同有关条款而被披露的情况，乙方应立即充分调查了解有关情况并告知甲方，并承担相应的责任（包括但不限于赔偿责任），消除相关影响。
11.6 乙方应采取必要措施向乙方所有接触甲方保密信息之人员通告其对所有甲方信息都负有普遍的保密义务，如果该等人员违反保密义务，则由乙方承担在相关法律法规下的法律责任。
11.7 所有保密信息均为甲方的财产。除为进行与本合同项下的咨询服务工作而查阅、复制，或在制作相关文件中使用保密信息的权利外，甲方向乙方披露保密信息之行为不构成甲方向乙方转让或授予乙方享有保密信息拥有的权益。
11.8 若本合同项下的咨询服务工作已经完成或因故未能最终完成，或乙方违反本合同中规定的保密义务时，则根据甲方的要求，乙方应向甲方归还所有保密信息及其载体，或在甲方同意下，以书面形式确认已销毁所有其掌握的甲方保密信息。
11.9 若乙方或其有关人员违反本合同规定的保密义务，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失，并负责消除影响。
11.10 乙方对所获的甲方的保密信息负有保密义务的期限为 永久 ，直至保密信息已进入公共渠道或甲方以书面形式明确表示乙方无须再负保密义务为止。

十二、违约责任
12.1 甲方未按本合同规定支付服务费用，经乙方书面催告后_十_个工作日内不支付的，乙方有权在甲方支付相应服务费之前中止为甲方提供服务；如甲方在催告后_三十_个工作日仍未支付的，乙方有权单方解除本合同。
12.2 甲方未按约定履行提供资料等义务，造成乙方无法按期提交工作成果的，甲方应顺延乙方的服务期限，乙方不承担违约责任。
12.3 乙方不能按照约定的进度提交工作成果的，或在甲方对其服务方式或提交的某项工作成果提出异议后，乙方未能在甲方要求的期限内完成整改或采取弥补措施的，则每逾期一天，应向甲方支付相当于当期应收服务费用_千分之五 的金额，作为逾期违约金；前述违约金可由甲方在履约保证金、应付服务费用中进行扣减。如逾期30日，乙方仍未能提交符合甲方要求的工作成果的，甲方有权单方解除合同，要求乙方支付逾期违约金，并不予退还履约保证金。
12.4 因乙方侵犯第三方的专利权、版权等知识产权而引起的任何责任，应由乙方承担，并使甲方免责。
12.5 乙方违反保密义务的，应当对甲方因此所遭受的所有损失承担赔偿责任。
12.6 如乙方擅自变更或减少本合同所确定的项目组核心人员，乙方应向甲方支付人民币_1000_元/每人/每次的违约金，甲方可在应付服务费、履约保证金中扣除该违约金；同时乙方应根据甲方要求及时调整工作人员。
12.7 乙方擅自转包或分包本咨询项目的，甲方有权终止本合同，并不予退还履约保证金。如前述款项不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。
12.8 由于乙方原因未能完成本咨询项目或乙方侵犯第三方知识产权或违反保密义务，甲方有权解除本合同，并不予退还履约保证金。上述款项不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。
12.9 任何一方违反其本合同项下的其他义务、保证或承诺，并给守约方造成实际损失的，应赔偿守约方实际遭受的损失。
12.10 任何一方发生向对方支付违约金或赔偿金情形的，应当在索赔方发出索赔通知后 7 日之内予以支付。索赔方尚有未向偿付方支付的款项的，偿付方同意索赔方从未支付款项中抵扣相应数额的款项。

十三、不可抗力
13.1 本合同所称不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、火灾、水灾、雷击、雪灾等天灾，战争、恐怖袭击、内乱、疫情等严重威胁安全或健康的情形。
13.2 由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，受到不可抗力影响的一方应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将损失降低到最低程度；并在不可抗力发生后 二十四（24）小时内以书面形式通知对方，在其后十（10）日内向对方提供有效证明文件。
13.3 因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。如发生延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力事件导致延迟履行方无法履行其合同义务，延迟履行方不能就延迟履行期间的不可抗力事件免责。

十四、适用法律及争议解决
14.1 本合同的订立、解释、履行及效力均受中国法律管辖。
14.2 凡因执行本合同发生的与本合同有关的一切争议，双方应首先尽最大努力友好协商解决。
14.3 争议发生后，如果无法通过协商或调解解决争议，则应将争议诉至甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。
14.4 在争议期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同及本合同附件的其他内容。

十五、通知
任何与本合同有关的通知应以书面形式做出，由本合同一方以专人递送、邮递方式发出。通知以专人递送，于递交时视为送达；以邮递方式发出，于邮件寄出后的第3个工作日视为送达。任何通知一经送达即行生效。
各方的联络及通讯方法以各方的下列信息为准：
甲方： 
地址：_____________________
电话：_____________________
收件人：_____________________
联系人：_____________________

乙方：
地址：_____________________
电话：_____________________
收件人：____________________
联系人：__________________

十六、廉洁规范条款
合同各方承诺：在本项目实施中均将严格遵守商业廉洁规范，不得直接、间接或变相向其他方公司及其员工、顾问及其亲朋好友提供任何形式的不正当利益，包括但不限于回扣、佣金、礼金、物品、有价证券、信用卡、购物卡/券、宴请、消费性娱乐活动、旅游活动，不得承诺未来兑现某种利益等形式，并将要求员工履行廉洁义务。任何一方违反廉洁条款都将视为该方根本违约，守约方可以解除本合同，甲方解除本合同的，有权不予退还乙方履约保证金。

十七、其他约定
17.1 本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签名（如为授权代表签名，乙方需提交法定代表人授权委托书）并加盖单位公章或者合同专用章之日起生效。
17.2 本合同构成双方之间关于本合同事项的完整且唯一的合同，并且替换双方关于本合同事项的所有之前的口头或书面的协议和合同。
17.3 本合同的附件内容作为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。未尽事宜由甲、乙双方另行协商并签订补充合同。
17.4 本合同一式9份，其中正本3份，副本6份，甲方执6份，乙方执3份。正副本具有同等法律效力，如有冲突，以正本为准。

第十八条  合同附件 
附件一：用户需求书
附件二：价格明细表
附件三：项目组成员
附件四：拟投入设备一览表
附件五：乙方技术方案及承诺（或授权书）
附件六：法定代表人授权书及法定代表人身份证复印件
附件七：履约保证金收据/履约保函复印件
附件八：中标通知书/成交通知书复印件


（此页无正文，为合同签署页）

乙方：（盖章）


地址：


法人（或授权）代表：
（签名）


日期:      年   月   日

甲方：滁州市轨道交通运营有限公司
（盖章）

地址：

法人（或授权）代表：
（签名）

日期:      年   月   日
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第七章 投标文件格式

[bookmark: _Toc14710_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc128_WPSOffice_Level1]投标文件
[bookmark: _Toc19336_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7180_WPSOffice_Level3]

项目名称：
 
 
 
 
 
 
投标人：                              （盖单位章）
 
法定代表人或授权委托人：               （签字或盖章）

        年        月        日


目   录
 
 
（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；
（2）企业法人营业执照；
（3）提供社会消防技术服务信息系统(https://shhxf.119.gov.cn/)查询结果的页面截图；
（4）提供拟派项目负责人有效身份证、证书和社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的社保证明，投标人是事业单位的，须由其主管部门出具证明；
（5）诚信投标承诺书（格式见附件）；
（6）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；
（7）开标一览表（格式见附件）；
（8）投标函（格式见附件）；
（9）投标人认为需要提供的其他证明材料。
 


附件1
1.法定代表人身份证明
投标人名称：                                 
单位性质：                                    
地    址：                                    
成立时间：        年       月        日
经营期限：                                 
姓   名：          身份证号码：             性别：        年龄：       职务：       ，系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                 （盖章）
                                               年     月     日  
2.授权委托书
本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
委托期限：          。                                   
代理人无转委托权，特此委托。
附：委托代理人有效身份证扫描件
法定代表人有效身份证扫描件

              
投标人（盖单位章）：
法定代表人（身份证号码）：           （签字或盖章）
委托代理人（身份证号码）：           （签字或盖章）
  年    月    日



附件2
诚信投标承诺书
[bookmark: _Toc451384148][bookmark: _Toc425084385][bookmark: _Toc503196197][bookmark: _Toc506107356][bookmark: _Toc26598]一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
六、                没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目经理前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的，且未被移除的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。
七、严格遵守开标纪律，服从监管人员管理；
八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；
九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻人员，如有违反，同意接受招标单位违约处罚；
十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。
 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。
 
开户银行：                          基本账户：
投标单位（签章或盖章）：          法定代表人（签字或签章）：

日期：           年            月             日


附件3

服务承诺书
致：          （招标人）     ：
本承诺声明：（投标人名称）对本招标文件所有要求完全响应，若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。若发现有偏离且不能按招标人要求调整的，招标人有权终止合同重新招标，我方承担因此产生的所有经济责任。
特此声明。
 
                                    法定代表人：          （签字或签章）       
                                     
                                    投标单位名称：        （盖章）    

日    期：                      



附件4
 
开标一览表
  
	项目名称
	         

	投标人名称
	

	投标报价\服务期
	投标报价（含税）(大写) ：         ；         
(小写) ：         元；

服务期：                        


 
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：         投标人（盖章）：
                                      日  期：    年   月   日 
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附件5
投  标  函
致：       (招标人)        
1、根据你方的              招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、采购清单和其他有关文件后，我方愿以 （币种，金额、单位） 人民币          元的投标总报价承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。
3、一旦我方中标，我方保证按照招标人要求完成服务。
4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交投标保证金。如果我方在投标截止后撤销投标文件，或在中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金，贵单位有权不予退还投标保证金。
5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。服务期满后，方可退还。
6、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
7、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标单位名称：                                （盖章）
  投标人法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                  
日  期：                   
通讯地址：                                  
联系电话：                   
传   真：                   
[bookmark: _Toc6275_WPSOffice_Level1]第八章   招标人、招标代理机构对本招标文件的确认
	
我单位对 滁州轨道运营消防年检项目（2025年-2027年）招标文件进行确认。
招标人：滁州市轨道交通运营有限公司 
联系人：杭祥婷
联系电话：0550-3352129
  

（单位盖章）

2025年9月


	
招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司
经办人：周蓓蕾
电话：0550-3519519、18005505728



（单位盖章）

2025年9月



