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第一章 公开询价采购公告
滁州市轨道交通运营有限公司拟就2025年滁州轨道运营低值易耗品采购项目（三年框架）进行公开询价，现将有关事项公告如下：
1 采购内容及数量
	序号
	项目
	规格参数
	数量

	1
	2025年滁州轨道运营低值易耗品采购项目（三年框架）
	详细技术规格请参阅询价文件第三章“项目需求”
	一批

	备注：
（1）本项目需求数量均为预估用量，采购人保留对品类和需求数量进行更改的权利；
（2）合同形式及采购期：三年期框架协议，自合同生效之日起至合同期限届满之日止或本项目合同项下累计支付金额达到合同最高限额（以先到者为准）；
（3）项目实施地点：安徽省滁州市。



2 报价人基本要求
2.1 资格要求：在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能提供本次采购所需货物和服务；报价人须提供合格有效的企业法人营业执照（或事业单位法人证书副本）及组织机构代码证（营业执照有加载统一社会信用代码的，无需提供组织机构代码证）复印件并加盖公章。
[bookmark: _GoBack]2.2 业绩要求：报价人须具有与本次采购相类似的供货经验，提供近三年（2022年1月1日起至报价响应截止日）来的相关合同业绩证明（如合同、订单、中标通知书、发票等证明材料的复印件并加盖公章）。
2.3 财务与信誉要求
2.3.1 报价人的企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为，近三年（2022年1月1日起至报价响应截止日）未处于财产被接管、冻结、破产状态，没有处于投标禁入期。
2.3.2 本项目报价截止时，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单；在“滁州市公共资源交易中心”网站（ggzy.chuzhou.gov.cn）未被列入违法违规名单。
2.4 本项目不接受联合体报价。
2.5 报价人之间存在下列情形之一的，不得同时参与本项目报价：
2.5.1 法定代表人为同一人；
2.5.2 报价人为集团公司与全资子公司或控股子公司的关系（包括直接控股和间接控股的情形）。
3 项目报名及询价文件获取方式
3.1 本次采购公告在滁宁城铁官网http://www.czctgs.cn；中国采购与招标网http://chinabidding.com.cn；中国招投标网http://www.infobidding.com；e车网http://www.ecrrc.com上登载，请登录上述网站浏览公告及附件的详细内容（如有修改、补充，以滁宁城铁官网http://www.czctgs.cn的更新内容为准）。
3.2 本项目报名时间：自2025年11月19日起至2025年11月25日17:30止（北京时间）。符合报价人基本要求的单位/公司若有意愿，请下载填写公告附件《供应商信息登记表》并加盖公章后扫描，通过电子邮件发送至本公告“7 联系方式”所列邮箱，《供应商信息登记表》送达的时间以采购人收到时间为准，逾期不予考虑。若报价供应商于《供应商信息登记表》上登记的联系方式（包括但不限于联系人、电话、邮箱）变更的，报价供应商应及时通知采购人，否则由此引起的后果由报价人自行承担。
3.3 询价文件获取方式：网上下载。
3.4 报价人如对此项目有疑问需要澄清，须在报价截止日3个工作日前将需要澄清的问题以书面方式递交给采购人，采购人统一将澄清文件发给本项目的报价人。
4 报价截止时间：2025年12月02日14:30，报价文件送达的时间以采购人收到时间为准。
5 报价文件邮寄地点：安徽省滁州市南谯区徽州路701号滁宁城铁控制中心516室。
6 报价保证金
本项目报价保证金为人民币壹万柒仟元整。报价人的报价保证金必须在2025年12月02日14:30前到达我司账户（电汇单上必须注明项目名称和采购员姓名），报价人须充分考虑报价保证金的在途时间，以确保在报价截止时间前到达。在报价截止时间前未提交报价保证金的报价人，其报价将不予接受。本次报价保证金仅接受以银行转账的方式提交，收款账户信息如下：
单位名称：滁州市轨道交通运营有限公司
开户银行：中信银行滁州分行营业部
账号：8112 3010 1240 0814 542
报价保证金是本项目采购过程中报价人履行其承诺的担保，报价人在报价截止时间之后撤销报价或成交后不能按要求签订合同的，其报价保证金不予退还，并列为不诚信单位。报价人的报价保证金，将在本项目与成交供应商签订采购合同后10个工作日内无息退还，如在退还保证金时发生银行费用，则在保证金金额内扣减后将余额退回。
7 联系方式
联系单位：滁州市轨道交通运营有限公司物资部
地址：安徽省滁州市南谯区徽州路701号滁宁城铁控制中心516室
联系人：范家鑫
电话：0550-3352129
邮箱：czrtocwzb@163.com

附件：《供应商信息登记表》

滁州市轨道交通运营有限公司
2025年11月19日

附件：
供 应 商 信 息 登 记 表

	项目名称
	2025年滁州轨道运营低值易耗品采购项目（三年框架）

	供应商全称
	

	税号
	

	电话号码
	

	注册地址
	
	注册资本
	

	开户银行
	
	银行账户
	

	联系方式
	联系人
	
	联系方式
	

	
	传 真
	
	邮箱
	

	法定代表人
	姓 名
	
	联系方式
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	业务范围
	

	其    他
	（如公司网址等信息）

	基本简介、服务范围及主要业绩：
 （简写即可）



供应商：       （全称并盖单位章）			
 日  期：　2025  年　   　月　   　日


第二章 公开询价须知
1 报价注意事项
1.1 本项目不接受联合体报价。
1.2 报价须包含包装、运输、税金、装卸及相关服务等经需方验收合格之前发生的所有费用。
1.3 本次报价有效期应不低于报价截止日后90个日历日。若该产品或原材料行情波动较大，请另行注明有效期。
1.4 报价人不符合报价人基本要求，或未按照规定的要求进行报价的，其报价不予接受。
1.5 本项目报价允许有缺漏项。
1.6 在评审过程中，评审小组认为报价人的报价明显低于其他通过初步评审的报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求报价人在规定时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，评审小组可将其作为无效报价处理。
1.7 付款方式：卖方需提供100%金额的增值税专用发票，该增值税专用发票及货物明细清单经双方确认无异后，买方按合同价款全额（或交付货物金额）的95%在90个工作日内予以支付，余款自货物验收合格之日起（从次日起算）一年内无任何质量问题，由买方90个工作日内向卖方支付。
1.8 其他相关约定详见第五章《合同条款》。
2 报价
2.1 报价方式：书面密封报价
2.2 报价文件组成
报价文件由密封和非密封两部分构成，具体内容如下：
2.2.1 密封部分
1）纸质版询价单（加盖法人公章或合同专用章，见格式1）
2）其他对商务条件的响应证明材料（加盖法人公章）
3）电子版U盘（U盘中须载明与纸质报价单完全一致的可编辑Excel版电子报价单，若二者存在不一致，以纸质版为准）
2.2.2 非密封部分
供应商基本资料包括以下内容：
1） 封面（加盖法人公章，见格式2）
2） 合格供应商评审表（非滁宁城铁合格供应商必须提供，原件加盖法人公章，见格式3）
3） 营业执照（复印件加盖法人公章）
4） 法定代表人授权委托书（非法定代表人参与本项目必须提供，原件加盖法人公章，见格式4）
5） 诚信承诺书（原件加盖法人公章，见格式5）
6） 产品生产许可证（有许可证的必须提供，复印件加盖法人公章）
7） 售后服务承诺书（自行拟定，原件加盖法人公章）
8） 合同业绩证明（至少提供3个合同业绩复印件，须有买卖双方的公章或者合同章，复印件加盖法人公章）
9） 报价人的报价保证金转账凭证
2.3 报价文件包装方式
2.3.1 报价人应将报价文件的密封部分与非密封部分分开进行包装，密封部分包装封口处应加盖法人公章，非密封部分包装封口处无需盖章。
2.3.2 报价人应将分别包装的密封部分与非密封部分再次合并进行包装，并在封口处加盖法人公章。
2.3.3 非密封部分应装订成册，以便于查阅和管理。 
3 评审
3.1 评审办法
本项目采用经评审的单项单价（不含税）最低的评审方法确定成交候选人。
3.2 评审步骤
3.2.1初步评审
3.2.1.1 评审小组按照询价文件规定的报价人资格要求对所有报价人进行资格审查，报价人必须同时符合报价文件规定的所有资格条件，报价人有任何一项不符合的，其资格审查不通过。
3.2.1.2 评审小组按照询价文件规定审查各报价人是否实质性响应了询价文件的要求。实质性响应是指报价人承诺的交货期、报价有效期、质量要求、技术标准和要求等实质性内容符合询价文件的要求，而没有重大偏离或保留。如报价人没有实质性响应询价文件的要求，评审小组将否决其报价。
3.2.1.3 算术性修正 
本次报价评审前，采购人可根据现场实际需要，有权取消部分采购条目或增减采购数量，并对所有报价人的报价（单价不变）进行修正。
3.2.2 价格评审
3.2.2.1 对通过初步评审的报价人的单项单价（不含税）进行比较，按照单项单价（不含税）最低的原则确定各单项成交候选人。
3.2.2.2 如遇单项单价（不含税）相等时，按照注册资本由大到小排序。
4 成交通知
采购人将以书面形式向成交供应商发出成交通知书，接到成交通知书后，成交供应商应在二十四（24）小时内向采购人发出接受成交的函件。
5 履约保证金（履约保函）
成交供应商须在接到成交通知后5个工作日内缴纳履约保证金或提供履约保函（合同预估价的5%）。
6 合同签订
6.1 成交供应商须在接到电话通知后30日内按报价承诺与采购人签订合同，否则其报价保证金不予退还。
6.2 合同签订时，采购人可根据需要有权对部分内容作局部调整或变更，但需经双方共同认定。
6.3 若成交供应商放弃成交项目或擅自在签订合同中改变最终承诺条款时，由采购人在成交候选人中重新确定成交供应商。
6.4 本项目拟与成交供应商签订三年期框架协议。

第三章 项目需求
1 采购内容
本项目为滁州轨道运营低值易耗品的采购、供货及相关服务。
2 采购货物清单
	

	物资编码
	物资名称
	技术参数
	单位
	三年预估数量

	1
	64020301000217
	自锁螺母
	DIN980M,M8,8,A2
	个
	400

	2
	68030300000038
	蒸馏水
	吸光度（254nm，1cm光程）≤0.001；
可溶性硅（以SIO2计）<0.01 mg/L；
氯离子C1-< 0.01 mg/L；
钙离子Ca2+<0.02mg/L；
镁离子Mg2+< 0.02mg/L；
钠离子Na+<0.01 mg/L；
二氧化硅SIO2< 0.01 mg/L；
25L/桶。
	桶
	85

	3
	68010100000115
	油漆
	调和漆；3KG；棕色；成分：高固态环氧，色样：Pantone7568C，用于塑料表面补漆。
	桶
	5

	4
	75029900008002
	消防水带
	外部涤纶长丝材质、内部pu材质，高压耐磨帆布编织水管，管长：50M，直径55～65mm。（配套：配套接头*2、不锈钢卡箍52～76mm（直径）*2）
	卷
	4

	5
	78010304000008
	温度贴纸
	十格；77度－-127度；10片/本。
	本
	52

	6
	68030400000122
	万能润滑防锈剂
	外观：黄色或棕色油状液体；
相对密度：0.8～0.90；
pH值（原液）：6.0～7.5； 
气味：溶剂味；
用于车辆、工程车等连接部位，清洗效果好，不损坏、腐蚀铁部件，对人体无害，能够起到防锈润滑作用；500ml(400g)/罐。
	罐
	620

	7
	64020100000065
	外六角螺栓
	ISO4017 M8*40 A2-70
	个
	1920

	8
	64020100000089
	外六角螺栓
	ISO4017 M10*30 A2-70
	个
	640

	9
	64020100000251
	外六角螺栓
	ISO4017 M8*60 A2-70
	个
	400

	10
	64020100000333
	外六角螺栓
	ISO4017 M8*20 A4-80
	个
	4000

	11
	64020301008003
	特殊螺母M10(S400)
	特殊螺母M10（S400），材质为SS400
	个
	400

	12
	64020301008002
	特殊螺母 M8
	特殊螺母M8，材质为Q235A
	个
	400

	13
	65020499000001
	酸洗石英砂
	砂粒成分和性能符合德国铁路供货技术标准BN918224（铁路标准）的撒放介质：
1.坑砂、河砂及海砂等自然砂，或者由自然岩石形成的碎砂（Si02（重量）含量至少为60%、不含金属化合物或具有潜在水化合物特性的部分）。
2.所用岩石种类的矿物硬度必须至少为莫氏硬度5，不允许掺有粘土质、壤土质、腐殖质及胶结类成分以及其他各种类型的杂质。
3.粒形：应尽可能为棱角锋利、颗粒粗大的形状，至少应为不规则形状。
4.砂粒粒度：小于0.1mm，重量小于0.5%、0.1mm～0.63mm，重量小于5%、0.63mm～0.5mm，重量小于30%、0.5mm～1.6mm，重量大于50%、1.6mm～2.0mm，重量小于30%、大于2.0mm，重量小于5%、大于2.5mm，重量小于0.1%。
	kg
	8000

	14
	78010499000002
	思高拭亮魔布
	30cm*32cm；去污彻底，不伤表面，适用于玻璃及电子设备屏幕。
	块
	189

	15
	78010399000033
	双面泡沫胶带
	25mm*4m，具有较强粘贴性，不易掉落。
	卷
	18

	16
	78010303000012
	生料带
	18mm*0.1m*20m
	卷
	90

	17
	79050100000016
	色标笔
	油漆笔防水不掉色记号笔红色油性补漆笔，尺寸：143mm，笔头粗2.2～2.8mm，容量8ml。
	支
	496

	18
	64020400000084
	三层法式锥垫
	TREP 3L M10 ZY
	个
	640

	19
	64020400000067
	平垫圈
	ISO7089 M8 军绿
	件
	1920

	20
	64020400000045
	平垫片
	ISO7089 M6 6.4-12-1.6 A2-70
	个
	800

	21
	64020400000134
	平垫片
	ISO7089 M6 A4-80
	个
	1920

	22
	10070103000062
	平垫
	标准：GB/T97.1-2002，型号M8，材质不锈钢。
	个
	4000

	23
	72050500008001
	纽扣电池
	A76,LR44/V13GA
	粒
	500

	24
	64020100000045
	内六角圆柱头螺栓
	标准：ISO4762，型号M8*20，等级8.8，材质DAC500。
	个
	1920

	25
	64020100000966
	内六角圆柱头螺钉
	ISO4762 M6*20 A4-80
	个
	1920

	26
	64020100001206
	内六角平头螺栓
	M8×30；A2-70（不锈钢）
	个
	400

	27
	64020100000929
	内六角沉头螺钉
	ISO10642M6*32 A2-70
	个
	210

	28
	79050100000027
	毛笔
	工业油漆毛笔；一次性竹杆中号，羊毛笔。
	支
	600

	29
	64020100CL8001
	螺栓 M12×45（镀达克罗）
	M12×45/ISO 4017 8.8级六角头螺栓
	个
	640

	30
	64020100000326
	六角头螺栓
	ISO4017；M12*35；8.8；达克罗；SFC
	个
	320

	31
	10060201010022
	六角头螺栓
	GB/T5783 M6×20-A2-70
	个
	400

	32
	64020500000053
	开口销
	ISO1234 Φ4*40 160HV A2
	个
	500

	33
	64020400000060
	开口弹簧垫片
	DIN127 M8 A2
	个
	1920

	34
	70010200008014
	矩形密封圈
	型号：O型圈 （145*4）。该密封圈截面为矩形，形状为O型，密封圈内径145mm，外径153mm。[image: 34]
	个
	640

	35
	68020100000034
	金属万能保养剂
	符合欧盟ROHS法规：
不含有CFCS氟利昂等破坏臭氧层的物质；不含有致癌物或疑似致癌物；不含硅酮物质；二氧化碳推进剂。安全无腐蚀：指产品对金属表面无酸碱腐蚀性；500ml/瓶。
	瓶
	30

	36
	68019900008001
	金属漆
	不低于3kg/桶，白色RAL000 90 00；光泽度：20%±10%（60°角）
	桶
	5

	37
	68019900008003
	金属漆
	不低于3kg/桶，深灰色RAL7012；光泽度：60%+10%（60°角）
	桶
	12

	38
	68019900008004
	金属漆
	不低于3kg/桶，黑色 RAL9005；光泽度＞80%(20°角）
	桶
	5

	39
	68019900008006
	金属漆
	不低于3kg/桶，色号：RAL3020（劳尔色卡）
	桶
	9

	40
	68030500000102
	硅胶
	变色橙胶硅胶2～4mm无钴橙变绿防潮除湿干燥剂；不低于3kg /瓶。材质：二氧化硅，是一种高活性吸附材料。干燥状态：橙色变色硅胶在干燥状态下呈现鲜艳的橙色。吸湿后变色：当硅胶吸收水分达到一定程度时，颜色会逐渐变为绿色（具体颜色变化取决于指示剂的类型）可逆性：通过加热（如120°C左右）再生，硅胶可以恢复干燥状态并重新变为橙色。
	瓶
	160

	41
	79069900000052
	钢锯条
	18齿，12寸，齿口为高速钢，齿身为优质弹簧钢。
	根
	25

	42
	68010100008001
	防锈漆
	规格：20KG，类型：防锈高光漆，颜色：RAL9005墨黑色。
	桶
	5

	43
	68010100008002
	防锈漆
	规格：20KG，类型：防锈高光漆，颜色：RAL1003信号黄。
	桶
	2

	44
	68020100008003
	防锈剂
	透明液体，容量为400mL，喷出率90%，温度范围-20℃-150℃密度0.8-0.9 g/cm³-25℃，闪点≥40℃，防锈期3-6个月，干燥时间5～10分钟。
	瓶
	90

	45
	78010402000005
	防水篷布
	6.2*7.85m；材质：高强丝有机硅，厚度0.5～0.7mm，重量450g/㎡以上；双面防水。
	块
	5

	46
	78010399008003
	防滑专用警示胶带
	粘性强、不易断、贴合地面、耐磨防水、耐温，适用于各类楼梯通道出口的防滑警示。材质：PVC磨砂材质；规格：黄黑、长5米、厚度0.9mm、宽度50mm。
	卷
	120

	47
	70029900000011
	防滑橡胶垫
	正方形；92cm*92cm*1cm。
	片
	53

	48
	68030205000001
	防冻液
	符合ASTM D4985/ASTM D6210技术规格的市售冷却液；冰点-45℃沸点120℃，防沸防冻防腐防锈，红色；18L/桶。
	桶
	75

	49
	12010207000005
	反光膜
	红白相间，红色长约15.35cm；白色长约15.35cm，表面有六边形蜂窝网状图案。
	米
	15

	50
	64020400000002
	法式平垫片
	NFE25-514 M10 A2
	个
	480

	51
	64020400000235
	蝶形弹簧垫圈
	镀达克罗 NFE25-510 12-24-2.8 DAC500
	个
	960

	52
	64020400000361
	弹簧垫圈
	DIN127 M6 蓝白锌
	只
	1920

	53
	10070103000027
	弹垫
	标准：GB/T97.1-2002，型号M6，材质304不锈钢弹垫。
	个
	800

	54
	64020400000068
	大外径平垫片
	ISO7093 M8 A2
	个
	400

	55
	63020101008002
	齿轮箱钢丝
	GB/T4240TA-1.2 302HQ，不锈钢单股钢丝，强度高韧性好，耐高温耐腐蚀，光滑无毛刺。
	KG
	60

	56
	64020100000829
	不锈钢六角头螺栓
	ISO4017 M10×50；含螺母弹平垫 A2-70。
	套
	400

	57
	64020400000390
	不锈钢弹簧垫圈
	DIN127 M8 A2-70
	个
	4000

	58
	68030400000090
	玻璃水
	防冻；-30度；2L/瓶。
	瓶
	9010

	59
	68030300000022
	变色硅胶干燥剂
	不少于50g/袋；达到对空气中的水蒸气有极强的吸附作用，同时又能通过所含氯化钴结晶水数量变化而显示不同的颜色。
	袋
	60

	60
	64020400000170
	安全垫圈
	镀达克罗，M20 VS20 DAC500
	个
	640

	61
	64020400000025
	VS垫片
	标准：VS10，型号10.5-16-1.5 ，材质DAC500。
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	个
	320

	62
	70010200008013
	O 型圈
	GB/T3452-2005，O型圈（170*2）
	个
	640

	63
	10048002008002
	ADD风管-PU
	黑色PU材质风管，直径6mm，壁厚1mm。
	米
	20

	64
	78050100000003
	一次性医用手套
	100只，医用丁晴检查手套，备注：型号规格L。
	盒
	260

	65
	79050100000031
	油性记号笔
	单头，红，口径3.0mm，漆油墨水，可用于玻璃、金属、塑胶、陶瓷表面补漆笔不掉色。
	支
	675

	66
	79020402000025
	油漆刷（扁形）
	3.0吋；木质；3.0吋；木质刷毛宽度：75mm 
全长：160～245mm；刷毛长度：44～76mm。
	把
	118

	67
	79050100000011
	油漆笔
	螺栓防松标记漆，膏胶，50ml/支，蓝色，防水耐磨，防松动篡改，含原装加长嘴（长度5cm  口径1.5cm，塑料材质）。
	支
	118

	68
	78010101000006
	水磨砂纸
	360# 230*280mm；100张/包（碳化硅磨料，纤维纸背基，可水磨）。
	张
	3090

	69
	78010101000008
	水磨砂纸
	500# 230*280mm；100张/包（碳化硅磨料，纤维纸背基，可水磨）。
	张
	1290

	70
	78010101000009
	水磨砂纸
	600# 230*280mm；100张/包（碳化硅磨料，纤维纸背基，可水磨）。
	张
	790

	71
	78010101000010
	水磨砂纸
	800# 230*280mm；100张/包（碳化硅磨料，纤维纸背基，可水磨）。
	张
	1290

	72
	78010202000008
	尼龙扎带
	5*250mm；250根/袋
	袋
	14

	73
	78010303000005
	美纹纸胶带
	30mm*50m
	卷
	24

	74
	78010399000004
	PVC电气绝缘胶带
	材质；PVC（耐高温耐高压，阻燃绝缘，防水防潮）；18mm*10m*0.13mm/黑色。
	卷
	315

	75
	79010299000017
	防洪沙包
	20KG；70*30cm；外包装帆布材质。
	袋
	364

	76
	78010304000007
	温度贴纸
	十格；40度－-71度；10片/本。
	本
	58

	77
	78010402000003
	防水篷布
	4*6m；材质：高强丝有机硅，厚度1.5mm；双面防水。
	块
	39

	78
	68010300000012
	中黄自动喷漆
	400ml/罐；喷出率＞95%；罐内压力0.3-0.7MPa，固体含量≥30%，粘度80-150 mPa·s，粒径分布5-20μm，环保标准符合GB 24409-2020。
	罐
	231

	79
	72050500000004
	5#电池
	LR6BCH；碱性
	只
	3055

	80
	79020402000002
	羊毛刷
	1.0吋；木质
	把
	662

	81
	79020402000045
	弯柄长毛刷
	木质；羊毛；5寸，长柄弯头刷弯柄刷油扫刷，总长440mm，毛宽110mm，毛长45mm。
	把
	360

	82
	64020100000818
	不锈钢六角头螺栓
	ISO4017 M6*20 A2-70
	个
	800

	83
	79050200000012
	警示反光贴纸
	5cm宽；红白格子；5M/卷
	卷
	57

	84
	65010203000006
	窗纱
	白色；宽1500mm；30米/卷
	卷
	15

	85
	65020110000002
	铝塑板
	2440*1220*4.0mm；21丝白色
	张
	10

	86
	78010103000063
	锯轨机切割片
	内燃切割机；瑞典富世华（胡斯华纳）Husqvarna K1260专用切割片）外观尺寸大约350（外径）*3.6（厚度）*26（内径）mm；具有良好强度耐用性；350毫米锯片；最大切割深度125毫米；材质高速钢或金刚石。
	片
	150

	87
	68010100000060
	白醇酸面漆
	防锈防水防腐，不低于2.6KG/桶；白醇酸面漆。
	桶
	9

	88
	75020100000075
	UPVC排水管
	φ110mm×3.2mm×4000mm
	根
	90

	89
	75020100000093
	UPVC管
	DN160；4米/根，白色
	根
	90

	90
	68019900008002
	金属漆
	防锈防水防腐，不低于3KG/桶
	桶
	10

	91
	63020201000001
	不锈钢网
	孔距0.3-0.5MM；加粗；1000MM宽
	米
	100

	92
	65020499000013
	内墙耐水腻子
	防潮防霉耐水腻子；20kg/袋，粉状。
	袋
	25

	93
	65020403000121
	路牙石
	750*300*120mm，预制混凝土。
	块
	5

	94
	65020499000011
	成品外墙腻子粉
	20kg/袋
	袋
	25

	95
	76010000000106
	UPVC管90度弯头
	DN160；90度；白色
	个
	45

	96
	76990000000006
	UPVC漏斗
	160mm
	个
	60

	97
	65010504000033
	小推车轮子
	轮径146.4mm；外包橡皮圈；可360°转向带锁紧（现场定制）
	个
	5

	98
	65010504000034
	小推车轮子
	轮径146.4mm；外包橡皮圈；固定方向（现场定制）
	个
	5

	99
	76990000000004
	UPVC雨水斗
	方型 110mm
	个
	45

	100
	76010000000107
	UPVC管45度弯头
	DN160；45度
	个
	90

	101
	68030300000090
	墙面除霉剂
	500ml/瓶
	瓶
	50

	102
	64020100008001
	固定双头螺丝
	盖帽直径12mm/6mm杆，杆夹2～3mm
	套
	25

	103
	76030000000178
	UPVC直接（带检查孔）
	DN160，白色（带检查孔）
	个
	150

	104
	79050100000025
	石笔
	规格：75*10*4.2mm；30支/盒。
	盒
	36

	105
	34020003990005
	地漏
	10*10cm（带防臭芯）
	只
	15

	106
	65020402000010
	堵漏王
	1KG/袋
	袋
	70

	107
	65020113000007
	瓷砖踢脚线
	高120*600mm；黑色
	块
	15

	108
	65010599000012
	玻璃夹
	现场看样
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	副
	50

	109
	76010000000110
	UPVC管90度弯头
	DN110；90度
	个
	90

	110
	76010000000108
	UPVC管45度弯头
	DN110；45度
	个
	60

	111
	67020100000035
	UPVC管卡
	DN160；白色
	个
	150

	112
	76060000000004
	UPVC直接
	DN110
	只
	90

	113
	67020100000033
	UPVC管卡
	DN110；白色
	个
	150

	114
	79020401000004
	钢丝刷
	6行*16排，8只/盒
	把
	900

	115
	78010304000014
	物料卡插槽
	60mm*100mm；PVC+亚克力材质；带软磁，软磁尺寸40mm*75mm。
	个
	300

	116
	72040902008005
	中心短接连接条
	分别适用于UK3N，UN6N，材料为黄铜，满足相应国标要求。
	条
	10

	117
	72040902008003
	直通式接线端子
	UK-3N；额定电流≥24A，额定电压≥600V，导线面积：3mm²；绝缘材料PA66；阻燃等级：V0接线方式：框式；安装方式：导轨35mm。
	片
	50

	118
	79050100000034
	油性记号笔
	单头，黑，口径3.0mm，漆油墨水，可用于玻璃、金属、塑胶、陶瓷表面补漆笔不掉色。
	支
	180

	119
	79020402000023
	油漆刷（扁形）
	两寸；总长185mm，毛宽45mm，毛长42mm，木柄。
	把
	105

	120
	79020402000028
	油漆刷（扁形）
	五寸；总长220mm，毛宽115mm，毛长45mm，木柄。
	把
	5

	121
	64020204008001
	线排胀钉
	铁路法式胀钉，单头；φ19mm/M14。
	个
	60

	122
	63020199000007
	铁链条
	1.5M/根；丝径5mm；不锈钢材质。
	根
	4

	123
	63020101000006
	软态钢丝
	不锈钢，直径1.0mm
	公斤
	30

	124
	75020200000097
	热缩套管
	额定电压：1kV；内径：5.5±0.5mm；压扁宽度≥9mm；壁厚≥0.25mm；起缩温度≥70℃；最低完全不高于130°C；阻燃；满足相应国标要求。
	米
	50

	125
	64020400000112
	平垫片
	ISO7089 M16 200HV 煮黑
	个
	200

	126
	64020400000114
	平垫片
	ISO7089 M12 A2 不锈钢
	个
	200

	127
	64020400000126
	平垫片
	ISO7089 M14 A2 不锈钢
	个
	200

	128
	72050500000049
	纽扣电池
	额定电压：1.5V；11.6MM*5.4MM（宽*厚）
	只
	320

	129
	72050500000053
	纽扣电池
	额定电压：3V；额定容量：240mAh
	只
	20

	130
	64020301000099
	尼龙自锁螺母
	DIN985 M6 8级 彩锌
	个
	200

	131
	64020301000100
	尼龙自锁螺母
	DIN985 M8 A2-70不锈钢
	个
	200

	132
	64020301000125
	尼龙自锁螺母
	DIN985 M10 A2-70不锈钢
	个
	200

	133
	64020301000126
	尼龙自锁螺母
	DIN985 M4 8级 彩锌
	个
	200

	134
	64020301000148
	尼龙自锁螺母
	DIN985 M16 A2-70不锈钢
	个
	200

	135
	64020301000150
	尼龙自锁螺母
	DIN985 M12 A2-70不锈钢
	个
	200

	136
	64020301000166
	尼龙自锁螺母
	ISO 7040S 316材质M5尼龙锁紧螺母
	个
	200

	137
	64020301008005
	尼龙自锁螺母
	M14 不锈钢材质
	个
	2000

	138
	76110000000027
	美式喉箍
	美式喉箍最小直径46mm，最大直径70mm，不锈钢
	个
	20

	139
	64020800000014
	铆钉
	ISO15973 4*20；1kg/盒 蓝白锌
	盒
	1

	140
	64020100008002
	六角螺栓
	M4（长度为100mm）不锈钢材质
	个
	100

	141
	64020100008003
	六角螺栓
	M5（长度为100mm）不锈钢材质
	个
	100

	142
	64020100008005
	六角螺栓
	M14（长度为100mm）不锈钢材质
	个
	100

	143
	64020100008006
	六角螺栓
	M20（长度为100mm）不锈钢材质
	个
	100

	144
	64020301000029
	六角螺母
	IS04032 M12 8.8 DAC500；不锈钢
	个
	200

	145
	64020301008004
	六角螺母
	M14 不锈钢材质
	个
	200

	146
	64020100008004
	六角尖头螺栓
	M12（尖头，长度45mm）不锈钢材质
	个
	200

	147
	64020500000054
	开口销
	ISO1234 Φ4*50 160HV A2
	只
	1000

	148
	64020500000059
	开口销
	ISO1234 Φ5*50 160HV A2
	只
	1000

	149
	64020500008001
	开口销
	3*35 不锈钢材质
	个
	1000

	150
	64020400000207
	开口弹簧垫片
	DIN127 M16 A2 不锈钢
	个
	400

	151
	64020400000214
	开口弹簧垫片
	DIN127 M12 A2 不锈钢
	个
	700

	152
	64020400000220
	开口弹簧垫片
	DIN127 M24 A2 不锈钢
	个
	200

	153
	75020200000085
	绝缘热缩管
	额定电压：1kV；内径30±1mm；压扁宽度≥48mm；壁厚≥0.3mm；起缩温度≥70℃；最低完全不高于130°C；阻燃；满足相应国标要求。
	米
	100

	154
	72040902000174
	接线端子
	全铜材质；表面镀银；孔径为3mm；总长≥14mm；厚度≥0.5mm；脚内圆≥1.9mm；脚外圆≥3mm；不少于100个/包。
	包
	1

	155
	72040902000178
	接线端子
	全铜材质；表面镀银；孔径为3mm；总长≥14mm；厚度≥0.5mm；脚内圆≥2.9mm；脚外圆≥3.9mm；不少于100个/包。
	包
	1

	156
	72040902000182
	接线端子
	全铜材质；表面镀银；孔径为4mm；总长≥19mm；厚度≥0.6mm；脚内圆≥3.6mm；脚外圆≥4.8mm；不少于100个/包。
	包
	1

	157
	76110000000026
	喉箍
	最小直径22mm，最大直径32mm，不锈钢。
	个
	10

	158
	78010202000035
	钢扎带
	宽度12mm，长度800mm，厚度0.25mm，不锈钢。
	个
	30

	159
	79020401000013
	钢丝刷
	整体长度：190mm；钢丝面大小：40mm*10mm*20；刷毛排数：12*3；钢丝直径：0.1mm；木柄。
	把
	20

	160
	63020102008001
	钢丝绳
	镀锌压制钢丝绳，长度1m/根，直径16mm，承重3吨。
	根
	2

	161
	63020102008004
	钢丝绳
	镀锌压制钢丝绳，长度2m/根，直径20mm，承重5吨。
	根
	2

	162
	79069900000050
	钢锯条
	300*12*0.6mm,32齿
	根
	20

	163
	72040902008004
	分断测试接线端子
	适用于试验端子，额定电流不低于≥50A；额定电压≥600V；导线面积：6mm²；绝缘材料PA66；阻燃等级：V0；接线方式：框式；安装方式：导轨35mm；5个/组。
	组
	20

	164
	71010300008001
	防火挡板
	厚度10mm；采用防火阻燃材质，用于电缆孔洞防火挡板，可切割。
	m2
	8

	165
	79060400000044
	防火包
	2kg/包；执行标准GB23864-2009；720型。
	包
	75

	166
	71010300000002
	防洪挡板
	尺寸（±5%）：长85cm、宽59cm、高75cm；厚度（±5%）：4mm±5%；材质：红色ABS，表面抗UV涂层；含内弯防洪板、外弯防洪板和防洪板直板。
	块
	17

	167
	63020201008001
	防虫钢丝网
	20目，304不锈钢材料，线径0.38mm
	m2
	200

	168
	63020101000016
	镀锌铁丝
	16#(φ1.6mm）镀锌，直径1.6mm
	公斤
	5

	169
	63020101000018
	镀锌铁丝
	14#(φ2.2mm）镀锌，直径2.2mm
	公斤
	5

	170
	63020101000020
	镀锌铁丝
	10#(φ3.5mm）镀锌，直径3.5mm
	公斤
	5

	171
	68030300000084
	除胶剂
	400ml/瓶；无腐蚀
	瓶
	2

	172
	78010202000041
	不锈钢扎带
	宽度4.6mm，长度300mm，厚度0.25mm，不锈钢。
	包
	2

	173
	20020002990001
	不锈钢锁
	直开挂锁长梁40*18*84mm，不锈钢材质。
	个
	200

	174
	64020400000415
	不锈钢平垫圈
	DIN125 M10 160HV A2-70 不锈钢
	个
	200

	175
	21030002990078
	不锈钢平垫
	外径12mm，内径3.5mm，厚度1mm
	只
	200

	176
	64020204000006
	不锈钢膨胀螺栓
	M8*80（含平垫，弹垫，螺母）不锈钢材质
	只
	10

	177
	64020204000011
	不锈钢膨胀螺栓
	M10*80（含平垫，弹垫，螺母）不锈钢材质
	只
	10

	178
	64020204000015
	不锈钢膨胀螺栓
	M12*80（含平垫，弹垫，螺母）不锈钢材质
	只
	10

	179
	64020204000020
	不锈钢膨胀螺栓
	M16*100（含平垫，弹垫，螺母）不锈钢材质
	套
	10

	180
	64020100000769
	不锈钢螺栓
	M16-110; A2-70
	只
	100

	181
	64020100000770
	不锈钢螺栓
	ISO4017 M6-80 A2-70（含平垫、弹垫、螺母）
	套
	100

	182
	64020100000776
	不锈钢螺栓
	DIN933 M8*50（含平垫、弹垫、螺母）A2-70
	套
	100

	183
	64020100000826
	不锈钢六角头螺栓
	ISO4017 M10×30 A2-70
	个
	100

	184
	11010110000025
	不锈钢喉箍
	最小直径170mm，最大直径250mm，不锈钢材质
	个
	110

	185
	76040000000204
	不锈钢喉箍
	最小直径350mm，最大直径450mm左右，不锈钢
	个
	10

	186
	63020101000003
	不锈钢钢丝
	不锈钢，直径3.5mm
	公斤
	30

	187
	68030500000001
	UPVC胶水
	500g/支；优质聚氯乙烯，连接管材。
	支
	2

	188
	72010201008005
	70mm²铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（吸上线/防雷线接地引线）
	vv-1*70mm²(0.6/1kv)
	米
	100

	189
	10012204000007
	1型六角螺母 M16
	直径16mm，不锈钢
	个
	200

	190
	79050100000013
	油漆笔
	白色，纤维材质笔头，笔头直径（书写线幅）≥2mm，防水，快干。
	支
	218

	191
	79050100000014
	油漆笔
	红色，纤维材质笔头，笔头直径（书写线幅）≥2mm，防水，快干。
	支
	358

	192
	68010300000006
	钻石蓝自动喷漆
	400ml/罐；除锈哑光，罐内压力0.3-0.7MPa，固体含量≥30%，粘度80-150 mPa·s，粒径分布5-20μm，环保标准符合GB 24409-2020。
	罐
	31

	193
	79050100000032
	油性记号笔
	单头，白，口径3.0mm，漆油墨水，可用于玻璃、金属、塑胶、陶瓷表面补漆笔不掉色。
	支
	115

	194
	79010199000008
	塑料水桶
	直径300mm，高300mm
	个
	136

	195
	79010299000021
	吸水膨胀沙包
	防汛膨胀60*40cm；加厚帆布
	个
	626

	196
	78010301000001
	透明胶带
	5厘米宽，120米
	卷
	152

	197
	68010300000004
	绿色自动喷漆
	除锈哑光，400ml/罐；喷出率＞95%；防锈防水防腐，罐内压力0.3-0.7MPa，固体含量≥30%，粘度80-150 mPa·s，粒径分布5-20μm，环保标准符合GB 24409-2020。
	罐
	61

	198
	78010103000025
	切割片
	φ100*2*16mm材质；纤维树脂；不锈钢树脂纤维砂轮。
	片
	14

	199
	78010202000016
	尼龙扎带
	5*200mm；500根/袋。
	袋
	80

	200
	78010399000001
	PVC电气绝缘胶带
	材质；PVC（耐高温耐高压，阻燃绝缘，防水防潮）；18mm*10m*0.13mm/蓝色。
	卷
	32

	201
	78010399000003
	PVC电气绝缘胶带
	材质；PVC（耐高温耐高压，阻燃绝缘，防水防潮）18mm*10m*0.13mm/红色。
	卷
	42

	202
	78010399000005
	PVC电气绝缘胶带
	材质；PVC（耐高温耐高压，阻燃绝缘，防水防潮）；18mm*10m*0.13mm/绿色。
	卷
	32

	203
	63020101000007
	软态不锈钢丝
	Φ1.6
	公斤
	49

	204
	78010202000004
	尼龙扎带
	4*150mm；500根/袋
	袋
	59

	205
	78010202000006
	尼龙扎带
	8*300mm；250根/袋
	袋
	69

	206
	64020500000047
	开口销
	ISO1234 M3-30 A2
	只
	1350

	207
	64020500000048
	开口销
	ISO1234 M3-40 A2-70
	只
	2200

	208
	78010202000040
	不锈钢扎带
	4.6*200MM,304材质，100条/袋。
	袋
	28

	209
	72050500000006
	9V电池
	6F22；碳性
	只
	204

	210
	78010202000003
	尼龙扎带
	10*500mm；100根/袋。
	袋
	19

	211
	78010399000051
	黄黑胶带（警示用）
	5cm宽；黄黑；不低于33m/卷。
	卷
	270

	212
	78050100000004
	防静电手套
	尺码：通用；用于服务器拆装等；防静电条纹布，PVC点塑；10副/包。
	包
	350

	213
	72050500000005
	7#电池
	LR03BCH；碱性
	只
	475

	214
	79069900008003
	粘鼠板
	22*17（展开22*34）
	盒
	94

	215
	79069900000193
	一次性医用口罩
	50个/袋；内含一根金属丝；蓝色。
	袋
	110

	216
	78050100008001
	防护手套
	棉纱加厚、防滑、耐磨、胶点、束口。
	副
	520

	217
	78050100000015
	防护口罩
	17.5cm×9.5cm；耳带长度约为 25cm；
25只/盒，KN95。
	盒
	46

	218
	68010100000032
	中绿醇酸面漆
	防锈防水防腐，不低于2.5KG/桶；中绿醇酸面漆。
	桶
	4

	219
	68010100000039
	中灰醇酸面漆
	防锈防水防腐，不低于2.5KG/桶；中灰醇酸面漆。
	桶
	15

	220
	78020101000039
	有限空间作业安全牌（作业时放置的）
	安全警示挂牌，尺寸：75mm宽*146mm高*0.5mm厚；黄底黑字。
	个
	11

	221
	68030400008010
	饮用水阻垢剂
	无色或淡黄色透明液体；PH(1%水溶液）2.0~4.0；比重（25℃ g/cm3）1.10±0.05；25KG/桶。
	桶
	20

	222
	68030204000018
	压缩空气
	高压除尘剂，450毫升/罐
	罐
	150

	223
	72050400000003
	蓄电池充电器
	12v-48v可调；20ah
	个
	4

	224
	73010600000167
	小型断路器
	3P；63A；带漏电保护
	只
	15

	225
	73010600000171
	小型断路器
	4P，63A；带漏电保护
	只
	15

	226
	72040501000092
	小白LED灯泡
	LED 10W，6500K，日光色，E27
	只
	90

	227
	65010299000009
	消防电动开窗机
	LT型；链条式；工作电压220V/24V；推拉力：300N；开启行程：750mm；保护等级IP32。
	个
	40

	228
	65010299000010
	消防电动开窗机
	BIS300/600-JS2；螺杆式；额定电压24V；推拉力300N；行程600mm。
	个
	40

	229
	72030201000022
	线盒盲板
	86塑料白色
	只
	60

	230
	70029900008001
	铜管道清洗胶球
	10mm；20个/包
	包
	20

	231
	68010100000136
	铁红色防锈油漆
	不低于2公斤/桶
	桶
	12

	232
	68030400008011
	水垢除垢剂（冷却塔使用）
	外观：无色至淡红色；密度：1.0-1.25；
pH值：1.0-3.0；25KG/桶；液体。
	桶
	10

	233
	33010001028006
	皮带
	B-76耐高温；抗静电抗磨损；高强度；氯丁胶复合材料，玻璃纤维线绳芯。
	根
	36

	234
	72030201000019
	明盒
	86型白色阻燃
	只
	60

	235
	72030101000011
	铝合金地线槽8号
	（安检机）定制外宽77.9MM/内宽49.7MM/外高17.4MM/内高15.5MM。
	米
	60

	236
	68030300000024
	可挂式除湿袋干燥剂
	230g/袋；挂式吸湿袋
	袋
	400

	237
	68030300000080
	聚合氯化铝
	25KG/袋，水处理专用，粉状
	袋
	30

	238
	71020206000005
	救援绳
	20m；由3股绳缠绕而成的直径14毫米的安全绳；两端均有绳环；符合EN353-2标准。
	根
	3

	239
	72040106000012
	航空插头
	16A～6h/380~450V~3P+Typ1390
	套
	15

	240
	68030299000001
	管道疏通剂
	500g/瓶，液体
	瓶
	100

	241
	75029900008001
	帆布水带
	PV合成橡胶－超耐高压；2寸；管长：50米（配套：接头*1、卡箍*2、螺丝刀、1）。
	卷
	3

	242
	65010299000011
	道闸栅栏杆
	铝合金材质；加厚型；长度3500mm；高度1080mm可调节；纵向栏杆间距300mm；双层栅栏。
	组
	1

	243
	68010100000007
	大红醇酸面漆
	防锈防水防腐，不低于2.5KG/桶；大红醇酸面漆。
	桶
	15

	244
	79050200000024
	缠绕膜
	透明；50cm宽；200米/卷
	卷
	30

	245
	72030201008006
	插座防溅盒
	86型白色透明阻燃
	个
	200

	246
	78010399000016
	玻纤布铝箔胶带
	带背胶；5cm；不低于24米/卷
	卷
	150

	247
	78010399000018
	玻纤布铝箔胶带
	500mm；带背胶；长度100米
	卷
	150

	248
	74020101000036
	保险丝
	RT18-32 10mm×38mm 6A
	个
	150

	249
	74020101000038
	保险丝
	RT18 10mm×38mm 10A
	个
	150

	250
	72030201000020
	暗盒
	86型阻燃
	只
	60

	251
	72030101000028
	PVC阻燃线槽
	40*40mm
	根
	60

	252
	72030101000003
	PVC线槽
	30*15mm；2米/根
	根
	80

	253
	72030101000004
	PVC线槽
	50*25mm；2米/根；阻燃
	米
	120

	254
	78010399000027
	PVC警示胶带
	6cm宽；黄色；不低于33m/卷
	卷
	111

	255
	78010399000063
	PVC警示胶带
	10cm宽；黄色；不低于33m/卷；
	卷
	3

	256
	78010399000064
	PVC警示胶带
	10cm宽；黑色；不低于33m/卷
	卷
	9

	257
	72040503000012
	LED硬灯条组件
	DC24V/60颗/0.3W/5050灯珠/铝基板/铝灯槽/长800mm/宽14mm~16mmmm/厚度5mm～8mm/防火硅胶封装/IP65/灯带防水接头。
	根
	60

	258
	72040503000003
	LED硬灯条
	800mm/根，U型槽，72珠/米，高亮暖白光（3000～3500K），防火硅胶封装/IP65/灯带防水接头，24V 30W，两端公母5.5mm DC插头。
	根
	150

	259
	72040502000034
	LED柔性灯带
	12V 白色 120珠
	米
	150

	260
	72040400000084
	LED面板灯
	36W 60*60cm,220VAC/50Hz,4200K
	套
	120

	261
	72040505008001
	LED漫反射区块链灯
	220V输入；铝基板；32W（4W*8）；单片灯板可插拔；线距＞20cm；＞6000K；防水型；带独立稳压电源。[image: 261]
	组
	150

	262
	72040501000100
	LED灯泡
	20W E27接口 220V
	个
	90

	263
	72040505008002
	LED灯盘
	220V输入；36W；单色白光；＞6000K；直径＜30cm
	个
	60

	264
	72050400000017
	9V充电电池用充电器
	输出9V，输入220V
	个
	60

	265
	72050500000029
	9V充电电池
	6F22;250mAH
	个
	50

	266
	68010100000019
	中黄醇酸面漆
	防锈防水防腐，不低于2.5KG/桶；中黄醇酸面漆
	桶
	116

	267
	68010100000073
	中黑醇酸面漆
	防锈防水防腐，不低于2.5KG/桶；中黑醇酸面漆
	桶
	118

	268
	68010100000139
	银粉漆
	2.5kg/桶；防锈耐腐
	桶
	70

	269
	78010399000028
	PVC警示胶带
	8cm宽；黄色；不低于33m/卷
	卷
	91

	270
	78010399000060
	PVC警示胶带
	2cm宽；红色；不低于33m/卷
	卷
	92

	271
	78010399000061
	PVC警示胶带
	2cm宽；黄色；不低于33m/卷
	卷
	38

	272
	78010399000062
	PVC警示胶带
	2cm宽；绿色；不低于33m/卷
	卷
	38

	273
	79010201000002
	编织袋
	450*750mm；100只/包；透明加厚承重50KG。
	只
	500

	274
	68010300000007
	黑色自动喷漆
	400ml/罐；喷出率＞95%；防锈防水防腐。
	罐
	98

	275
	79069900000121
	防火泥
	国标（消防备案），耐油耐腐蚀可塑性强，防水阻燃耐高温，2KG/包。
	包
	202

	276
	68010300000002
	红色自动喷漆
	除锈哑光，400ml/罐；喷出率＞95%；防锈防水防腐；罐内压力0.3-0.7MPa，固体含量≥30%，粘度80-150 mPa·s，粒径分布5-20μm，环保标准符合GB 24409-2020。
	罐
	128

	277
	68010300000005
	白色自动喷漆
	400ml/罐；喷出率＞95%；防锈防水防腐；除锈哑光，罐内压力0.3-0.7MPa，固体含量≥30%，粘度80-150 mPa·s，粒径分布5-20μm，环保标准符合GB 24409-2020。
	罐
	64

	278
	72030101000024
	铝合金地线槽（防踩线槽）
	3cm宽；1m/根
	根
	150

	279
	78010502000002
	塑料钥匙牌
	黄、红、绿、蓝
	个
	110

	280
	79050200000016
	塑封膜
	A4；100张/包；厚0.08mm
	包
	50

	281
	79069900000190
	亚克力A4卡槽
	竖款；双层
	个
	16

	282
	68030300000070
	松香
	无铅；50g/盒
	盒
	4

	283
	72040106000003
	三眼插头
	250V；16A；可拆卸，不带线
	只
	3

	284
	72040106000019
	三眼插头
	250V 10A；可拆卸，不带线
	个
	2

	285
	78010103000027
	切割片
	φ100*1.2*16mm材质；纤维树脂
	片
	9

	286
	78010103000040
	切割片
	φ100*2.5*16mm材质；纤维树脂
	片
	9

	287
	78010103000066
	切割片
	φ100*2*22mm材质；纤维树脂
	片
	9

	288
	68030500000147
	螺纹锁固剂
	50ml/支
	个
	5

	289
	32010001010022
	漏电保护器
	1P+N 10A
	个
	2

	290
	32010001010021
	空开
	额定电压230V 50Hz 10A
	个
	2

	291
	72059900000123
	开关电源
	220V转12V 500W  40A
	只
	2

	292
	79010205000001
	节能保护套（TVM）
	户外高清写真+冷裱膜；牛津布反面PU涂层；双面防水；防尘；阻燃：丝网印刷；
规格尺寸：900mm（宽）*800mm（深）*1800mm（高）；正面附‘滁州轨道logo’（长500mm*宽470mm）。
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	个
	2

	293
	79010205000002
	节能保护套（GATE）
	户外高清写真+冷裱膜；牛津布反面PU涂层；双面防水；防尘；阻燃：丝网印刷；
规格尺寸：2000mm（长）*200mm（宽）*1100mm（高）；正面附‘滁州轨道logo’（长500mm*470宽mm）。
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	个
	4

	294
	72040101000003
	接线板
	10A 2500W 三孔插座；线长大于3米
	个
	1

	295
	78010103000008
	角磨片
	φ100*6*16mm；材质；纤维树脂
	片
	9

	296
	79040202000001
	焊锡丝
	500g/卷；无铅SAC(96.5%SN；3.0%AG0.5%CU）；ф0.8mm。
	卷
	2

	297
	32030000000009
	TP-210吸锡器清洗针
	Φ0.8
	个
	4

	298
	68030500000004
	502瞬干胶
	10g装
	支
	9

	299
	68010300000011
	银灰自动喷漆
	400ml/罐；喷出率＞95%除锈，哑光
	罐
	160

	300
	79020402000006
	羊毛刷
	3.0吋；木质
	把
	167

	301
	72040902000268
	线鼻子
	1.5mm2；裸铜；O型
	个
	90

	302
	72040902000269
	线鼻子
	2.5mm2；裸铜；O型
	个
	90

	303
	72040902000270
	线鼻子
	4mm2；裸铜；O型
	个
	90

	304
	72040902000271
	线鼻子
	6mm2；裸铜；O型
	个
	90

	305
	63020199000005
	铅封线
	直径0.9mm软态铅丝
	米
	72

	306
	78010202000005
	尼龙扎带
	3*80mm；250根/袋
	袋
	41

	307
	31010018010003
	防水套件
	防水胶带，不低于63.5mm*0.6m*3.175mm
	个
	350

	308
	78010399000013
	防水胶带
	50mm×3m×1.65mm
	卷
	320

	309
	75029900000043
	缠绕管
	6mm；PE材质；白色，保护线缆不受损
	袋
	10

	310
	75029900000044
	缠绕管
	8mm；PE材质；白色，保护线缆不受损
	袋
	10

	311
	78010599000004
	壁挂式钥匙箱
	215x212x52mm
	个
	2

	312
	71020399000003
	背靠背魔术贴（黑色）
	2cm宽，50米长，可自由裁剪
	条
	4

	313
	70010300000006
	RJ45防尘塞
	12.5*7.4mm；硅胶材质、透明色，用于设备防尘防潮，保护通信设备，延长使用寿命。
	个
	400

	314
	20090006998001
	COM口、VGA口、DB9母头通用防尘塞
	透明色防尘盖；塑料
	个
	150

	315
	72050500000007
	15V电池
	锌锰干电池
	只
	28

	316
	72050500000002
	1#电池
	R20-D；碳性
	只
	38

	317
	79020402000009
	羊毛刷
	5.0吋；木质
	把
	1047

	318
	72030201000010
	接线盘
	三相五线制380V 32A五脚插头铜芯电缆软线，带漏电保护器3P+N 63A，强力金属支架，移动脚轮配置380V五孔插座32A；50米线长。
	台
	11

	319
	75020200000035
	光纤热缩套管
	100根/包；长6CM
	包
	10

	320
	78010499000008
	防污彩条布
	宽5M；50米/包；材质：全新聚乙烯（PE）；双面覆膜，200g/m2；厚度：0.45mm。
	包
	16

	321
	79010202008001
	自封塑料袋
	24*36cm；100只/包；8丝
	包
	90

	322
	79010199000001
	锥桶
	高70CM，底座38CM，重2KG
	个
	20

	323
	79020402000040
	长杆毛刷
	塑料硬毛，杆长2米
	个
	4

	324
	79020402000027
	油漆刷（扁形）
	4.0吋；木质
	把
	20

	325
	78050100000006
	一次性医用手套
	100只/盒；S号
	盒
	20

	326
	78020199008002
	文件夹卡套展示框
	A4大小、镂空面板可直接书写、透明款、短边长边进纸可选
	个
	60

	327
	78010399008002
	网格双面胶
	布基双面胶带、高粘度、不留痕、宽5cm*长20m。
	卷
	100

	328
	78010304008001
	铜版纸
	9.6cm*5.4cm；200g；硬卡片
	张
	2000

	329
	78010304000001
	设备标签纸
	30*20mm；一包12张；一张9枚。
	包
	80

	330
	78010304000002
	设备标签纸
	27*24mm；一包12张；一张12枚。
	包
	80

	331
	78010304008002
	强力磁吸金属图钉
	12*16毫米
	个
	4000

	332
	78010202000007
	尼龙扎带
	200mm；250条/袋
	袋
	4

	333
	71020206000003
	尼龙绳
	直径5mm
	公斤
	10

	334
	78010499000005
	蓝色擦车巾
	40cm*60cm蓝色
	条
	24

	335
	71020205000001
	警戒线
	0.05*125m
	卷
	15

	336
	79050200000013
	反光贴（红、白）
	5cm*45.7m；150片/卷
	卷
	6

	337
	78020199008001
	吊挂白板
	1500mm*1200mm
	套
	1

	338
	79020402000049
	玻璃窗清洗刷
	包含（水刮器，绒毛刷）1345*285*90mm
	把
	4

	339
	79010299000002
	壁挂式资料架
	A4尺寸，支架可装10个页面
	个
	2

	340
	79010101000003
	白塑料油桶
	5L
	只
	8

	341
	78010399000059
	PVC警示胶带
	5cm宽；红色；33m/卷
	卷
	60

	342
	78020199008003
	B6磁卡套
	B6大小、透明pvc面板、磁吸款、短边长边进纸可选。
	个
	300

	343
	79069900008001
	A4卡槽
	可插A4纸，磁吸，防滑卡槽透明PVC夹页。
	个
	60

	344
	79050100000036
	油性记号笔细黑
	细黑，笔尖粗细：0.5mm。
	支
	40

	345
	78010399000007
	PVC电气绝缘胶带
	材质；PVC（耐高温耐高压，阻燃绝缘，防水防潮）；18mm*10m*0.13mm/黄色。
	卷
	22

	346
	65010504000008
	手推车万向轮
	直径100mm；静音轮
	只
	36

	347
	65010504000009
	手推车定向轮
	直径100mm；静音轮
	只
	36

	348
	79010299000020
	票务专用布袋（小）
	450mm*350mm；材质：本色帆布；1.3mm厚度；850g/m2重量；印刷logo/站名/编码等定制。
	个
	45

	349
	78010399000055
	黄黑胶带（警示用）
	8cm宽；黄黑；不低于33m/卷
	卷
	420

	350
	78010301000003
	封箱带
	宽80mm*厚0.25mm；230m/卷
	卷
	100



3 质量要求
3.1 报价产品必须是原厂生产全新货品。
3.2 报价产品必须符合标准。
4 质保要求
4.1 自货物验收合格之日起（从次日起算）不少于12个月（货物依法标注有效期的，其有效期不得少于质保期；国家有期限规定的，从其规定）为质保期。
4.2 在质保期内正常使用中买方如发现卖方产品有质量问题，卖方在接到买方通知后应及时予以调换或修理。
4.3 对于买方的投诉，卖方必须在1小时内给予满意答复，若不能用传真及电话沟通解决，而该产品又在运营使用之中，卖方应派员在48小时之内到货物使用现场给予解决，在质保期内由此产生的一切费用由卖方承担。
5 交货要求
5.1 交货时间：按照合同要求供货。
5.2 交货地点：安徽省滁州市来安县水口镇新河村范庄组100号相官车辆段物资总库。


第四章 报价文件格式要求
1 密封部分
1）纸质版询价单（加盖法人公章或合同专用章，见格式1）
2）其他对商务条件的响应证明材料（加盖法人公章）
3）电子版U盘（U盘中须载明与纸质报价单完全一致的可编辑Excel版电子报价单，若二者存在不一致，以纸质版为准）
2 非密封部分
供应商基本资料包括以下内容：
1） 封面（加盖法人公章，见格式2）
2） 合格供应商评审表（非滁宁城铁合格供应商必须提供，原件加盖法人公章，见格式3）
3） 营业执照（复印件加盖法人公章）
4） 法定代表人授权委托书（非法定代表人参与本项目必须提供，原件加盖法人公章，见格式4）
5） 诚信承诺书（原件加盖法人公章，见格式5）
6） 产品生产许可证（有许可证的必须提供，复印件加盖法人公章）
7） 售后服务承诺书（自行拟定，原件加盖法人公章）
8） 合同业绩证明（至少提供3个合同业绩复印件，须有买卖双方的公章或者合同章，复印件加盖法人公章）
CGYG
9） 报价人的报价保证金转账凭证


格式1

	[image: ]

	询  价  单　

	
	
	
	
	
	
	
	询价单编号：CNCJ-XJ-202511-0001

	要求交货时间：无。

	交货地点：安徽省滁州市来安县水口镇新河村范庄组100号相官车辆段物资总库。

	其它约定事项：依照合同内容执行。

	报价要求
	⑴含包装、运输、税金、装卸等经需方验收合格之前发生的所有费用。⑵总价与单价有偏差时，以单价为准。⑶产品必须是全新货品并应符合国际或国家标准。⑷不注明交货期视为签订合同之日起10个工作日内到货。⑸如某项不作报价请在该项的单价栏内以“—”表示。⑹付款方式：货物到货经买方验收合格、卖方开具的增值税专用发票经买方审核无误以及货物明细清单经双方确认无异后，买方按合同价款全额（或交付货物金额）的95%在90个工作日内予以支付，余款自货物验收合格之日起（从次日起算）一年内无任何质量问题，由买方90个工作日内向卖方支付。⑺报价单盖章有效。

	需方：滁州市轨道交通运营有限公司
	供方（盖章）：

	地址：安徽省滁州市南谯区徽州路701号滁宁城铁控制中心516室
	地址：

	电话：0550-3352129 
	电话：

	联系人：范家鑫
	联系人：

	日期：2025年11月19日
	日期：

	序号
	物资编码
	名称
	规格／型号
	品牌
	单位
	数量
	未税单价
	未税金额
	税率
	税额
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合        计：
	
	
	

	价税合计（大写）：
	价税合计（小写）：￥            元

	报价有效期：

	交货期：

	付款方式：

	注：请于2025年12月02日前盖章寄回，并确保此报价至少在30个日历日内有效。若该产品或原材料行情波动较大，请另行注明有效期。



格式2

滁州市轨道交通运营有限公司
2025年滁州轨道运营低值易耗品
采购项目（三年框架）




报价文件

（非密封部分）












报价供应商（盖章）：                         
法定代表人或授权委托人（签名）：                         



年    月    日
格式3
CGYR-105物资部-0085
　滁州市轨道交通运营有限公司合格供应商评审表
	供应商名称
	
	企业类型
	□工程类  □委送外修类  □物资采购类   
□服务类

	
	
	来源
	□大众媒体  □市场调查  □业内询邀  
其它（          ）

	
	合同或项目名称
	签约对方单位名称
	证明人及其联系方式

	近三年业绩
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	资质档案
	1.*营业执照 2.*业绩合同 3.体系认证证书 4.安全生产许可证 5.国家强制性认证证书 6.危险化学品经营许可证 7.产品代理证 8.企业施工、承包资质证书 9.其它 （以上资料需提供加盖公章复印件）

注：*项为必须提供的资质文件，其他资质根据项目要求进行提供。

	供应商申报
	
说明：本单位经研究决定，现申请加入贵公司的合格供应商名录，申请承接的项目类为：                       。

声明：本表所填事项及所提交的资质档案文件均真实可靠，决无虚假隐瞒或伪造，如有则本公司愿承担由此引起的一切后果。

经办人：                                     法定代表人签字（盖章）：                    年    月    日

	质量保证能力
	注册资本
	

	
	固定资产
	

	
	员工数量
	

	
	何时通过何种体系认证
	□ISO9001                      时间：
□ISO14001                     时间：
□OHSMS18000                 时间：
□其他                         时间：

	
	安全生产许可证
	□有                □无

	
	国家法定资质的检验机构报告 
	□有                □无

	
	国家强制性认证(CCC)
	□有                □无

	
	危险化学品经营许可证  
	□有                □无

	
	代理品牌授权证书       
	□有  代理品牌名称：无

	
	企业施工、承包资质证书
	

	
	其他资质
	

	专业单位
	□同意      □不同意
（业绩与能力方面）说明：


专业审核人：                                               负责人：                    年    月    日

	职能单位
	□列入合格供应商名录        □暂缓列入合格供应商名录
综合评价及推荐意见：



评价人：                                                    审批人：                   年    月    日

	物资部
	□同意      □不同意
（商务与资质方面）说明：



审核人：                 合约负责人：                    部门负责人：                 年    月    日

	专业分管领导
	□同意      □不同意
说明：


                                                           签字：                      年    月    日

	商务分管领导
	□同意      □不同意
说明：


                                                           签字：                      年    月    日



注：
[bookmark: _Toc20976]1.供应商填写的内容只可打印，不可手写。
2.工程类项目：是指滁宁城铁运营期的设施工程的新建、扩建、缺陷整改、工程设计等项目。
3.委送外修类项目：是指滁宁城铁运营期的设备委外维保、送外修等项目。
[bookmark: _Toc10584]4.物资采购类项目：是指物资、设施采购项目。
5.服务类项目：是指滁宁城铁运营期的软件开发、咨询、培训、安检服务、后勤保障等项目。
[bookmark: _Toc1802]6.资质档案文件须提供加盖公章的复印件存档，原件备查。
7.供应商所列业绩必须提供证明文件及相关合同，至少要提供3个合格业绩。

格式4
法定代表人授权委托书
本授权委托书证明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（法定代表人姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公司名称）的法定代表人，现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿（被授权委托人姓名）为本公司的合法代理人，就滁州市轨道交通运营有限公司＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目进行业务的洽谈及合同的签订，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。
特此声明！
法定代表人签字：
法定代表人身份证号：
代理人（被授权人）签字：
代理人（被授权人）身份证号：
代理人（被授权人）职务：
单位名称（公章）：
单位地址：

                                                             日期：   年   月   日

格式5
[bookmark: _Toc472325755][bookmark: _Toc92804592][bookmark: _Toc470617844][bookmark: _Toc471894962][bookmark: _Toc10620851][bookmark: _Toc22503][bookmark: _Toc477250300]诚信承诺书
致：滁州市轨道交通运营有限公司
本单位（                ）参加                              项目的报价，并在此承诺：
1. 报价文件内容均是真实的；
2. 报价过程中无串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为；
3. 不进行虚假、恶意投诉，会严格按照相关法律法规的规定，即按规定的时限、程序、材料要求等进行投诉，保证投诉有法有据可依；
4. 积极配合采购人在报价有效期内对本单位报价文件的核实审查；
5. 报价截止时间后，不对询价文件本身提出质疑；
6. 如成交，保证按照询价文件及成交通知书规定办理成交相关手续、与采购人签订书面合同；
7. 不存在法律法规规定的其他失信行为。

如出现任何违反上述承诺保证之处，本单位自愿承担所有责任并接受采购人的下列处理措施：
1. 不予退还本单位的报价保证金； 
2. 如成交，取消本单位成交资格；
3. 若本项目的合同已经在履行中，采购人有权解除合同并追究法律责任；
4. 将本单位列入不诚信供应商库，并禁止本单位在之后三年内参与采购人所有的采购项目。

特此承诺！


参与单位名称： （盖章）          
授权代表： （签字）
                                            日期：    年   月   日
第五章 合同条款
根据平等互利、互守信用原则，经友好协商，买方与卖方就买方购置、卖方销售本合同约定的货物事宜达成协议，并一致同意按如下条款签订本合同。本合同中的“双方”仅指本合同的缔约方，即上述买方和卖方。
1.   货物的名称、规格、数量、技术要求 
[bookmark: _Hlk50671119][bookmark: _Hlk50669640]买方和卖方同意由卖方作为供应商，自本框架合同签订之日起至    年  月  日或买方下次采购结果确定时止，在本框架合同金额上限范围内，按照本框架合同约定的条件和《订货通知单》向买方出售货物。货物的名称、规格、价格详见附件1《货物清单》。每次订购货物（为《货物清单》中的部分或全部）的名称、规格、数量以《订货通知单》为准。
2.   价格
2.1  本框架合同的总金额（含税）上限为人民币（大写）          （¥             元）,采购种类、采购单价（不含税）详见附件1。买方与卖方签订的各《订货通知单》的结算总金额达到本框架合同上限总金额的95%至100%，买方有权终止本框架合同。
2.2  根据本框架合同签订的《订货通知单》受本框架合同的约束，在本合同终止或解除后，买方不再签订《订货通知单》，但各方仍应按照本合同的其他约定和已签订的《订货通知单》履行各项义务，直到该订货通知单下的权利义务履行完毕并无争议时止。《订货通知单》的终止或解除，不影响本框架合同的效力。
2.3  本合同中约定的价格为合同有效期内（自本框架合同签订之日起至    年  月  日或买方下次采购结果确定时止）的货物单价（见附件1《货物清单》）。该单价为买方指定地点交货价（人民币），包含货物设计、制造、包装、仓储、运输、保险、售后服务等所发生的一切费用。
3.   交货地点 
滁州市买方指定地点。
4.   交货时间
卖方于接到买方《订货通知单》之时起     个日历日内，将货物全部送达上述指定地点。
5.   质量保证
5.1  卖方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同约定、国家规定的质量、规格和性能的要求。如卖方提供的货物是假冒伪劣的，除应退换货物外，还应按照该货物合同总价款的两倍向买方进行赔偿。
5.2  卖方所提供货物的技术性能若无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。对于国家强制性产品认证（CCC认证）目录内的产品，必须具有3C认证证书及标志，否则买方有权拒绝接收货物。
5.3  卖方所供货物如有缺陷或隐蔽瑕疵，应书面如实告知买方，否则，应对货物缺陷或隐蔽瑕疵而造成的损失承担全部赔偿责任。
5.4  卖方应保证其提供的货物在正确安装、使用和保养下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，卖方应对由于货物设计缺陷、质量缺陷、其它内在缺陷等原因造成的损失负责，所需费用由卖方承担。
5.5  卖方出售的货物造成人身损害、财产损失的，卖方应当承担赔偿责任。
5.6  除专用合同条款和(或)供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同货物设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：
(1)以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或
(2)免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同货物在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。
6.   包装、包装标志及环境保护
6.1  卖方对所提供的货物应采用保护性措施进行包装，应适合远程运输，并能防潮、防冻、防震、防压以及防锈等，不致因上述原因出现任何损坏。卖方应对包装不妥造成的损坏及其它损失承担责任。包装材料应采用可回收材料并确保不会造成环境污染。除合同另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。
6.2  卖方应在每一包装箱的适当位置作出下列标记：
1）收货人；
2）货物名称、件数；
3）毛重、净重；
4）体积（长×宽×高，用毫米表示）；
5）货物运输警示标识；
6）合同号；
7）其他应标记内容。
按照货物的特点及装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样，危险品包装应有警示标志。
7.   交货和验收
7.1  除双方另有书面约定或买方自提外，本合同项下货物的所有权及毁损、灭失之风险自卖方运到买方仓库或买方指定地点完成交付之日起转移。
7.2  卖方应按照本合同规定的时间、地点和方式，向买方交付货物。如未按规定送至买方指定的地点，由此引起的遗失或损坏等一切问题，由卖方承担全部责任。
7.3  卖方送货时必须附有详细的送货清单(详见附件3），内容应包括本合同编号、货物名称、规格/型号、品牌/生产厂、数量及采购人等。所有易燃、易爆化学品均必须提供相应的MSDS、成份、存储要求、有效期、注意事项等。所有计量器具均必须提供法定计量机构出具的计量器具检定证书。卖方如未提供上述材料、提供有误或不完整，导致买方无法及时验收和使用，买方将有权推迟向卖方支付货款，推迟时间为自货物验收合格之日起（从次日起算）180个工作日。
7.4  当卖方选择第三方物流/快递公司承担运输交货工作时，除需遵照6.2条款在包装箱的适当位置做出相关标记外，另需在包装箱内附上详细的送货清单，具体内容参照7.3条款执行。买方在清点货物时发现的问题，将由卖方承担全部责任。
7.5  自卖方提供完整无误的送货清单等文件并且交付货物之日起（从次日起算） 5 个工作日内，买方对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的 5 个工作日内进行质量验收。验收包括但不限于：货物名称、规格型号、数量、外观质量及货物包装是否完好，安装调试是否合格，性能是否满足要求，货物的装箱清单、用户手册、合格证两份（或原件及加盖公章的复印件各一份）、出厂检验报告两份（或原件及加盖公章的复印件各一份）原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全（如有）。
7.6  货物验收按买方的规定进行（政府有强制验收要求的按政府规定办理），买方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量等不符合规定或约定的，有权拒收货物，并且有权拒付合同约定的款项。本条款下买方的验收仅为对外观颜色、数量等可视化部分的验收，不应视为对标的货物最终质量的确认。
8.   伴随服务／售后服务
8.1  卖方应按照国家有关法律法规和“三包”规定提供服务。
8.2  除前款规定外，根据买方需要，卖方还应提供下列服务：
　	1）货物的现场安装、调试，卖方应在到货之日起（从次日起算） / 日内完成；
2）就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行免费培训。
8.3  在安装调试期间对有质量问题的货物，卖方应予以调换。对于双方协商确定的安装、调试和运行技术服务方案，卖方如有修改，须以书面形式通知买方，经买方确认后方可实施。为适应现场条件的要求，买方有权提出变更或修改意见，并书面通知卖方，卖方应给予充分考虑，尽量满足买方要求。
8.4  在安装调试期间，卖方应遵守买方安全管理规定，做好自身工作人员安全管理；卖方工作人员自身的一切安全问题，由卖方承担全部责任。
9.   质保期
9.1  自货物验收合格之日起（从次日起算）    个月（货物依法标注有效期的，其有效期不得少于质保期；国家有期限规定的，从其规定）为质保期。对于这期间产品的质量问题，卖方必须在收到买方通知1小时内给予满意答复，若不能用传真及电话沟通解决，而该产品又在运营使用之中，卖方应派员在48小时之内到货物使用现场给予解决，由此产生的一切费用由卖方承担。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人处理上述质量问题，卖方应承担由此发生的全部费用。
9.2  在从合同货物运至交货地点之日起至质量保证期结束之日的期间，如发现卖方提供的合同货物有缺陷，不符合本合同规定时，买方有权选择且卖方需采取以下补救措施：
	1）修理：卖方对不符合合同规定的合同货物进行修理，以使其符合合同要求，费用由卖方承担。除非买方同意，修理工作应在 7 个日历日内（含本数）完成。
	2）更换：卖方以符合合同要求的货物替换不符合要求的合同货物，费用由卖方承担。除非买方同意，更换应在 30 个日历日内（含本数）完成。
	3）退货：买方将有缺陷的合同货物退还卖方，卖方负责将被退还的合同货物运出安装现场。在此种情况下，卖方应退还已收取的该货物的货款并承担买方支出的安装、拆卸、运输、保险及购买替代品的差价等费用。
	4）削价：在买卖双方同意的前提下，对有缺陷的合同货物作削价处理，卖方应将有缺陷的合同货物原合同价与削减后价格之间的差额退回买方。
	5）赔偿损失：除已有规定外，卖方应赔偿买方因采取上述措施所发生的损失。
10. 货款支付
10.1 本合同项下所有款项均在卖方货物交付验收合格并提交与交付货物总价相一致的有效增值税专用发票（税率13%)后支付，发票备注栏需注明本合同编号；若是开“货物一批”单张增值税专用发票时，应附有加盖发票专用章的货物明细清单。
10.2 货物到货经买方验收合格、卖方开具的增值税专用发票经买方审核无误以及货物明细清单经双方确认无异后，买方按合同价款全额（或交付货物金额）的95%在90个工作日内予以支付，余款自货物验收合格之日起（从次日起算）一年内无任何质量问题，由买方90个工作日内向卖方支付。如果卖方未能及时开具发票，买方有权拒绝支付相应货款而不承担任何责任。
10.3 在提交发票时，需附有详细的发票清单（详见附件4），卖方如未提供上述材料、提供有误或不完整，买方将有权推迟向卖方支付货款，推迟时间为自货物验收合格之日起（从次日起算）90个工作日。
10.4 货款以银行转账方式结算。
10.5 本合同约定的不含税价款不因国家税率变化而变化。在合同履行期间，如遇国家的税率调整或其他政策影响税率的，则价税合计金额做相应调整。
10.6 因卖方提供的发票不符合国家发票管理等法规要求，导致买方从卖方取得的增值税专用发票被税务管理机关认定为不得作为增值税进项税额抵扣凭证或税前扣除凭据的，而给买方造成的经济损失，由卖方负责赔偿。
11.  履约保证金
11.1 在本合同签订时，卖方应向买方提交履约保证金，金额为人民币（大写）         （¥        元）。
11.2 履约保证金提交方式：应按照本合同要求向买方提交履约保证金或按买方要求开具同等金额的银行保函。
11.3 履约保证金由买方持有，买方有权在该履约保证金内扣除任何卖方应付而未付之任何款项（包括但不限于合同约定的卖方应支付款项、买方垫付的其他费用等），及任何因卖方在不遵守或不履行本合同条款之任何部分而导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。
11.4 如买方根据本合同的约定扣除履约保证金，卖方必须在扣款后 5 个工作日内，补足相等于该扣除款额的履约保证金，以保证合同履行期间履约保证金的完整。如履约保证金尚不能弥补买方的损失，买方有权向卖方另行主张赔偿。
11.5 履约保证金的有效期限至本合同项下最后一批货物经买方验收合格之日止。履约保证金有效期满后，买方审核无误后于30个工作日内无息退回。履约保证金有效期期满后，卖方需继续履行质保期义务。
12.  保密条款
12.1 买、卖双方应对因履行合同而取得的另一方的信息、资料等予以保密。未经另一方书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。
12.2 买、卖双方的保密义务不适用于下列信息：(1)非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息； (2)接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；(3)法律或法律的执行要求披露的信息。
13.  违约责任
13.1 买方不得无正当理由拒收货物、拒付货款，非经卖方原因，买方延期付款，经卖方书面告知后 30 个工作日内仍未付款的，每迟延一日，买方应向卖方支付迟延付款金额的0.3‰的违约金，直至款项付清之日，但卖方不得以此为由迟延交付货物。
13.2 若卖方未能按本合同约定时间及方式将全部货物交付至买方指定地点，每迟延一日，应向买方支付该批货物总价的1‰的违约金，直至货物交付之日。若卖方迟延交货超过 30 个日历日，买方有权书面通知卖方单方面解除本合同，且有权要求卖方支付相当于合同总价5%的违约金，若该违约金不足以补偿给买方造成的损失，则卖方还应当补足差额部分。
13.3 卖方所交付的货物品种、规格型号不符合合同规定的，买方有权拒收，卖方应向买方支付拒收不合格货物货款总额5％的违约金。
13.4 在卖方承诺或国家规定的质保期内(取两者中最长的期限)，如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并支付合同总价5%的违约金。
13.5 卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总额的5%向买方承担违约责任。
13.6 鉴于买方属轨道交通运营单位，对该货物的使用有时间上及效能上的特殊要求，如卖方明确表示无法供货或买方有理由认为卖方无法供货的，买方有权终止全部或部分合同，同时有权要求卖方向买方支付合同总价款一倍的赔偿金。
13.7 无论何等原因，卖方未履行合同约定主要义务，包括不限于13.2-13.6条约定部分，或卖方未能及时配合买方为实现合同的要求卖方实施相关行为的，均视为卖方违约。买、卖双方一致同意，如果卖方发生本合同约定的违约情形，买方有权按照13.2-13.7条的规定，从合同价款、履约保证金中扣除相应的金额作为卖方的违约金。
13.8 如果出现如下情形之一或者全部的，买方有权直接通知卖方解除或者终止合同：
		1）因不可抗力导致买方不能实现合同目的；
		2）在合同约定的履行期届满之前，卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行相应义务的；
		3）卖方延迟履行部分或者全部义务，经催告后仍未在买方规定期限履行的；
4）卖方发生其他根本违约行为的。
14.  不可抗力
14.1 因出现不可预见、不可避免、不可克服的事件，导致本合同无法有效及时履行时，遭遇不可抗力方应立即用电话、传真、电子邮件等尽可能迅速的通讯方式通知对方，并在通知后的 30 日内将不可抗力的书面有效证明及本合同无法有效及时履行的书面理由提交给对方确认。遭受不可抗力的一方凭此证明免除全部或部分违约责任，具体免除范围和方式由双方另行协商。
14.2 遭遇不可抗力方应当在可能的范围内，尽最大努力减轻不可抗力事件对本合同的不利影响。双方应根据不可抗力事件对本合同的影响程度，协商决定是否解除/变更本合同，或者免除本合同部分条款的履行，或者延期履行本合同。
15.  知识产权
15.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。
15.2 买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。
15.3 卖方保证，买方在使用本合同项下货物或该货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。
15.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，卖方应立即协助买方处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、生效裁判规定的赔偿金额等）和遭受的损失。
16.  合同的变更或终止
16.1 买方有权向卖方发出书面通知，从以下方面对合同内容进行变更，卖方应无条件执行买方的变更要求：
1）提前、推迟或暂停合同货物的交货，但应在交货期 30 个日历日前（含本数）通知卖方，以便卖方提前做好各项生产准备工作。提前、推迟、暂停及重新确定交货时间均应办理有关合同变更手续。
2）在交货期 7 个日历日前（含本数）通知卖方变更运输方式、包装方式、交货地点及卖方需提供的服务。
16.2 除合同另有约定外，本框架合同在下列情况下终止：
1）双方协商同意，并签署书面终止合同；
2）合同一方或者其受让人、承继人严重违反本合同规定的其义务且在另一方书面通知其纠正违约后的 30 个日历日内未能纠正违约，另一方可以书面通知违约方终止本合同；
3）一方破产、解散或停业清理，另一方可以在向该方发出通知后的 10 个日历日内终止本合同。
		本合同无论因何原因终止，均不影响各方因执行本合同已经产生的权利和利益；合同中设定的违约条款、争议解决条款、通知送达条款等并不因为合同权利义务终止而受到任何影响。
16.3 除非买卖双方签署书面变更合同，并成为本合同不可分割的一部分之情形外，本合同的条款不得有任何变化或修改。
17.  合同的转让 
卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务，如买方发现卖方有买方不能接受的转让行为，买方有权中止或解除合同，不予退还履约保证金，由此所造成的损失由卖方承担。
18.  合同的有效性 
经买方查证，卖方在本项目招投标/竞争性磋商/竞争性谈判/询价采购等过程中存在串通投标、弄虚作假、行贿以及其他违法违规、违反诚信原则行为的，合同无效，买方有权要求卖方赔偿所有损失。
19.  通知送达
19.1 买、卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，双方关于本合同的履行和相关事宜的通知，应当以如下约定的联系人、联系方式等送达函件或者通知。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。
卖方联系人： 	
电话号码： 	
送达地址： 	
电子联系方式： 	
买方联系人： 	
电话号码： 	
送达地址： 	
电子联系方式： 	
19.2 任何一方变更联系方式、所留联系方式错误、无人接收而没有事先通知变更的，视为未变更，一方按照本合同的约定方式按原联系方式送达仍视为有效送达，由此产生的法律后果由责任方承担。任何以快递或者特快专递的方式寄出的通知或者函件，在寄出五个工作日后，将视为已送达收件人，邮政局或者任何快递公司出具的物流快递记录即可证明该通知已送达收件人。如果买卖双方同意以电子邮箱、钉钉或者其他电子方式送达的，订货通知或者函件一旦发出至对方系统，即视为送达；任何一方明知对方向其发送通知寄送函件的，不得拒收，如拒收的视为通知已送达。
19.3 本合同第19.1条约定的送达地址系双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院/仲裁机构的法律文书送达地址，各方确认上述送达地址及送达方式适用于诉讼/仲裁的各阶段，包括但不限于一审、二审、再审、特别程序及执行程序。人民法院/仲裁机构按上述各方提供的送达地址/电子送达信息进行送达，因提供的地址/电子送达信息不确切，或者不及时告知变更后的送达地址/电子送达信息，导致法律文书未能被受送达人实际接收的，直接送达的，民事诉讼文书留在该地址之日为送达之日；邮寄送达的，文书被退回之日为送达之日；电子送达的，以送达信息到达受送达人特定系统时，即为送达。 
19.4 本条款为独立条款，不受协议整体或其他条款的效力的影响，始终有效。
20.  合规条款
20.1 卖方充分理解并接受买方的合规管理要求，承诺并保证在与买方合作期间严格遵守以下条款，并积极采取有效措施确保关联方（包括但不限于董事、监事、管理人员、员工、外协人员、分包商及代理商等）遵守：
1）不得为获取或维系商业机会或获取其他利益而进行任何形式的商业贿赂或利益输送：在履行本合同过程中，严格遵守中国反商业贿赂相关法律法规，不实施任何行贿受贿行为，拒绝给与和接受便利费。在不限制上述承诺的前提下，卖方特别保证其自身、其关联方及其各自的权益所有人、董事、管理人员、雇员、代理人或分包商不会为了达成或履行本合同或为了获得不正当利益而直接或间接地给予、承诺或批准给予任何钱款、礼品或其他有价物给以下人员：
任何政府官员或职员；
任何政党或政治职位候选人；
公共国际组织的任何职员或官员；
合同相对方、其关联方及任何相关第三方的董事、高管、雇员、代理商或顾问；
任何其他有关人员。
2）坚持公平、诚实和透明竞争的价值观，遵循公平竞争、诚实守信原则，不实施串通投标竞价、欺诈、胁迫以及垄断的行为。
3）遵守安全生产、环境保护、劳动用工、知识产权保护、数据保护、反洗钱、反垄断、出口管制等相关规定；
4）确保向买方提供的相关证件（营业执照、权利证书、资质证书、各类许可证号、批准文号等）及人员资质均真实、有效，无任何伪造、变造、弄虚作假的行为。
5）承诺并保证所提供产品或服务不存在任何权利瑕疵，不侵犯任何第三方合法权利。
6）如发现买方工作人员有违规行为或倾向的，应及时提醒、纠正并有责任向买方有关部门进行举报。
20.2 卖方不得隐瞒任何可能对买方利益造成影响的信息，在买方认为必要的情况下，卖方有义务配合其商业合作伙伴合规检查，包括但不限于提供与合规检查相关的文件、信息，如实陈述相关情况，根据买方合理要求及时采取有效整改措施等。
20.3 在任何情形下，如果买方有实质性证据证明或有充分且合理的理由认为某一作为或不作为将可能会导致其违
反合规管理要求，买方均有权拒绝实施或不实施该等行为且不构成违约。买方有权无条件立即终止与卖方的全部合作及相关合作协议，并进一步追究卖方的违规行为给买方造成的全部损失。
20.4 在任何情形下，买方均不因卖方及关联方所实施的任何不当行为而遭受任何损失（包括但不限于处理第三方
索赔所支付的赔偿金、补偿金、诉讼费、仲裁费、保全费、律师费等），对于此等损失均由卖方承担，并且买方有权取消卖方的供应商资格。
21.  适用法律与争议解决
21.1 本合同的效力、履行及任何争议仅适用中华人民共和国法律。
21.2 因本合同引起的或与本合同有关的争议，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商不成，双方同意按照以下第（1）种方式处理：
1）向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
2）提交滁州仲裁委员会仲裁，并同意按照该会届时有效的仲裁规则仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。
22.  其它
22.1 本合同经双方法定代表人或其授权代表签名（如授权代表签名，卖方需提交法定代表人授权委托书）并加盖公章后生效。合同执行期间，买卖双方均不得随意变更或解除合同。
22.2 当买方与卖方之间签署、确认的法律文件之间内容有冲突时，除另有明确书面约定外，其适用顺序如下：
 1）后达成的合同优先于先达成的合同适用；
 2）双方确认的订单优先于特别条款；
 3）特别条款优先于一般条款。
22.3 卖方如在中标/成交后或者合同履行期间发生被人民法院列为失信被执行人、影响合同履约能力的重大行政处罚等情形，应及时向买方的履约管理单位、物资部报备。
22.4 在本合同期限内，任何一方被合并、改组、分立或者转让，其受让人或承继人应当履行该方在本合同项下的任何义务和责任，也不影响另一方或其受让人、承继人根据本合同应当享有的权利和利益。
22.5 本合同正本（包括附件）一式两份，买方执一份，卖方执一份；副本（包括附件）一式一份，买方执一份。正本和副本具有同等法律效力，如有互相矛盾之处，以正本为准。
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